**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania techniczne i użytkowe** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE (wymagania minimalne)** |
|  | Rok produkcji (nie starszy niż) | 2020 |
| 2. | Moc silnika | 130-160 KM |
| 3. | Pojemność skokowa | 1900-2000 cm3 |
| 4.  | Typ silnika | diesel |
| 5.  | Skrzynia biegów | manual 6 biegowa |
| 6. | Napęd | przód |
| 7. | Typ nadwozia | zamknięte furgon |
| 8. | Kolor nadwozia | szare |
| 9. | System bezpieczeństwa | system kontroli trakcji z asystentem hamowania i wspomaganiem ruszania pod górę |
| poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera, możliwość deaktywacji poduszki pasażera |
| wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości |
| uchwyt do mocowania ładunku |
| asystent bocznego wiatru |
| układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach |
| immobilizer |
| reflektory halogenowe podwójne |
| światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy) |
| **PARAMETRY TECHNICZNE (wymagania minimalne)** |
| 1. | Długość całkowita | 5000-5500 mm |
| 2. | Rozstaw osi | 3300-3400 mm |
| **WYPOSAŻENIE (wymagania minimalne)** |
| - drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej- szyby termoizolacyjne- zbiornik paliwa 70 l- lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane- zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym- dopuszczalna masa całkowita 2800-3000 kg- 2 komplety kół na obręczach stalowych 16” (opony letnie i zimowe)- koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową- tapicerka siedzeń z tkaniny- ilość miejsc 1+2- wyłożenie ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej minimum do połowy wysokości- podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową- ściana działowa bez okna- wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej- klimatyzacja półautomatyczna- nawiew powietrza z filtrem przeciw kurzowym i przeciw pyłkowym- zestaw głośnomówiący- radio fabryczne- centralny zamek |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |
| - drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okien- podłokietniki dla lewego fotela w kabinie kierowcy- fabryczne czujniki parkowania w tylnym zderzaku- manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy- światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów- fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości- hak holowniczy- oklejenie - zgodnie z załączonym poniżej zdjęciem logo Gminy Garbatka-Letnisko, wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy- belka świetlna- relingi lub poprzeczki- 3 letnia gwarancja fabryczna (pierwsze dwa lata bez limitu, trzeci rok z maksymalnym całkowitym przebiegiem 90 000 km) |

|  |
| --- |
| **GWARANCJA (wymagania minimalne)** |
| 1. | Na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne (bez limitu kilometrów) | min. 24 miesiące | \*\* |
| 2. | Na powłokę lakierniczą | min. 36 miesięcy | \*\* |
| 3.  | Na perforacje korozyjną nadwozia | min. 84 miesiące | \*\* |

**„logo” należy nakleić na bocznych drzwiach samochodu**

****