|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| **Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" dz. nr ewid. 1921 w km 0+000 - 1+050 w miejscowości Kamionka Kolonia** | | | | | | |
| **Opis pozycji, wyliczenie ilości robót** | **Ilość** | **Krot.** | **Jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość** | |
| **1. Roboty przygotowawcze** | | | |  |  | |
| 1.1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km |  | 1,05 |  |  | |
| **2. Podbudowa** | | | | | | |
| 2.1   Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV, walec wibracyjny | m2 |  | 3 705,00 |  |  | |
| 2.2  Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm mieszanka 0-63 mm | m3 |  | 595,00 |  |  | |
| 2.3  Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm mieszanka 0-31,5 mm | m3 |  | 200,00 |  |  | |
| 2.4  Wyrównanie podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanka 0-31,5mm | m3 |  | 60,00 |  |  | |
| 2.5  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2 | m2 |  | 1 240,00 |  |  | |
| 2.6  Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC 16 W KR 1 średnio 100kg/m2 | t |  | 125,00 |  |  | |
| 2.7  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2 | m2 |  | 1 240,00 |  |  | |
| 2.8  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (w-wa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem | m2 |  | 1 200,00 |  |  | |
| 2.9  Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 mm 8cm po zagęszczeniu | m3 |  | 50,00 |  |  | |
| 3.0 Wykonanie opaski ziemnej | m2 |  | 425,00 |  |  | |
| 3.1 Oczyszczenie rowów z zakrzaczeń wraz z wyprofilowaniem dna i skarp | mb. |  | 345,00 |  |  | |
| **Wartość netto** | | | | |  | |
| **podatek vat 23%** | | | | |  | |
| **Wartość brutto** | | | | |  | |