|  |
| --- |
| TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO |
|  |  |  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" dz. nr ewid. 1921 w km 0+000 - 1+050 w miejscowości Kamionka Kolonia** |
| **Opis pozycji, wyliczenie ilości robót** | **Ilość** | **Krot.** | **Jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1. Roboty przygotowawcze** |   |   |
| 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  | km |   | 1,05 |   |   |
| **2. Podbudowa** |
| 2.1  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV, walec wibracyjny  | m2 |   | 3 705,00 |   |   |
| 2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm mieszanka 0-63 mm | m3 |   | 595,00 |   |   |
| 2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm mieszanka 0-31,5 mm | m3 |   | 200,00 |   |   |
| 2.4 Wyrównanie podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanka 0-31,5mm | m3 |   | 60,00 |   |   |
| 2.5 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2 | m2 |   | 1 240,00 |   |   |
| 2.6 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC 16 W KR 1 średnio 100kg/m2 | t |   | 125,00 |   |   |
| 2.7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2 | m2 |   | 1 240,00 |   |   |
| 2.8 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (w-wa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem | m2 |   | 1 200,00 |   |   |
| 2.9 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 mm 8cm po zagęszczeniu | m3 |   | 50,00 |   |   |
| 3.0Wykonanie opaski ziemnej  | m2 |   | 425,00 |   |   |
| 3.1Oczyszczenie rowów z zakrzaczeń wraz z wyprofilowaniem dna i skarp  | mb.  |   | 345,00 |   |   |
| **Wartość netto** |  |
| **podatek vat 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |