PRZEDMIAR ROBÓT – TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Podstawa opisu i zakresu robót**  | **Rodzaj robót, opis robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** |  **Cena jednostkowa** **zł** |  **Wartość** **zł** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **I.** |  | **D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8** |  |  |  |  |
| **1** | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe) | **km** | **0,35** |  |  |
| **II.** |  | **D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9**  |  |  |  |  |
| **1** | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4350,00m x 3,70m = 1 295 m2  | **m 2** | **1 295,00** |  |  |
| **4** | D-04.04.00D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego 20/63 mm lub żużla stabilizowanego mechanicznie gr. 16 cm, 350,00 m x 3,60m= 1 260,00 m2 | **m 2** | **1 260** |  |  |
| **III.** |  | **D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| **5** |  D-04.04.00D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm lub żużla frakcja piaskowa śr. grubości 10 cm po zagęszczeniu.350,00 m x 3,50 m = 1 225,00 m2 | **m 2** | **1 225,00** |  |  |
| **VI.** |  | **D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8** |  |  |  |  |
| **6** | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem śr. gr.26 cm 0,30m x.2 = 0,60 m350,00 m x 0,6 = 650,00 m2 | **m 2** | **210,00** |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO**VAT 23%****WARTOŚĆ BRUTTO** |  |  |  |  |

Opracował: A. Jaśkowski