|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GEZ** | **KARTA ADRESOWA ZABYTKU** | | 3. Miejscowość  **P I O R U N Ó W** |
| 1. Nazwa   MŁYN | | 1. Czas powstania |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Elewacja od strony wschodniej | | | 4. Adres  Piorunów 30  98-105 Wodzierady  nr. działki 100/ obręb Piorunów |
| 5. Przynależność administracyjna  województwo łódzkie  powiat łaski  gmina Wodzierady |
| 6. Formy ochrony  Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady  Wojewódzka Ewidencja Zabytów  Gminna Ewidencja Zabytków |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Historia, opis i wartości  Istnienie młyna w Piorunowe potwierdza mapa Gillyego. XIX wieczny młyn, pierwotnie był to parterowy budynek drewniany, w części produkcyjnej usytuowany na drewnianych palach zanurzonych w wodzie,  a w części mieszkalnej na lądzie. Młyn poruszany był kołem wodnym, podsiębiernym. Znajdowała się w nim jedna para kamieni śląskich, a później francuskich, żubrownik, perlak. Na początku XX w. młyn uległ całkowitemu spaleniu. Obecnie istniejący młyn wybudowano na początku XX w., w miejscu wcześniejszego. Początkowo młyn poruszany był kołem wodnym podsiębiernym. W latach dwudziestych zainstalowano w nim turbinę. W młynie pracowała początkowo jedna para kamieni francuskich, żubrownik i perlak. W 1939 r. zdolność przemiałowa młyna wynosiła od 1,2 do 1,5 t. na dobę. W latach 1939-1945 młyn nie funkcjonował, poza sporadycznymi przypadkami. Po zakończeniu działań wojennych, ponownie został uruchomiony. W 1956 r. zelektryfikowano go. W latach siedemdziesiątych, stan zachowania młyna określono na średni, zachował się  w nim wówczas większość urządzeń młynarskich. Młyn znajduje się w środku wsi Piorunów Młyn zbudowany jest z drewna, konstrukcji zrębowej na kamienno-ceglanym fundamencie. Jest to budynek na rzucie prostokąta, wydłużony na linii płn-płd. Budynek parterowy, o bryle prostopadłościennej. Od strony północnej dobudowano murowany ganek. Przykryty jest dachem dwuspadowym, pokrytym blachą. Elewacja północna 3-osiowa. Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących, zamknięte prosto. Zachowana częściowo historyczna stolarka okienna, drewniana, dzielona krzyżami. Brak detali snycerskich. Budynek oszalowany. Od strony południowo-wschodniej dobudowana drewniana, parterowa turbinownia. Warta zachowania jako nieodłączny element krajobrazu gminy. Stanowi cząstkę dziedzictwa kulturowego gminy. Jedyny przykład tego zabytku budownictwa przemysłowego, jedyny zachowany młyn wodny na terenie gminy. | 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji  Stan zachowania zły. Liczne ubytki w deskowaniu. Drewniana konstrukcja porażona z oznakami zniszczenia i uszkodzenia. Wskazane jest zabezpieczenie jego drewnianej konstrukcji. Należy zachować pierwotny wygląd budynku w miarę możliwości, monitorować stan zachowania i na bieżąco dbać o obiekt. Prace budowlano- konserwatorskie powinny być uzgodnione z ŁWKZ. | |
| 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)  Piotr Pawlak, 04.08.2022 | 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego  konserwatora zabytków) \*  \* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków |