[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=instal. wewnętrzne
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=548532.39
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			102571.1

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=DB-PROJEKT Bogusław Bandzierz
afn=95-200 Pabianice, ul. Wschodnia 12
nb=ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN ORAZ  WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN DLA BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ PRZY ZESPOLE SZKŁÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 PRZY UL. KS. MARAINA ZAŁUSKIEGO 57  W KOBYŁCE 
ab=Kobyłka, ul. Załuskiego 57
ni=Miasto Kobyłka
ai=ul. Wołomińska 1 Kobyłka
br=technika sanitarna
nk=J. Arentowicz
dt=styczeń 2014

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=67.8	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=13.3	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Zawór pierszeństwa VV300
id=	3
jm=	000
ce=380
cw=380	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=otuliny THERMAFLEX 20mm dn 18
id=	3
jm=m	040
ce=9.62
il=37.9

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=otuliny THERMAFLEX 15mm dn 15
id=	3
jm=m	040
ce=8.81
il=15.44

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=otuliny THERMAFLEX 20mm dn 28
id=	3
jm=m	040
ce=12.47
il=25.25

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=otuliny THERMAFLEX 20mm dn 40
id=	3
jm=m	040
ce=12.47
il=25.25

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=taśma ostrzegawcza do znakowania
id=	3
jm=m	040
ce=0.3
cw=0.3	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=107

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=tablica informacyjna do znakowania rurociągów
id=1,0	3
jm=szt.	020
ce=5
cw=5	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.40 m3
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=68.63
il=13.65

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=79.97
il=11.49

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=koparka 0.60 m3'
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=55.17
il=6.59

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparka 1.20 m3
id=11166	1
jm=m-g	148
ce=110
il=6.66

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe
id=1124099	2
jm=kg	033
ce=3.38
il=552.02

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=56.04
il=6.93

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=73.25
il=1.74

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 110 kW (150 KM)
id=11335	1
jm=m-g	148
ce=90
il=4.19

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=45.39
il=11.4

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=40
il=5.82

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=18.84
il=27

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=1
il=101.22

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=24.37
il=6.61

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=21.95
il=4.41

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=25
il=505.25

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=piasek zwykły
id=1601801060	3
jm=m3	060
ce=29.01
cw=29.01	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=196.61

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=88.96
cw=88.96	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=19.58

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5 cm klasy 250
id=1800001	2
jm=szt	020
ce=2.8
il=287

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Beton zwykły B-7,5
id=2370600	1
jm=m3	060
ce=172.38
il=1.5

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=221.84
il=3.2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7
id=2380815	1
jm=m3	060
ce=186.15
il=0.41

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=213.93
il=0.2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=777.45
il=0.8

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=512.74
il=1.07

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 7-10t
id=31116	1
jm=m-g	148
ce=79.05
il=23.62

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=16.79
il=2.2

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=ciągnik kołowy 29-37 kW
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=44.05
il=17.15

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=woda
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=3
cw=3	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.34

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=44.49
il=17.26

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=34.52
il=1.2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Słupki drew. igl. fi 7-11 cm,dł. 2,0 m
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=141.58
il=0.02

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=49.9
il=0.16

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy z wciągarką do 5,0 t
id=39523	1
jm=m-g	148
ce=65.66
il=1.54

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=73
il=16.15

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=6.5
il=17.15

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=54.26
il=40.96

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=60.23
il=26.4

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=64.67
il=67

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t'
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=51.83
il=59.24

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=76.28
il=27.95

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwint. ocynk. o śr. nominalnej 80 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=41.04
il=4.5

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwint. ocynk. o śr. nominalnej 52 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=41.04
il=91.8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwint. ocynk. o śr. nominalnej 32 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=26.66
il=23.56

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem czarne o śr.zewnętrzna rury 125 mm
id=5062699	1
jm=m	040
ce=46.64
il=9.36

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne śr.15 mm
id=5062901	1
jm=m	040
ce=5.7
il=4.52

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 15 mm
id=5100401	1
jm=szt.	020
ce=1.84
il=1.36

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=łącznik stalowy ocynkowany 50 mm
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=35
cw=35	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.06

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=13.92
il=38

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 52 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=50.3
il=105.3

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=13.92
il=82.19

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=kolana z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 52 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=72.08
il=27

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 52 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=33.96
il=6

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=kolana z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=17.43
il=78

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 1000 mm
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=439.92
il=-4

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm
id=5430005	1
jm=szt	020
ce=600.09
il=20

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Pierścień odciąż.żelbet.fi126x166cm,h=20cm
id=5430904	1
jm=szt	020
ce=186.99
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Krąg żelbetowy fi 1200 mm h=500 mm
id=5432102	1
jm=szt	020
ce=208.71
il=5.25

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 144/60 cm
id=5450612	1
jm=szt	020
ce=311.58
il=5

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rura PVC kanaliz. kl. N o śr. 160
id=5601213	2
jm=m	040
ce=39.02
il=59.16

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji kl. S o śr. zewn. 200 mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=74.38
il=134.03

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=rury PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe fi 160
id=5601299	2
jm=m	040
ce=42.93
il=16.78

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 90/80 mm
id=5603099	2
jm=m	040
ce=10
cw=10	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=114.49

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=3.74
il=2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury z PEX o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=10.99
il=251.1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rury z PEX o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=7.26
il=21.65

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=rury z PEX o śr. zewnętrznej 26 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=5.41
il=98.18

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=rury z PEX o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=3.56
il=231

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=rury z PEX o śr. zewnętrznej 16 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=3.56
il=154

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=trójniki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm proste
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=38.83
il=2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm
id=5630402	1
jm=m	040
ce=6.28
il=53.5

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm
id=5630403	1
jm=m	040
ce=9
il=8.98

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm
id=5630405	1
jm=m	040
ce=13
il=222.78

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 160 mm
id=5630408	1
jm=m	040
ce=24.77
il=106.18

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=rury PCW osłonowe o śr.nom. 300 mm
id=5630999	1
jm=m	040
ce=156.78
il=23.77

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 75 mm
id=5631200	1
jm=m	040
ce=9
il=11.48

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
id=5631201	1
jm=m	040
ce=12.21
il=42.29

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Rura przepustowa z PCW fi 200 mm
id=5631205	1
jm=m	040
ce=29.62
il=5.24

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=3.95
il=8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=1.6
il=130

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 40
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=6
il=8

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=11.2
il=12

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=8.11
il=54

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=8.11
il=132

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=kształtki z  PEX  o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=3.95
il=141.82

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=kształtki z PEX o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=2.1
il=13.23

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=kształtki z PEX o śr. zewnętrznej 26 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=1.6
il=51.76

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=kształtki z PEX o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=1.6
il=121.8

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=kształtki z PEX o śr. zewnętrznej 16 mm
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=1.14
il=81.2

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 160mm
id=5640263	1
jm=szt	020
ce=17.81
il=94.56

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm
id=5640263	1
jm=szt	020
ce=8
il=304.48

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 50 mm
id=5644899	1
jm=szt	020
ce=3.5
il=356.76

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 75 mm
id=5644899	1
jm=szt	020
ce=5
il=7.7

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
id=5650001	1
jm=szt	020
ce=19.25
il=26

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCW fi 160 mm
id=5651305	1
jm=szt	020
ce=6.13
il=14

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCW fi 110 mm
id=5651305	1
jm=szt	020
ce=3.3
il=313.4

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW o śr. 50 mm
id=5651699	1
jm=szt	020
ce=2.15
il=165

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW o śr. 75 mm
id=5651699	1
jm=szt	020
ce=2.6
il=11

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kołnierze ogniochronne fi 82 mm
id=5653004	1
jm=szt	020
ce=185.44
il=9

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15mm
id=5700102	2
jm=szt	020
ce=16.81
il=20

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zawory przelotowe mosiężne z uchwytem śr.15 mm
id=5700401	1
jm=szt.	020
ce=14.32
il=0.02

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=12.78
il=0.2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=32.8
il=4

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=15.3
il=4

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=15.8
il=6

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=7.8
il=27

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm o wysokim standarcie
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=418.7
il=51

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Baterie natryskowa z natryskiem przesuwnym o śr. 15 mm
id=571160307	3
jm=szt	020
ce=548
il=17

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=spusty do brodzików z tworzywa sztucznego
id=5712999	1
jm=szt	020
ce=25
il=17

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm
id=5715800	1
jm=szt	020
ce=12.8
il=48

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm
id=5716202	1
jm=szt	020
ce=6.3
il=130

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Zawór zwrotny, mosiężny fi 15 mm
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=8.61
il=0.22

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=szafki hydrantowe naścienne HW-52 N-15
id=5761199	2
jm=szt.	020
ce=735
il=10

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=wąż hydrantowy p/poż fi dł. 15 m
id=5761701	1
jm=szt	020
ce=155
il=10

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=zawór zaporowy śr.żeliwny kulowy gwintowany 50 mm
id=5820001	1
jm=szt	020
ce=100
cw=100	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=postumenty porcelanowe do umywalek
id=6320700	2
jm=szt	020
ce=213.05
il=48

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej
id=6321651	2
jm=szt	020
ce=278.85
cw=278.85	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do umywalki
id=6323000	1
jm=kpl	090
ce=359.42
il=48

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do pisuaru
id=6323030	1
jm=kpl.	090
ce=624
il=13

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=element montażowy do miski ustępowej GEBERIT
id=6323110	1
jm=kpl	090
ce=875.76
il=29

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix
id=6323170	1
jm=kpl	090
ce=34.9
il=29

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=pisuary porcelanowe Geberit
id=6326199	1
jm=szt.	020
ce=703.49
il=13

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
id=6328331	2
jm=szt	020
ce=13.96
il=17

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=wpusty ściekowe o śr. 100 mm z kratką metalową
id=6328402	2
jm=szt	020
ce=57.65
il=20

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza
id=6328699	2
jm=szt	020
ce=6.88
cw=6.88	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Rura wywiewna z PCW fi 110 mm
id=6328712	2
jm=szt	020
ce=18.06
il=14

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=kołnierze ognioodporne dla rur PCW fi 110 mm
id=6328712	2
jm=szt	020
ce=235.15
il=1

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=zawory napowietrzające o śr. 50 mm
id=6332199	2
jm=szt	020
ce=10.75
il=19

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t)
id=6341703	1
jm=szt	020
ce=459
il=5

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Przycisk spłukujący przedni DELTA20 chrom mat
id=634750425	3
jm=szt	020
ce=160
il=42

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=umywalki porcelanowe
id=6351699	1
jm=szt	020
ce=297.35
il=48

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=ustepy porcelanowe pojedyncze wiszące do Geberita
id=6354999	1
jm=szt	020
ce=724.9
il=29

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Brodzik natryskowy 900x900mm prostokąt.
id=6356600	1
jm=szt	020
ce=438.03
il=17

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kabiny natryskowe o wysokim standarcie o wym. 900x900x1800 mm
id=635710210	3
jm=szt	020
ce=1015.56
il=6

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej
id=6361700	1
jm=szt	020
ce=6.21
il=48

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 52 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=61
il=37.5

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=40
il=44.61

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 32
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=2.16
il=25.06

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 40
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=2.45
il=258.08

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 26
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=1.98
il=127.63

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 20
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=1.98
il=300.3

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 16
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=1.82
il=200.2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=otuliny Thermaflex fi 23 FRZ gr. 20 mm
id=6750399	2
jm=m	040
ce=10.95
il=18.5

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0.17
il=258.88

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=geodeta - wytyczenie przyłączy wodociągowych
id=999	3
jm=szt	020
ce=90
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)''''''''''''''''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.4
cw=14	PLN
il=0
wc=1.1	1.1

[RMS ZEST 157]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)'''''''''''''''''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)'''''''''''''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)'''''''''''''''''''''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 160]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)'''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)''''''''''''''''''''''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LD)'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.4
il=3550.83

[RMS ZEST 165]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=2556.76

[ELEMENT 1]
na=INSTAL. KS. ZEWNĘTRZNA
wa=33060.23
kn=6361.45	11074.15	5201.08
id=270
nu=1
wn=7840.38		2580.86	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=23643.21
kn=5047.47	5062.52	4724.14
id=271
nu=1.1
wn=6626.36		2180.71	

[POZYCJA]
id=226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.058
jm=km	043
kj=862.4	15.57	66.74
cj=1782.03
wn=36.54		12.03	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.058	1	57,70/1000		

[RMS 164]
nz=56	0	56
np=1
wa=50.02
wb=116.96744

[RMS 40]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0.9
wb=1.1107

[RMS 38]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=3.87
wb=9.05148

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-04	1	0202-04		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=150.02
jm=m3	060
kj=3.93	0	21.06
cj=47.51
wn=2541.34		837.11	

[PRZEDMIAR]
wo=150.02	1	57.70*2,60		

[RMS 164]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=589.13
wb=1378.6838

[RMS 8]
nz=0.091	0	0.091
np=1
wa=936.92
wb=2193.2924

[RMS 45]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=2222.24
wb=5196.6928

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-06	1	0307-06		0
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.94
jm=m3	060
kj=61.6	0	0
cj=117.11
wn=122.77		40.43	

[PRZEDMIAR]
wo=2.94	1	2,94		

[RMS 164]
nz=4	0	4
np=1
wa=181.1
wb=423.507

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.94
jm=m3	060
kj=0.52	0	11.52
cj=22.89
wn=23.99		7.91	

[PRZEDMIAR]
wo=2.94	1	2,94		

[RMS 164]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=1.54
wb=3.5868

[RMS 9]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=9.85
wb=23.0496

[RMS 14]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=5.15
wb=12.054

[RMS 47]
nz=0.0993	0	0.0993
np=1
wa=18.88
wb=44.1294

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=150
jm=m3	060
kj=0	0	6.79
cj=12.9
wn=690		226.5	
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 47]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=1018.55
wb=2380.5

[POZYCJA]
id=228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		0
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=230.8
jm=m2	050
kj=5.2	3.74	0
cj=13.63
wn=814.72		267.73	

[PRZEDMIAR]
wo=230.8	1	57,70*(1.90+0.10)*2	rury	

[RMS 164]
nz=0.3375	0	0.3375
np=1
wa=1199.58
wb=2806.528

[RMS 12]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=530.47
wb=653.164

[RMS 31]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=188.41
wb=233.108

[RMS 32]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=106.51
wb=131.556

[RMS 19]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=27.7
wb=34.62

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=8.53
wb=11.54

[POZYCJA]
id=229
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		0
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=150
jm=m3	060
kj=16.94	0	0
cj=32.21
wn=1723.5		567	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=2541
wb=5943

[POZYCJA]
id=6
pd=						0
na=Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=150
jm=m3	060
kj=0	28	0
cj=28
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 22]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=4200
wb=5166

[POZYCJA]
id=230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu kat.III ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=150
jm=m3	060
kj=3.23	0	3.39
cj=12.59
wn=673.5		222	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 164]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=485.1
wb=1132.5

[RMS 18]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=508.68
wb=1189.5

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe 
wa=9417.02
kn=1313.98	6011.63	476.94
id=272
nu=1.2
wn=1214.02		400.15	

[POZYCJA]
id=231
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0501-05	11	0501-05		0
na=Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  dowiezionych - piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13.85
jm=m3	060
kj=34.34	31.72	0
cj=97
wn=322.43		106.09	

[PRZEDMIAR]
wo=13.85	1	57,70*0,6*0,2*2		

[RMS 164]
nz=2.23	0	2.23
np=1
wa=475.64
wb=1112.0165

[RMS 22]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=422.43
wb=519.652

[RMS 165]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=16.9
wb=20.775

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		0
na=Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=58
jm=m	040
kj=5.31	40.8	0.61
cj=52.06
wn=232.58		77.14	

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 164]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=308.15
wb=720.36

[RMS 68]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=2308.42
wb=2839.1

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=57.71
wb=71.34

[RMS 43]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=35.14
wb=82.94

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-03	2-18	0613-03		0
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=stud.	275
kj=530.19	3206.17	441.8
cj=5054.09
wn=659.01		216.92	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=36.05	0	36.05
np=1
wa=530.19
wb=1239.82

[RMS 66]
nz=5.25	0	5.25
np=1
wa=1095.73
wb=1347.75

[RMS 25]
nz=287	0	287
np=1
wa=803.6
wb=988.43

[RMS 27]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=51.89
wb=63.82

[RMS 28]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=142.86
wb=175.72

[RMS 29]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=76.32
wb=93.87

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=459
wb=564.57

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=311.58
wb=383.24

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=186.99
wb=230

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=78.2
wb=96.19

[RMS 33]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=221.34
wb=517.6

[RMS 43]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=220.46
wb=515.53

[ELEMENT 1]
na=INSTAL. KS WEWNĘTRZNA
wa=45560.69
kn=11505.58	19643.29	2126.88
id=273
nu=2
wn=9241.53		3042.3	

[ELEMENT 2]
na=Poziomy kanaliz. sanit.-I
wa=33579.66
kn=9552.91	11608.51	2004.84
id=274
nu=2.1
wn=7835.27		2579.34	

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		0
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=69.93
jm=m3	060
kj=71.61	0	0
cj=136.14
wn=3395.1		1117.48	

[PRZEDMIAR]
wo=69.93	1	1*116,55*0.6		

[RMS 164]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=5007.69
wb=11709.7785

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		0
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.49
jm=m2	050
kj=5.34	4.69	0
cj=14.84
wn=37.97		12.48	

[PRZEDMIAR]
wo=10.49	1	0.15*116,55*0.6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=56
wb=130.9152

[RMS 22]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=47.99
wb=59.0587

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=1.2
wb=1.4686

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-03	2-18	0501-03		0
na=Kanały rurowe - obsypki z materiałów sypkich o grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13.99
jm=m2	050
kj=6.9	6.25	0
cj=19.37
wn=65.47		21.54	

[PRZEDMIAR]
wo=13.99	1	116,55*0.6*0.2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.469	0	0.469
np=1
wa=96.5
wb=225.7986

[RMS 22]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=85.34
wb=104.925

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.13
wb=2.5182

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-01	4-01	0105-01		0
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=55.94
jm=m3	060
kj=16.02	0	0
cj=30.46
wn=607.51		200.27	

[PRZEDMIAR]
wo=55.94	1	0.8*0.6*116,55		

[RMS 164]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=895.94
wb=2096.0718

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-04	4-01	0105-04		0
na=Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=30
jm=m3	060
kj=14.78	0	0
cj=28.1
wn=300.6		99	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 164]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=443.52
wb=1036.8

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=69.93
jm=m3	060
kj=0.52	0	11.52
cj=22.89
wn=570.63		188.11	

[PRZEDMIAR]
wo=69.93	1	69,93		

[RMS 164]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=36.62
wb=85.3146

[RMS 9]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=234.32
wb=548.2512

[RMS 14]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=122.42
wb=286.713

[RMS 47]
nz=0.0993	0	0.0993
np=1
wa=449.07
wb=1049.6493

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=69.93
jm=m3	060
kj=0	0	6.1
cj=11.6
wn=289.51		95.1	
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=69.93	1	69,93		

[RMS 49]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=426.74
wb=997.9011

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=116.55
jm=m	040
kj=4.35	31.99	0.53
cj=41.27
wn=385.78		127.04	

[PRZEDMIAR]
wo=116.55	1	116,55		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.2955	0	0.2955
np=1
wa=506.51
wb=1185.3135

[RMS 82]
nz=0.911	0	0.911
np=1
wa=2630.01
wb=3235.428

[RMS 98]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=936.17
wb=1151.514

[RMS 86]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=155.35
wb=191.142

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=7.44
wb=8.1585

[RMS 38]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=62.22
wb=144.522

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=szt.	020
kj=21.03	59.68	0.44
cj=100.5
wn=203.84		67.06	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	piony	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=294.43
wb=688.52

[RMS 98]
nz=3	0	3
np=1
wa=748.02
wb=920.08

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=85.82
wb=105.56

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=1.67
wb=2.1

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=6.23
wb=14.42

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm i 75 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=37
jm=szt.	020
kj=21.03	27.35	0.44
cj=68.17
wn=538.72		177.23	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	8+29		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=778.15
wb=1819.66

[RMS 99]
nz=3	0	3
np=1
wa=888
wb=1092.24

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=122.1
wb=150.22

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=2.02
wb=2.22

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=16.46
wb=38.11

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=101
jm=szt.	020
kj=9.41	12.68	0.73
cj=31.95
wn=693.87		228.26	

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	101		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=950.66
wb=2222

[RMS 100]
nz=3	0	3
np=1
wa=1060.5
wb=1304.92

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=217.15
wb=266.64

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=2.56
wb=4.04

[RMS 43]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=73.73
wb=171.7

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		0
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=26
jm=szt.	020
kj=6.03	19.29	0.44
cj=31.6
wn=114.14		37.7	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=156.78
wb=366.86

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=500.5
wb=615.68

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=1
wb=1.3

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=11.57
wb=26.78

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) Zeszyt WACETOB		S 219 1400-12		S 219 1400-12		0
na=Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr. nom. 300 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=23.3
jm=m	040
kj=14.17	176.55	25.84
cj=252.62
wn=632.13		208.07	

[PRZEDMIAR]
wo=23.3	1	10.0+0.80+1.50+1.0+10		

[RMS 164]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=330.11
wb=772.162

[RMS 83]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=3726.03
wb=4583.11

[RMS 165]
nz=10.4	0	10.4
np=1
op=M
wa=387.51
wb=476.485

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=31.1
wb=72.463

[RMS 33]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=570.98
wb=1335.556

[ELEMENT 2]
na=Piony kanaliz. sanit
wa=11981.03
kn=1952.67	8034.78	122.04
id=275
nu=2.2
wn=1406.26		462.96	

[POZYCJA]
id=256
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=276.4
jm=m	040
kj=4.4	21.29	0.27
cj=30.16
wn=873.42		287.46	

[PRZEDMIAR]
wo=276.4	1	276,40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=1215.46
wb=2841.392

[RMS 81]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=2896.12
wb=3562.796

[RMS 99]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=1547.84
wb=1904.396

[RMS 85]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=516.35
wb=635.72

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=912.12
wb=1122.184

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=11.74
wb=13.82

[RMS 38]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=73.78
wb=174.132

[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		0
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=14
jm=szt.	020
kj=5.24	18.33	2.19
cj=32.45
wn=70.42		23.24	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 164]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=73.3
wb=171.5

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=252.84
wb=310.94

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=3.79
wb=4.62

[RMS 43]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=30.66
wb=71.68

[POZYCJA]
id=269
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		0
na=Zabezpieczenie p-poż. dla rur PVC przy przejściach przez przeszkody budowlane o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=5.24	238.68	2.19
cj=252.8
wn=5.03		1.66	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 164]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=5.24
wb=12.25

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=235.15
wb=289.23

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=3.53
wb=4.34

[RMS 43]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=2.19
wb=5.12

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=11
jm=m	040
kj=3.89	14.85	0.37
cj=22.95
wn=31.79		10.45	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.2645	0	0.2645
np=1
wa=42.79
wb=100.1

[RMS 80]
nz=0.816	0	0.816
np=1
wa=80.78
wb=99.33

[RMS 101]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=38.5
wb=47.41

[RMS 84]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=15.15
wb=18.7

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=28.6
wb=35.2

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.33
wb=0.44

[RMS 43]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=4.02
wb=9.46

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=64
jm=m	040
kj=3.18	11.74	0.18
cj=18.13
wn=145.92		48	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=203.31
wb=476.16

[RMS 79]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=336.01
wb=413.44

[RMS 100]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=188.16
wb=231.68

[RMS 84]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=88.13
wb=108.8

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=137.6
wb=168.96

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=1.5
wb=1.28

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=11.39
wb=26.88

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0223-01	4	0223-01		0
na=Zawory napowietrzające o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=19
jm=szt.	020
kj=21.71	38.98	0
cj=80.26
wn=279.68		92.15	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	PK3	

[RMS 164]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=412.57
wb=964.63

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=204.25
wb=251.18

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=528.96
wb=650.56

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=7.33
wb=9.12

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁ. KANALIZ. DESZCZ.
wa=72654.3
kn=6985.5	35983.23	7901.44
id=277
nu=3
wn=10093.35		3321.65	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=24992.82
kn=2593.62	8830.26	5904.93
id=278
nu=3.1
wn=5762.78		1896.28	

[POZYCJA]
id=403
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.148
jm=km	043
kj=862.4	15.57	66.74
cj=1782.03
wn=93.23		30.69	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.148	1	(45.75+60.85+6.05+2.50+2.50+2.70+2.70+24.80)/1000		

[RMS 164]
nz=56	0	56
np=1
wa=127.64
wb=298.46864

[RMS 40]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=2.3
wb=2.8342

[RMS 38]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=9.88
wb=23.09688

[POZYCJA]
id=281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-10	1	0202-10		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=232.9
jm=m3	060
kj=1.54	0	10.47
cj=22.83
wn=1895.81		624.17	

[PRZEDMIAR]
wo=232.9	1	148*1*1.3+40,50		

[RMS 164]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=358.67
wb=836.111

[RMS 11]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=732.7
wb=1716.473

[RMS 49]
nz=0.096	0	0.096
np=1
wa=1705.5
wb=3984.919

[POZYCJA]
id=284
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=232.9
jm=m3	060
kj=0	0	12.22
cj=23.24
wn=1930.74		635.82	
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=232.9	1	192.40+40,50		

[RMS 47]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=2846.65
wb=6658.611

[POZYCJA]
id=285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		0
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką wypraskami w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=527.8
jm=m2	050
kj=2.6	3.74	0
cj=8.68
wn=928.93		306.12	

[PRZEDMIAR]
wo=527.8	1	148*1.40*2+40.50*1,40*2		

[RMS 164]
nz=0.16875	0	0.16875
np=1
wa=1371.62
wb=3209.024

[RMS 12]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=1213.1
wb=1493.674

[RMS 31]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=430.86
wb=533.078

[RMS 32]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=243.56
wb=300.846

[RMS 19]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=63.34
wb=79.17

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=19.51
wb=26.39

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0315-04	1	0315-04		0
na=Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=54.8
jm=m2	050
kj=3.54	6.14	0
cj=12.87
wn=131.52		43.29	

[PRZEDMIAR]
wo=54.8	1	2,5*4*(2,24+0,50)*2		

[RMS 164]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=194.1
wb=453.744

[RMS 32]
nz=0.00714	0	0.00714
np=1
wa=200.62
wb=246.6

[RMS 12]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=122.25
wb=150.152

[RMS 19]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=10.19
wb=12.604

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=3.33
wb=3.836

[POZYCJA]
id=286
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-01	1	0214-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=232.9
jm=m3	060
kj=0.94	0	1.62
cj=4.87
wn=405.25		132.75	

[PRZEDMIAR]
wo=232.9	1	232,90		

[RMS 164]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=218.79
wb=512.38

[RMS 15]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=377.3
wb=882.691

[POZYCJA]
id=287
pd=						0
na=Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=232.9
jm=m3	060
kj=0	28	0
cj=28
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=232.9	1	232,90		

[RMS 22]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=6521.2
wb=8021.076

[POZYCJA]
id=288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-03	1	0408-03		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=232.9
jm=m3	060
kj=1.39	0	1
cj=4.54
wn=377.3		123.44	

[PRZEDMIAR]
wo=232.9	1	232,90		

[RMS 164]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=322.8
wb=756.925

[RMS 17]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=232.9
wb=544.986

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe 
wa=47661.48
kn=4391.88	27152.97	1996.51
id=289
nu=3.2
wn=4330.57		1425.37	

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0501-05	11	0501-05		0
na=Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  dowiezionych - piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=44.4
jm=m3	060
kj=34.34	31.72	0
cj=97
wn=1033.63		340.1	

[PRZEDMIAR]
wo=44.4	1	44,40		

[RMS 164]
nz=2.23	0	2.23
np=1
wa=1524.78
wb=3564.876

[RMS 22]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=1354.2
wb=1665.888

[RMS 165]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=54.17
wb=66.6

[POZYCJA]
id=290
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=131.4
jm=m	040
kj=7.7	77.77	0.68
cj=93.7
wn=746.35		245.72	

[PRZEDMIAR]
wo=131.4	1	131,40		

[RMS 164]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=1011.78
wb=2366.514

[RMS 69]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=9969
wb=12262.248

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=249.23
wb=307.476

[RMS 42]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=89.73
wb=208.926

[POZYCJA]
id=294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1322-02	4	1322-02		0
na=Trójniki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm proste
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt	020
kj=4.77	39.8	3.99
cj=56.45
wn=11.88		3.9	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	przepad	

[RMS 164]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=9.55
wb=22.28

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=77.66
wb=95.52

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=1.94
wb=2.38

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=7.98
wb=18.68

[POZYCJA]
id=401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=16.45
jm=m	040
kj=7.7	44.88	0.68
cj=60.81
wn=93.44		30.76	

[PRZEDMIAR]
wo=16.45	1	16,45		

[RMS 164]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=126.67
wb=296.2645

[RMS 70]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=720.32
wb=885.997

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=18.01
wb=22.043

[RMS 42]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=11.23
wb=26.1555

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		0
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=stud.	275
kj=418.88	4077	483.37
cj=5792.32
wn=2446.88		805.4	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	gł. 2,23	

[RMS 164]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=1675.52
wb=3918.08

[RMS 64]
nz=5	0	5
np=1
wa=12001.8
wb=14762.2

[RMS 27]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=206.86
wb=254.4

[RMS 28]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=567.91
wb=698.56

[RMS 30]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=51.34
wb=63.16

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=1836
wb=2258.28

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=1246.32
wb=1532.96

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=397.76
wb=489.24

[RMS 43]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=706.64
wb=1652.48

[RMS 33]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=1226.86
wb=2868.92

[POZYCJA]
id=298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-02	4	1413-02		0
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=-4
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=31.26	453.11	54.73
cj=616.59
wn=-233.2		-76.76	

[PRZEDMIAR]
wo=-4	1	-4		

[RMS 164]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=-125.05
wb=-292.4

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=-1759.68
wb=-2164.4

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=-8.56
wb=-10.52

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=-44.21
wb=-54.36

[RMS 43]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=-67.16
wb=-157.04

[RMS 33]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=-151.78
wb=-354.88

[POZYCJA]
id=404
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2091
wn=			
cjw=2091	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[POZYCJA]
id=300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		0
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=odc. -1 prób.	000
kj=23.87	68.75	57.67
cj=223.77
wn=165.84		54.6	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 164]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=71.61
wb=167.46

[RMS 37]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=15.57
wb=19.14

[RMS 50]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=184.68
wb=227.16

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=6.01
wb=7.38

[RMS 43]
nz=0.79	0	3.16*0.25
np=1
wa=173.01
wb=404.58

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		0
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=odc. -1 prób.	000
kj=19.4	1.33	0
cj=38.21
wn=65.75		21.65	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 164]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=97.02
wb=226.8

[RMS 37]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=6.45
wb=7.95

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0.19
wb=0.25

[ELEMENT 1]
na=INSTAL. P-Poż 
wa=39060.59
kn=4793.27	29945.96	1.51
id=343
nu=4
wn=3251.62		1069.46	

[POZYCJA]
id=345
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0108-08	4	0108-08		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 52 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=90
jm=m	040
kj=29.72	117.7	0
cj=174.2
wn=1813.5		596.7	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	62,50+4+1,50+3+3+16		

[RMS 164]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=2674.98
wb=6255

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=3767.47
wb=4634.1

[RMS 58]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=5296.59
wb=6515.1

[RMS 144]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=1372.5
wb=1688.4

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=156.55
wb=192.6

[POZYCJA]
id=346
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0108-06	4	0108-06		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=23.1
jm=m	040
kj=25.26	60.12	0
cj=108.15
wn=395.7		130.28	

[PRZEDMIAR]
wo=23.1	1	5,50+4,25+1+2,35+1+1+8		

[RMS 164]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=583.41
wb=1364.748

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=628.16
wb=772.464

[RMS 59]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=475.9
wb=585.354

[RMS 145]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=264.26
wb=325.017

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=20.52
wb=25.179

[POZYCJA]
id=347
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0118-08	4	0118-08		1
na=Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 52 mm - kolana
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=szt.	020
kj=24.02	281.4	0
cj=327.07
wn=146.61		48.24	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 164]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=216.22
wb=505.53

[RMS 60]
nz=3	0	3
np=1
wa=1946.16
wb=2393.82

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=549
wb=675.27

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=37.43
wb=46.08

[POZYCJA]
id=348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0118-08	4	0118-08		1
na=Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 52 mm - tr.
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=szt.	020
kj=24.02	96.38	0
cj=142.05
wn=97.74		32.16	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	trójniki	

[RMS 164]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=144.14
wb=337.02

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=203.76
wb=250.62

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=366
wb=450.18

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=8.55
wb=10.5

[POZYCJA]
id=350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0118-06	4	0118-06		1
na=Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 32 mm - kolana
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=26
jm=szt.	020
kj=13.24	93.67	0
cj=118.85
wn=233.48		76.96	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26	kolana	

[RMS 164]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=344.34
wb=805.22

[RMS 62]
nz=3	0	3
np=1
wa=1359.54
wb=1672.32

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=1040
wb=1279.2

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=35.99
wb=44.2

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-06	4	0115-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=12
jm=szt.	020
kj=12.17	97.12	0
cj=120.26
wn=99		32.64	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 164]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=145.99
wb=341.52

[RMS 59]
nz=4	0	4
np=1
wa=668.16
wb=821.88

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=480
wb=590.4

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=17.22
wb=21.24

[POZYCJA]
id=352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne 25mm  dod. wężem dł. 32 m półsztywnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=10
jm=kpl.	090
kj=16.79	903.35	0
cj=935.27
wn=113.8		37.5	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 164]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=167.86
wb=392.6

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=7350
wb=9040.5

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=1550
wb=1906.5

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=133.5
wb=164.2

[POZYCJA]
id=354
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-14 z.o.3.1. 9901-5 	4-03	1004-14	 z.o.3.1. 9901-5 	1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 80 mm - budowle o wys.do 12 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=9
jm=otw.	000
kj=28.18	0	0
cj=53.58
wn=171.99		56.61	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1.05		1.05

[RMS 164]
nz=1.743	0	1.743
np=1
wa=253.66
wb=593.1

[POZYCJA]
id=355
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1008-06 z.o.3.1. 9901-11 	4-03	1008-06	 z.o.3.1. 9901-11 	1
na=Montaż przepustów rurowych w ścianie - śr.zewnętrzna rury 125 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m; uszczelnienie ognioodporne
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=9
jm=przepust.	000
kj=3.7	243.31	0
cj=250.35
wn=22.59		7.47	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1.1		1.1

[RMS 164]
nz=0.2184	0	0.2184
np=1
wa=33.3
wb=77.94

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=436.55
wb=537.03

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=1668.96
wb=2052.81

[RMS 165]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=84.22
wb=103.59

[POZYCJA]
id=356
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
na=Próba instalacji  wewnętrznej na ciśnienie (pneumatyczna) w bud. niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=113.1
jm=m	040
kj=2.03	0.25	0.01
cj=4.13
wn=157.21		50.9	

[PRZEDMIAR]
wo=113.1	1	90+23,10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.1379	0	0.1379
np=1
wa=229.37
wb=537.225

[RMS 54]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=25.79
wb=31.668

[RMS 109]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0.32
wb=0

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0.19
wb=0

[RMS 55]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=2.5
wb=2.262

[RMS 165]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0.17
wb=0

[RMS 38]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=1.51
wb=2.262

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja wody
wa=35721.08
kn=2679.25	9385.14	6646.13
id=406
nu=5
wn=6321.75		2082.67	

[POZYCJA]
id=407
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna - przyłącze wodociągowe
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt	020
kj=90	0	0
cj=113.4
wn=61.02		20.09	
cjw=113.4	PLN
kjw=90	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=15.4
wb=36.01

[POZYCJA]
id=408
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0202-06 0214-04 	2-01	0202-06	 0214-04 	1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=203.3
jm=m3	060
kj=2.16	0	18.42
cj=39.12
wn=2836.04		933.15	

[PRZEDMIAR]
wo=203.3	1	(107)*1.9		

[RMS 164]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=438.31
wb=1024.632

[RMS 9]
nz=0.0415	0	0.0415
np=1
wa=674.7
wb=1577.608

[RMS 48]
nz=0.2914	0	0.0988+18*0.0107
np=1
wa=3070.49
wb=7178.523

[POZYCJA]
id=409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=16.05
jm=m3	060
kj=29.72	111.24	32.23
cj=229.01
wn=674.1		221.81	

[PRZEDMIAR]
wo=16.05	1	107*1.00*0.15		

[RMS 164]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=477.04
wb=1115.475

[RMS 24]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=1741.93
wb=2142.5145

[RMS 165]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=43.55
wb=53.4465

[RMS 16]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=517.24
wb=1209.528

[POZYCJA]
id=410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0201-08 (analogia)	1	0201-08 (analogia)		0
na=Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (obsypka)
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=187.25
jm=m3	060
kj=1.91	30.46	10.43
cj=53.92
wn=1565.41		516.81	

[PRZEDMIAR]
wo=187.25	1	107*1.00*1.75		

[RMS 164]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=357.57
wb=835.135

[RMS 23]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=5703.73
wb=7016.2575

[RMS 10]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=363.64
wb=850.115

[RMS 46]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=1590.21
wb=3718.785

[POZYCJA]
id=412
pd=ATHENASOFT CJP	KNNR	4 1209-0110	4	1209-01	10	2
na=Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 90 mm w rurze stalowej ochronnej o średnicy
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=309.4
wn=			
cjw=309.4	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[POZYCJA]
id=413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=203.3
jm=m3	060
kj=1.31	0	1.91
cj=6.12
wn=443.19		146.38	

[PRZEDMIAR]
wo=203.3	1	203,30		

[RMS 164]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=266.12
wb=622.098

[RMS 13]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=388.5
wb=906.718

[POZYCJA]
id=414
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-01 z.sz.3.8. 	2-28	0314-01	 z.sz.3.8. 	1
na=Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 90/80 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=107
jm=m	040
kj=6.47	10.91	0.35
cj=23.88
wn=495.41		162.64	

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=692.08
wb=1618.91

[RMS 71]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=1144.9
wb=1408.12

[RMS 165]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=22.9
wb=27.82

[RMS 39]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=36.94
wb=87.74

[POZYCJA]
id=415
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0315-01	2-28	0315-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=9.24	5.1	0
cj=22.66
wn=6.26		2.06	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 164]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=9.24
wb=21.6

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=5
wb=6.15

[RMS 165]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0.1
wb=0.12

[POZYCJA]
id=416
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie trasy przyłączy wodociągowych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=107
jm=m	040
kj=0.12	0.3	0.04
cj=0.61
wn=11.77		4.28	

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=12.42
wb=29.96

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=32.1
wb=39.59

[RMS 39]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=4.06
wb=10.7

[POZYCJA]
id=417
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
na=Zawór pierszeństwa przepływu do zainstalowania na wejściu do budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=6.91	657.97	0.35
cj=671.77
wn=4.92		1.62	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=6.91
wb=16.15

[RMS 123]
nz=2	0	2
np=1
wa=200
wb=246

[RMS 56]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=72.1
wb=88.68

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=380
wb=467.4

[RMS 165]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=5.87
wb=7.22

[RMS 39]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.35
wb=0.82

[POZYCJA]
id=434
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0113-01	4-02	0113-01		1
na=Demontaż rurociągu stalowego ciśnieniowego o śr. 80 mm  - w wykopie i utylizacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=107
jm=m	040
kj=3.08	0.31	0
cj=6.17
wn=223.63		73.83	

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107		

[RMS 164]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=329.56
wb=771.47

[RMS 165]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=32.96
wb=40.66

[ELEMENT 1]
na=INSTAL. WODOCIĄGOWA 
wa=37980.34
kn=12373.52	12797.24	866.83
id=358
nu=6
wn=8975.05		2963.55	

[POZYCJA]
id=362
pd=	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=232.5
jm=m	040
kj=5.31	17.25	0
cj=27.35
wn=837		276.68	

[PRZEDMIAR]
wo=232.5	1	232,50		

[RMS 164]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=1235.27
wb=2887.65

[RMS 73]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=2759.59
wb=3394.5

[RMS 93]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=560.21
wb=688.2

[RMS 147]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=632.28
wb=778.875

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=59.28
wb=72.075

[POZYCJA]
id=363
pd=	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=20.05
jm=m	040
kj=4.77	12.11	0
cj=21.17
wn=64.76		21.25	

[PRZEDMIAR]
wo=20.05	1	13,55+2,5+4		

[RMS 164]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=95.72
wb=223.357

[RMS 74]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=157.21
wb=193.282

[RMS 94]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=27.79
wb=34.2855

[RMS 146]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=54.14
wb=66.566

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=3.59
wb=4.411

[POZYCJA]
id=364
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=89.25
jm=m	040
kj=4.42	9.86	0
cj=18.27
wn=267.75		88.36	

[PRZEDMIAR]
wo=89.25	1	13.65+3.5*2+2.5+3.55*2+4+3.3*2+4+14.6*2+4+4+3.2+4		

[RMS 164]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=394.47
wb=922.845

[RMS 75]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=531.13
wb=653.31

[RMS 95]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=82.82
wb=101.745

[RMS 148]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=252.7
wb=310.59

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=13
wb=16.065

[POZYCJA]
id=392
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=210
jm=m	040
kj=4.42	7.8	0
cj=16.21
wn=630		207.9	

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210		

[RMS 164]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=928.16
wb=2171.4

[RMS 76]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=822.36
wb=1012.2

[RMS 96]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=194.88
wb=239.4

[RMS 149]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=594.59
wb=730.8

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=24.18
wb=31.5

[POZYCJA]
id=365
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=140
jm=m	040
kj=4.42	7.29	0
cj=15.7
wn=420		138.6	

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140		

[RMS 164]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=618.77
wb=1447.6

[RMS 77]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=548.24
wb=674.8

[RMS 97]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=92.57
wb=113.4

[RMS 150]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=364.36
wb=448

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=15.08
wb=19.6

[POZYCJA]
id=380
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt.	020
kj=8.32	45.02	0
cj=60.84
wn=22.56		7.44	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 164]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=33.26
wb=77.84

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=131.2
wb=161.36

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=48
wb=59.04

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.9
wb=1.08

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=7.08	23.32	0
cj=36.78
wn=19.2		6.32	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 164]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=28.34
wb=66.24

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=61.2
wb=75.28

[RMS 87]
nz=2	0	2
np=1
wa=31.6
wb=38.88

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.46
wb=0.6

[POZYCJA]
id=382
pd=	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=6
jm=szt.	020
kj=6.16	38.39	0
cj=50.11
wn=25.08		8.28	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 164]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=36.96
wb=86.52

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=94.8
wb=116.58

[RMS 90]
nz=2	0	2
np=1
wa=134.4
wb=165.3

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.15
wb=1.38

[POZYCJA]
id=384
pd=	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=27
jm=szt.	020
kj=4.31	24.14	0
cj=32.33
wn=78.84		25.92	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 164]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=116.42
wb=271.89

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=210.6
wb=258.93

[RMS 91]
nz=2	0	2
np=1
wa=437.94
wb=538.65

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=3.24
wb=4.05

[POZYCJA]
id=386
pd=	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15- 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=130
jm=szt.	020
kj=10.47	16.25	0
cj=36.16
wn=923		304.2	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130		

[RMS 164]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=1361.36
wb=3183.7

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=208
wb=256.1

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=1054.3
wb=1297.4

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=819
wb=1007.5

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=31.22
wb=39

[POZYCJA]
id=399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawory czerpalne polewaczkowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=20
jm=szt.	020
kj=2.62	16.89	0
cj=21.88
wn=35.6		11.8	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 164]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=52.36
wb=122.8

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=336.2
wb=413.6

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=1.68
wb=2

[POZYCJA]
id=389
pd=	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=prob.	000
kj=102.56	28.4	0
cj=223.39
wn=69.54		22.89	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 164]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=102.56
wb=239.84

[RMS 72]
nz=2	0	2
np=1
wa=7.48
wb=9.2

[RMS 110]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=2.56
wb=3.15

[RMS 120]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=1.72
wb=2.12

[RMS 92]
nz=2	0	1+1
np=1
wa=16.22
wb=19.95

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.42
wb=0.52

[POZYCJA]
id=390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-02	4	0127-02		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=924.3
jm=m	040
kj=1.33	0	0
cj=2.53
wn=831.87		277.29	

[PRZEDMIAR]
wo=924.3	1	924,30		

[RMS 164]
nz=0.0861	0	0.0861
np=1
wa=1225.57
wb=2874.573

[POZYCJA]
id=391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=924.3
jm=m	040
kj=0.98	0	0
cj=1.86
wn=610.04		203.35	

[PRZEDMIAR]
wo=924.3	1	924,30		

[RMS 164]
nz=0.0637	0	0.0637
np=1
wa=906.72
wb=2116.647

[POZYCJA]
id=394
pd=	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi THERMAFLEX w jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=55.57
jm=m2	050
kj=36.65	5.84	6.07
cj=87.07
wn=1609.86		530.14	

[PRZEDMIAR]
wo=55.57	1	232,50*0.239		

[RMS 164]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=2036.75
wb=4762.9047

[RMS 5]
nz=25.25	1	25.25
np=1
wa=314.87
wb=387.3229

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=9.45
wb=11.6697

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=293.74
wb=687.4009

[RMS 44]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=43.34
wb=101.1374

[POZYCJA]
id=398
pd=	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi THERMAFLEX w jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4.41
jm=m2	050
kj=36.65	73.54	6.07
cj=154.77
wn=127.76		42.07	

[PRZEDMIAR]
wo=4.41	1	20,05*0.22		

[RMS 164]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=161.64
wb=377.9811

[RMS 4]
nz=25.25	1	25.25
np=1
wa=314.87
wb=387.2862

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=9.45
wb=11.5983

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=23.31
wb=54.5517

[RMS 44]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=3.44
wb=8.0262

[POZYCJA]
id=395
pd=	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi THERMAFLEX w jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. 26 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=19.64
jm=m2	050
kj=36.65	10.62	6.07
cj=91.85
wn=568.97		187.37	

[PRZEDMIAR]
wo=19.64	1	(13.65+3.5*2+2.5+3.55*2+4+3.3*2+4+14.6*2+4+4+3.2+4)*0,22		

[RMS 164]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=719.85
wb=1683.3444

[RMS 151]
nz=18.5	1	18.5
np=1
wa=202.58
wb=249.0352

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=6.08
wb=7.4632

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=103.82
wb=242.9468

[RMS 44]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=15.32
wb=35.7448

[POZYCJA]
id=396
pd=	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi THERMAFLEX w jednej warstwie o grubości 20mm o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=39.06
jm=m2	050
kj=36.65	9.61	6.07
cj=90.84
wn=1131.57		372.63	

[PRZEDMIAR]
wo=39.06	1	210*0.186		

[RMS 164]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=1431.63
wb=3347.8326

[RMS 2]
nz=37.9	1	37.9
np=1
wa=364.6
wb=448.4088

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=10.94
wb=13.2804

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=206.47
wb=483.1722

[RMS 44]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=30.47
wb=71.0892

[POZYCJA]
id=397
pd=	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi THERMAFLEX w jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=24.22
jm=m2	050
kj=36.65	5.79	6.07
cj=87.02
wn=701.65		231.06	

[PRZEDMIAR]
wo=24.22	1	140*0.173		

[RMS 164]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=887.71
wb=2075.8962

[RMS 3]
nz=15.44	1	15.44
np=1
wa=136.03
wb=167.3602

[RMS 165]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=4.08
wb=5.0862

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=128.03
wb=299.6014

[RMS 44]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=18.89
wb=44.0804

[ELEMENT 1]
na=INSTAL. WODOC. P-TY POBORU
wa=181924.06
kn=10058.85	161704.6	576.77
id=276
nu=7
wn=7210.49		2373.86	

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=48
jm=szt.	020
kj=28.83	316.99	2.67
cj=376.88
wn=1025.28		337.44	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=1383.63
wb=3236.16

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=14272.8
wb=17555.52

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=298.08
wb=366.72

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=614.4
wb=755.52

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=30.37
wb=36.96

[RMS 38]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=128.13
wb=300

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-03	2-15/GEBERIT	0101-03		0
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=48
jm=kpl.	090
kj=8.62	359.42	0
cj=375.8
wn=280.32		92.16	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[RMS 164]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=413.95
wb=967.2

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=17252.16
wb=21220.32

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		0
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=48
jm=kpl.	090
kj=7.39	215.18	2.67
cj=234.31
wn=327.36		108	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[RMS 164]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=354.82
wb=829.44

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=10226.4
wb=12578.4

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=102.26
wb=125.76

[RMS 38]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=128.13
wb=300

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		0
na=Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm o wysokim standarcie
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=51
jm=szt.	020
kj=15.55	420.79	0.85
cj=451.97
wn=567.12		186.66	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 164]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=793.25
wb=1854.36

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=21353.7
wb=26265

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=106.77
wb=131.07

[RMS 38]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=43.11
wb=101.49

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		0
na=Montaż ustępów pojedynczych z porcelany - wiszący Geberit
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=29
jm=kpl.	090
kj=56.77	726.35	0.44
cj=835.12
wn=1124.91		370.33	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=1646.3
wb=3849.75

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=21022.1
wb=25857.27

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=42.04
wb=51.62

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=12.9
wb=29.87

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		0
na=Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=29
jm=kpl.	090
kj=11.09	910.66	0
cj=931.75
wn=218.08		71.92	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 164]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=321.55
wb=752.26

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=25397.04
wb=31238.22

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=1012.1
wb=1244.97

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		0
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych DELTA chrom mat
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=29
jm=kpl.	090
kj=5.39	160	0
cj=170.24
wn=105.85		34.8	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 164]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=156.31
wb=365.4

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=4640
wb=5707.2

[POZYCJA]
id=51
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		0
na=Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=17
jm=szt.	020
kj=3.23	14.1	0.44
cj=21.08
wn=42.33		13.94	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 164]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=54.98
wb=128.35

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=237.32
wb=291.89

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=2.37
wb=2.89

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=7.56
wb=17.51

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		0
na=Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90x90 prostokąt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=17
jm=kpl.	090
kj=12.8	463.96	2.22
cj=492.53
wn=173.23		57.12	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 164]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=217.52
wb=508.98

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=425
wb=522.75

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=7446.51
wb=9159.26

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=15.74
wb=19.38

[RMS 38]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=37.82
wb=88.4

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0505-01	7	0505-01		0
na=Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - montaż kabiny natryskowej (6kpl.) o wysokim standarcie
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=55.08
jm=m2	050
kj=71.15	117.85	3.78
cj=260.3
wn=2798.06		920.94	

[PRZEDMIAR]
wo=55.08	1	17*(2*0.90*1.80)		

[RMS 164]
nz=4.62	0	4.62
np=1
wa=3918.83
wb=9164.2104

[RMS 142]
nz=6	1	6
np=1
wa=6093.36
wb=7494.7356

[RMS 20]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=161.08
wb=197.7372

[RMS 21]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=96.72
wb=118.9728

[RMS 152]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=44.01
wb=53.9784

[RMS 165]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=95.93
wb=117.8712

[RMS 34]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=36.99
wb=85.9248

[RMS 38]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=171.54
wb=400.4316

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		0
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=17
jm=szt.	020
kj=13.51	550.74	0.62
cj=577.61
wn=162.86		53.72	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 164]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=229.6
wb=537.2

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=9316
wb=11458.68

[RMS 165]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=46.58
wb=57.29

[RMS 38]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=10.59
wb=24.65

[POZYCJA]
id=266
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		0
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=13
jm=szt.	020
kj=6.31	703.49	0
cj=715.49
wn=55.64		18.33	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 164]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=82.08
wb=191.88

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=9145.37
wb=11248.77

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-02	2-15/GEBERIT	0101-02		0
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=13
jm=kpl.	090
kj=15.09	624	0
cj=652.69
wn=132.99		43.81	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 164]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=196.2
wb=458.77

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=8112
wb=9977.76

[POZYCJA]
id=268
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		0
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych Delta chrom mat
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=13
jm=kpl.	090
kj=5.39	160	0
cj=170.24
wn=47.45		15.6	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 164]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=70.07
wb=163.8

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=2080
wb=2558.4

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		0
na=Wpusty ściekowe z kratką ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=20
jm=szt.	020
kj=8.01	58.23	0
cj=73.46
wn=108.6		35.8	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 164]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=160.16
wb=374.6

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=1153
wb=1418.2

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=11.53
wb=14.2

[POZYCJA]
id=405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=szt.	020
kj=19.87	283.95	0
cj=321.72
wn=40.41		13.29	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00		

[RMS 164]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=59.6
wb=139.38

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=836.55
wb=1028.97

[RMS 133]
nz=1	1	1
np=1
wa=6.88
wb=8.46

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=8.43
wb=10.38

