|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kosztorys ofertowy** | | |  | |  | |  |  | |
|  | **Przebudowa ul. Brzozowej w m. Końskie** | | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| Lp. | Opisy robót | Jedn. miary | Ilość | | Cena jednostkowa (brutto) | | Wartość zł (brutto) | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych | km | 0,0974 | |  | |  | | |
| 2 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 213,15 | |  | |  | | |
| 3 | Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej z odwozem na plac UMiG | m2 | 455,00 | |  | |  | | |
| 4 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 3 cm na całej szerokości z odwozem urobku na miejsce wskazane przez zamawiającego | m2 | 525,00 | |  | |  | | |
| 5 | Wykonanie w-wy odsączającej z piachu gr. 10 cm po zagęszczeniu 15 cm (na poszeniu wlotu drogi po wschodniej stronie do ulicy) | m2 | 11,00 | |  | |  | | |
| 6 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm (na poszeżeniu wlotu drogi po wschodniej stronie do ul. Brzozowej) | m2 | 11,00 | |  | |  | | |
| 7 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki oraz zjazdów | m3 | 76,68 | |  | |  | | |
| 8 | Wykonanie w-wy odsączającej z piachu gr. 10 cm po zagęszczeniu (zatoka) | m2 | 95,20 | |  | |  | | |
| 9 | Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm. | mb | 160,00 | |  | |  | | |
| 10 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 95,20 | |  | |  | | |
| 11 | Ułożenie płyt ażurowych gr. 10 cm | m2 | 68,00 | |  | |  | | |
| 12 | Krawężniki betonowe 15x25 cm na podsypce cement.- piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 222,50 | |  | |  | | |
| 13 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 4- 5 cm i warstwie kruszywa gr. 10 cm | m2 | 538,00 | |  | |  | | |
| 14 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm | m2 | 525,00 | |  | |  | | |
| 15 | Regulacja studzienek teletechnicznych, | szt. | 5,00 | |  | |  | | |
| 16 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 3 , krat ściekowych -2szt | szt. | 5,00 | |  | |  | | |
| 17 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm na | m2 | 525,00 | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | | **Ogółem wartość brutto robót** | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |