Znak: ZP- 271.1.5.2019.EP Końskie, 12.02.2019

**Otrzymują uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej wraz z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska sportowego w Nieświniu”.

**Zamawiający wprowadza modyfikację do odpowiedzi na pytanie:**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK – grubość całkowita nawierzchni ok. 13mm, składającej się z warstw:

- warstwa nośna: mata z granulatu gumowego SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym, układana maszynowo – grubość ok. 10-11 mm;

- warstwa użytkowa: system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (natrysk), grubość ok. 2-3mm

Zaproponowana nawierzchnia typu natrysk jest z powodzeniem stosowana   
na boiskach wielofunkcyjnych, co jest przedmiotem zamówienia. Dopuszczenie w/w nawierzchni zapewni Zamawiającemu jej dobrą jakość oraz trwałość w użytkowaniu, jednocześnie zapewni obniżenie kosztów zamówienia o ok. 30%.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nawierzchni typu NATRYSK, spełniającej wymagania normy PN-EN 1877:2014, atest higieniczny PZH, badania   
na zawartość pierwiastków śladowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na w/w.