**Załącznik nr 1**

**Przedmiot zamówienia:**

**Zadanie 1**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbiórkę części istniejącej trybuny oraz budowę jednego sektora (111 miejsc siedzących) krytej trybuny (etap I zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu) wraz z dostawą i montażem 111 miejsc siedzących na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto.

Zakres prac obejmuje m.in:

* Rozebranie części istniejącej trybuny (krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych, krzeseł plastikowych, ławek drewnianych, wykopanie rur stalowych) kolidującej z lokalizacją projektowanego jednego sektora (I etap), po zakończeniu etapu budowy projektowanej krytej trybuny Wykonawca odtworzy z materiałów pochodzących z rozbiórki fragmenty rozebranej trybuny uwzględniając przejścia komunikacyjne;
* Ukształtowanie istniejących trybun ziemnych do wymaganego profilu pod stopnie trybuny  
  i stopnie schodowe między sektorami i na ich zakończeniu.
* Wykonanie konstrukcji sektorów – ściany żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie prętami żebrowanymi, ściany posadowione 1,0 m poniżej przyległego terenu;
* Zabezpieczenie fundamentów blokowych powłokami izolacyjnymi;
* Wyłożenie z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami na podsypce cementowo-piaskowej poziomych płaszczyzn trybuny, stopni schodowych, chodników przed trybuną oraz za siedziskami ostatniego rzędu;
* Wykonanie stóp fundamentowych z posadowionych studni z kręgów żelbetowych śr. 120 cm na głębokość 3,6 m wypełnionych betonem C20/25 (B25) zbrojonych konstrukcyjne prętami żebrowanymi;
* Wykonanie konstrukcji nośnej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie – wspornikowe dźwigary kratowe o wysięgu 5,46 m wykonane z kształtowników RP 160x80 i RP70x50 oparte na słupach wsporczych z kształtownika HEB300 połączonych z fundamentami przy pomocy rozporowych kotwi stalowych.
* Wykonanie dachu pulpitowego o konstrukcji stalowej z płatwi z kształtowników RP 140x80, dach pokryć blachą stalową trapezową T55, a także zamontować rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm oraz rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;
* Siedziska z podwyższonym oparciem winny być wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. Wykonawca zamontuje siedziska do konstrukcji betonowej za pomocą dedykowanych łączników stalowych. Rozstaw siedzisk co 50 cm.
* Składanie wniosków, uzyskiwanie uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu/ użytkowanie obiektu,
* Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń, wstępne wyprofilowanie, utwardzenie terenu  
  o powierzchni ok. 66 m2 (przed trybuną z etapu I i etapu II) kruszywem frakcji 0-31,5 mm,  
  gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m, zagęszczenie i sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.
* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
* Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym.

Zakres robót budowalnych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, materiałów i elementów budowalnych, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

**Zadanie 2**

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie kruszywem wyodrębnionego terenu na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto.

Zakres prac obejmuje m.in:

* oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń,
* wstępne wyprofilowanie,
* rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm o powierzchni ok. 350 m2, gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m,
* zagęszczenie kruszywa,
* sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.
* Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym.

Zakres zadania 2 będzie realizowany po wykonaniu zadania 1.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacji projektowa, przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno pomocniczy oraz STWIOR

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w pkt. 2.4.1, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.   
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się   
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

zadanie 1 - prace związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia i fundamentów,

zadanie 2- utwardzenie terenu

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 PLN.( zad. 1), 1000,00 PLN (zad.2)

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych   
do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia ( z podaniem nazwy  
 i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem , że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.**

**Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji   
o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami,   
o ile takie są wymagane w SIWZ.**

**Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej.**

Standardy jakościowe i dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych

Standardy jakościowe oraz dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych zostały określone   
w dokumentacji projektowej oraz w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane   
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.