**Zał. 1- przedmiot zamówienia**

**Zadanie 1**

Zagospodarowanie przedmiotowej części działki nr 3130/5, 3130/13, 3138/3, 3138/2, 3140/4 i 5223/2 (droga) w miejscowości Końskie, obręb 0002 w jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto, stanowi budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Zakłada się realizację Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym przy ul. Browarnej w Końskich. Jest to przestrzeń rekreacyjna, przeznaczona do wypoczynku, chętnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów, dlatego uzupełnienie zagospodarowania terenu poprzez utworzenie Otwartej Strefy Aktywności będzie stanowiło cenne uzupełnienie oferty aktywnego spędzania czasu wolnego dla osób w każdym wieku.

W ramach projektu planuje się:

* urządzenia siłowni zewnętrznej (6 szt.): biegacz, orbitrek, prasa nożna/wioślarz, wyciąg/krzesło, motyl/pajac, stepper/narty
* strefa relaksu - urządzenie małej architektury: 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 stoliki do gier edukacyjnych, stojak na rowery, tablica informacyjna OSA i regulamin
* nawierzchnia bezpieczna z trawnika naturalnego
* zagospodarowanie zielenią: wykonanie siewu trawnika, nasadzeń drzew i krzewów.

Celem realizacji Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Końskie jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej w plenerze, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Wszystkie obiekty będą dostępne dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Żaden element zadania inwestycyjnego w ramach niniejszego wniosku nie stanowi przedmiotu innego wniosku o dofinansowanie z FRKF.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się budowę obiektów małej architektury:

1) Biegacz o wymiarach 0,475m x 1,89m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 4,075m x 4,689m, wysokości swobodnego upadku 0,30m - szt. 1,

2) Orbitrek o wymiarach 0,664m x 1,518m, wysokości 1,655m, strefie bezpieczeństwa 3,664m x 4,518m, wysokości swobodnego upadku 0,30m - szt. 1,

3) Prasa nożna/wioślarz o wymiarach 1,59m x 2,215m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 5,19m x 5,815m, wysokości swobodnego upadku 0,95m - szt. 1,

4) Wyciąg/krzesło o wymiarach 0,742m x 2,28m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 4,342m x 5,88m, wysokości swobodnego upadku 0,60m - szt. 1,

5) Motyl/pajac o wymiarach 1,068m x 2,041m, wysokości 2,008m, strefie bezpieczeństwa 4,668m x 5,641m, wysokości swobodnego upadku 0,70m - szt. 1,

6) Steper/narty o wymiarach 0,59m x 2,34m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 4,149m x 5,94m, wysokości swobodnego upadku 0,5m - szt. 1,

7) Ławka z oparciem 0,67m x 1,96m, wysokości 0,82m - szt. 4,

8) Kosz na śmieci o wymiarach ~ ø 0,3m, wysokości ~ 1,1m - szt. 2,

9) Stolik do gry w szachy o wymiarach 1,95m x 1,95m, wysokości 0,87m, strefie bezpieczeństwa 4,95m x 4,95m - szt. 2,

10) Tablica informacyjna z regulaminem o wymiarach 0,37m x 0,06m, wysokości 1,75m - szt. 1,

11) Stojak na rowery o 1,60m x 0,25m, wysokości 1,00m - szt. 1.

*(UWAGA: Podane wymiary urządzeń mogą nieznacznie różnić się od proponowanych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się urządzenia równoważne bądź o lepszych parametrach technicznych.)*

12) Inwentaryzacja powykonawcza

13) Wykonanie nasadzenia zieleni niskiej (trawa) oraz średniej (drzewo liściaste - klon pospolity) - szt. 5 - na części działki w obszarze projektowanych obiektów małej architektury.

14) Tablica informacyjna OSA 2019 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępnymi pod adresem <https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html>

15) Utwardzenie terenu – ciąg pieszy od ul. Browarnej o nawierzchni piaskowo – żwirowej i żwirowej ~ 290m2

Wytyczne do tablicy informacyjnej OSA zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3, m.in.:

1. tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na teren obiektu na ogrodzeniu lub w innym widocznym miejscu,

2. należy zachować układ treści tablicy zgodny z Załącznikiem Nr 3. Wymiary tablicy nie powinny być mniejsze niż 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość),

3. tablicę wykonuje się z trwałych materiałów, np.: stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,

4. napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle,

5. wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad muszą być uzgodnione z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

6. tablica powinna zawierać dane dotyczące: ilości dofinansowanych obiektów, liczby pojedynczej lub mnogiej obiektu, nazwy Gminy, w której zlokalizowany jest obiekt/obiekty, całkowitego łącznego kosztu inwestycji, kwoty wypłaconego dofinansowania, Logo (godło) beneficjenta środków FRKF oraz jego nazwa.

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanych obiektów małej architektury oraz strefy bezpiecznej nie znajdują się krawężniki betonowe, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń, niebezpiecznych przedmiotów. W związku z dużą różnicą terenu, należy wykonać niwelację terenu i wyprofilowanie skarpy. Spadek ciągu pieszego nie powinien przekraczać 6%. Ciąg pieszy ok. 290m2 na warstwie odsączającej z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15cm, nawierzchni piaskowo – żwirowej zagęszczonej 8 cm, nawierzchni żwirowej zagęszczonej 7cm, oraz wykończony obrzeżami betonowymi 20x6 cm na ławie betonowej z oporem, na podsypce cementowo – piaskowej. W związku z lokalizacją inwestycji niezbędne będzie oczyszczenie i wykarczowanie terenu. W razie potrzeby Wykonawca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew.

Roboty będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej w tym:

# projektu zagospodarowania terenu,

1. szczegółowej specyfikacji technicznych i robót budowlanych,
2. przedmiaru robót, stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy
3. zgłoszenie robót budowlanych Nr BP.6743.99.2019.MC z dnia 22.02.2019r.
4. pismo ŚWKZ w Kielcach znak: ZATiRA.IA.5152.9.2018 z dn. 20.02.2019 r.

**Obszar położony w strefie archeologicznej biernej, granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ( GZWP Nr 411), granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie.**

**Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000.**

**Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pismem ŚWKZ w Kielcach znak: ZATiRA.IA.5152.9.2018 z dn. 20.02.2019 r.**

Opis i wzory obiektów małej architektury do wbudowania zostały zamieszczone w załącznikach Nr 1 do opisu technicznego, Nr 2 pn.: „Wytyczne do tablicy informacyjnej OSA 2019” oraz Nr 3 pn.: „Tablica informacyjna OSA 2019”

W celu dokonania dokładnych pomiarów robót Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowej wizji lokalnej oraz zapoznania się ze szczegółowym przedmiotem zamówienia.

Każdy obiekt wymaga montażu z zachowaniem strefy bezpieczeństwa i odpowiedniej nawierzchni dostosowanej do podanej wysokości swobodnego upadku.

**Zadanie 2**

Zagospodarowanie części działki nr 581/3 w Gracuchu, obręb 0013 w jednostce ewidencyjnej 260503\_5 Końskie – obszar wiejski, stanowi budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Zakłada się budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym na terenie gminnej działki rekreacyjno- sportowej w msc. Gracuch, w miejscu ogólnodostępnym. Na terenie sołectwa znajduje się jedynie małe boisko do piłki nożnej o nawierzchni ziemnej, brakuje innych miejsc rekreacji i spędzania aktywnie czasu wolnego dla mieszkańców w różnym wieku.

W ramach projektu planuje się:

- urządzenia siłowni zewnętrznej (6 szt.): biegacz/koło, tai chi, krzesło/motyl rozciągający, jeździec/ prostownik nóg, pajac/sztanga, orbitrek/narciarz, twister/wioślarz

- strefa relaksu - urządzenie małej architektury: 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 stoliki do gier edukacyjnych, stojak na rowery, tablica informacyjna OSA i regulamin

- nawierzchnia bezpieczna z trawnika naturalnego

- zagospodarowanie zielenią: wykonanie siewu trawnika, nasadzeń drzew i krzewów.

Celem realizacji Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Końskie jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej w plenerze, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Wszystkie obiekty będą dostępne dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Żaden element zadania inwestycyjnego w ramach niniejszego wniosku nie stanowi przedmiotu innego wniosku o dofinansowanie z FRKF.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się budowę obiektów małej architektury:

1) Biegacz/Koła Tai Chi o wymiarach 1,90m x 1,25m, wysokości 1,95m, strefie bezpieczeństwa 4,90m x 4,25m, wysokości swobodnego upadku o,95m - szt. 1,

2) Krzesło/Motyl rozciągający o wymiarach 1,30m x 2,10m, wysokości 1,95m, strefie bezpieczeństwa 4,30m x 5,10m, wysokości swobodnego upadku 0,70m - szt. 1,

3) Jeździec/Prostownik nóg o wymiarach 0,76m x 2,15m, wysokości 1,95m, strefie bezpieczeństwa 3,80m x 5,40m, wysokości swobodnego upadku 0,95m - szt. 1,

4) Pajacyk/Sztanga o wymiarach 1,10m x 3,00m, wysokości 1,95m, strefie bezpieczeństwa 4,65m x 6,00m, wysokości swobodnego upadku 0,50m - szt. 1,

5) Orbitrek/Narciarz o wymiarach 0,70m x 2,90m, wysokości 1,95m, strefie bezpieczeństwa 3,75m x 5,45m, wysokości swobodnego upadku 0,30m - szt. 1,

6) Twister/Wioślarz o wymiarach 1,00m x 2,50m, wysokości 1,95m, strefie bezpieczeństwa 4,00m x 5,60m, wysokości swobodnego upadku 0,95m - szt. 1,

7) Stolik do gry w szachy o wymiarach 1,95m x 1,95m, wysokości 0,87m, strefie bezpieczeństwa 4,95m x 4,95m - szt. 2,

8) Ławka z oparciem o wymiarach 0,52m x 1,50m, wysokości 0,76m - szt. 4,

9) Tablica informacyjna z regulaminem o wymiarach 0,70m x 0,05m, wysokości 2,15m - szt. 1,

10) Kosz o wymiarach 0,45m x 0,36m, wysokości 1,10m - szt.2,

11) Stojak na rowery o 0,20m x 2,00m, wysokości 0,50m - szt. 1.

*(UWAGA: Podane wymiary urządzeń mogą nieznacznie różnić się od proponowanych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się urządzenia równoważne bądź o lepszych parametrach technicznych.)*

12) Inwentaryzacja powykonawcza

13)W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się ponadto wykonanie nasadzenia zieleni niskiej (trawa) oraz średniej (drzewo liściaste - klon pospolity - szt. 2) - na części działki w obszarze projektowanych obiektów małej architektury.

14) Tablica informacyjna OSA 2019 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępnymi pod adresem <https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html>

Wytyczne do tablicy informacyjnej OSA zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3, m.in.:

1. tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na teren obiektu na ogrodzeniu lub w innym widocznym miejscu,

2. należy zachować układ treści tablicy zgodny z Załącznikiem Nr 3. Wymiary tablicy nie powinny być mniejsze niż 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość),

3. tablicę wykonuje się z trwałych materiałów, np.: stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,

4. napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle,

5. wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad muszą być uzgodnione z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

6. tablica powinna zawierać dane dotyczące: ilości dofinansowanych obiektów, liczby pojedynczej lub mnogiej obiektu, nazwy Gminy, w której zlokalizowany jest obiekt/obiekty, całkowitego łącznego kosztu inwestycji, kwoty wypłaconego dofinansowania, Logo (godło) beneficjenta środków FRKF oraz jego nazwa.

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanych obiektów małej architektury oraz strefy bezpiecznej nie znajdują się krawężniki betonowe, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń, niebezpiecznych przedmiotów.

Roboty będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej w tym:

# projektu zagospodarowania terenu,

1. szczegółowej specyfikacji technicznych i robót budowlanych,
2. przedmiaru robót, stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy
3. zgłoszenie robót budowlanych Nr BP.6743.90.2019.MC z dnia 22.02.2019r.

Opis i wzory obiektów małej architektury do wbudowania zostały zamieszczone w załącznikach Nr 1 do opisu technicznego, Nr 2 pn.: „Wytyczne do tablicy informacyjnej OSA 2019” oraz Nr 3 pn.: „Tablica informacyjna OSA 2019”

W celu dokonania dokładnych pomiarów robót Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowej wizji lokalnej oraz zapoznania się ze szczegółowym przedmiotem zamówienia.

Każdy obiekt wymaga montażu z zachowaniem strefy bezpieczeństwa i odpowiedniej nawierzchni dostosowanej do podanej wysokości swobodnego upadku.

**Zadanie 3**

Zagospodarowanie przedmiotowej części działki o nr ewid. 694 w jednostce ewidencyjnej 260503\_5 Końskie – obszar wiejski obręb 0036 **Rogów**, stanowi budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Zakłada się budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym w centrum msc. Rogów (ul. Ks. Marcelego Prawicy). Na jego teranie nie ma miejsc do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców w różnym wieku, przy świetlicy wiejskiej (ul. Podmiejska) znajduje się plac zabaw dla małych dzieci. Część działki, na której planuje się inwestycję, zajmuje budynek Szkoły Podstawowej z halą sportową i boiskiem o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę. Pozostała część działki ma przeznaczenie rekreacyjno-sportowe, będzie terenem ogólnodostępnym dla mieszkańców.

W ramach projektu planuje się:

- urządzenia siłowni zewnętrznej (6 szt.): biegacz, orbitrek, prasa nożna/wioślarz, wyciąg/krzesło, motyl/pajac, stepper/narty

- strefa relaksu - urządzenie małej architektury: 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 stoliki do gier edukacyjnych, stojak na rowery, tablica informacyjna OSA i regulamin

- nawierzchnia bezpieczna z trawnika naturalnego

- zagospodarowanie zielenią: wykonanie siewu trawnika, nasadzeń drzew i krzewów.

Celem realizacji Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Końskie jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej w plenerze, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Wszystkie obiekty będą dostępne dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Żaden element zadania inwestycyjnego w ramach niniejszego wniosku nie stanowi przedmiotu innego wniosku o dofinansowanie z FRKF.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się budowę obiektów małej architektury:

1) Biegacz o wymiarach 0,475m x 1,89m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 4,075m x 4,689m, wysokości swobodnego upadku 0,30m – szt. 1,

2) Orbitrek o wymiarach 0,664m x 1,518m, wysokości 1,655m, strefie bezpieczeństwa 3,664m x 4,518m, wysokości swobodnego upadku 0,30m – szt. 1,

3) Prasa nożna/wioślarz o wymiarach 1,59m x 2,215m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 5,19m x 5,815m, wysokości swobodnego upadku 0,95m – szt. 1,

4) Wyciąg/krzesło o wymiarach 0,742m x 2,28m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 4,342m x 5,88m, wysokości swobodnego upadku 0,60m – szt. 1,

5) Motyl/pajac o wymiarach 1,068m x 2,041m, wysokości 2,008m, strefie bezpieczeństwa 4,668m x 5,641m, wysokości swobodnego upadku 0,70m – szt. 1,

6) Steper/narty o wymiarach 0,59m x 2,34m, wysokości 2,00m, strefie bezpieczeństwa 4,149m x 5,94m, wysokości swobodnego upadku 0,5m – szt. 1,

7) Ławka z oparciem 0,52m x 1,50m, wysokości 0,76m – szt. 4,

8) Kosz na śmieci o wymiarach ~0,45m x ~0,36m, wysokości 1,10m – szt. 2,

9) Stolik do gry w szachy o wymiarach 1,95m x 1,95m, wysokości 0,87m, strefie bezpieczeństwa 4,95m x 4,95m – szt. 2,

10) Tablica informacyjna z regulaminem o wymiarach ~0,70m x ~0,05m, wysokości 2,15m – szt. 1,

11) Stojak na rowery o 0,20m x 2,00m, wysokości 0,50m – szt. 1.

*(UWAGA: Podane wymiary urządzeń mogą nieznacznie różnić się od proponowanych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się urządzenia równoważne bądź o lepszych parametrach technicznych.)*

12) Inwentaryzacja powykonawcza

13) wykonanie nasadzenia zieleni niskiej (trawa) oraz średniej (drzewo liściaste – klon pospolity – szt. 2)

14) tablica informacyjna OSA 2019 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępnymi pod adresem <https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html>

Wytyczne do tablicy informacyjnej OSA zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3, m.in.:

1. tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na teren obiektu na ogrodzeniu lub w innym widocznym miejscu,

2. należy zachować układ treści tablicy zgodny z Załącznikiem Nr 3. Wymiary tablicy nie powinny być mniejsze niż 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość),

3. tablicę wykonuje się z trwałych materiałów, np.: stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,

4. napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle,

5. wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad muszą być uzgodnione z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

6. tablica powinna zawierać dane dotyczące: ilości dofinansowanych obiektów, liczby pojedynczej lub mnogiej obiektu, nazwy Gminy, w której zlokalizowany jest obiekt/obiekty, całkowitego łącznego kosztu inwestycji, kwoty wypłaconego dofinansowania, Logo (godło) beneficjenta środków FRKF oraz jego nazwa.

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanych obiektów małej architektury oraz strefy bezpiecznej nie znajdują się krawężniki betonowe, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń, niebezpiecznych przedmiotów.

Roboty będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej w tym:

# projektu zagospodarowania terenu,

1. szczegółowej specyfikacji technicznych i robót budowlanych,
2. przedmiaru robót, stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy
3. zgłoszenie robót budowlanych Nr BP.6743.98.2019.MC z dnia 22.02.2019r.

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7

* 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
  2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w pkt. 2.4.1, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.   
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się   
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika   
za wynagrodzeniem.

2.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: montaż urządzeń małej architektury.

2.4.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

2.4.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 PLN.( zad. 1), 10 000,00 PLN (zad.2) 10 000,00 PLN zad.3)

**2.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych   
do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia ( z podaniem nazwy  
 i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem , że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.**

**Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji   
o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami,   
o ile takie są wymagane w SIWZ.**

**Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej.**

2.6 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2.7 Standardy jakościowe i dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych

Standardy jakościowe oraz dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych zostały określone   
w dokumentacji projektowej oraz w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

2.8. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane   
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.