**Załącznik nr 1**

**Przedmniot zamówienia**

**Przedmiot zamówienia:**

**Zadanie 1**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbiórkę części istniejącej trybuny oraz budowę jednego sektora (111 miejsc siedzących) krytej trybuny (etap I zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu) na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto.

Zakres prac obejmuje m.in:

* Rozebranie części istniejącej trybuny (krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych, krzeseł plastikowych, ławek drewnianych, wykopanie rur stalowych) kolidującej z lokalizacją projektowanego jednego sektora (I etap), po zakończeniu etapu budowy projektowanej krytej trybuny Wykonawca odtworzy z materiałów pochodzących z rozbiórki fragmenty rozebranej trybuny uwzględniając przejścia komunikacyjne;
* Ukształtowanie istniejących trybun ziemnych do wymaganego profilu pod stopnie trybuny  
  i stopnie schodowe między sektorami i na ich zakończeniu;
* Wykonanie konstrukcji sektorów – ściany żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie prętami żebrowanymi, ściany posadowione 1,0 m poniżej przyległego terenu;
* Zabezpieczenie fundamentów blokowych powłokami izolacyjnymi;
* Wyłożenie z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami na podsypce cementowo-piaskowej poziomych płaszczyzn trybuny, stopni schodowych, chodników przed trybuną oraz za siedziskami ostatniego rzędu;
* Wykonanie stóp fundamentowych z posadowionych studni z kręgów żelbetowych śr. 120 cm na głębokość 3,6 m wypełnionych betonem C20/25 (B25) zbrojonych konstrukcyjne prętami żebrowanymi;
* Wykonanie konstrukcji nośnej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie – wspornikowe dźwigary kratowe o wysięgu 5,46 m wykonane z kształtowników RP 160x80 i RP70x50 oparte na słupach wsporczych z kształtownika HEB300 połączonych z fundamentami przy pomocy rozporowych kotwi stalowych;
* Wykonanie dachu pulpitowego o konstrukcji stalowej z płatwi z kształtowników RP 140x80, dach pokryć blachą stalową trapezową T55, a także zamontować rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm oraz rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;
* Składanie wniosków, uzyskiwanie uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu/ użytkowanie obiektu,
* Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń, wstępne wyprofilowanie, utwardzenie terenu  
  o powierzchni ok. 66 m2 (przed trybuną z etapu I i etapu II) kruszywem frakcji 0-31,5 mm,  
  gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m, zagęszczenie i sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.
* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
* Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym.

Zakres robót budowalnych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, materiałów i elementów budowalnych, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

**Zadanie 2**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 111 miejsc siedzących na nowo projektowanej trybunie (etap I zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu) na Stadionie Miejskimw Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto. Siedziska z podwyższonym oparciem winny być wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. Wykonawca zamontuje siedziska do konstrukcji betonowej za pomocą dedykowanych łączników stalowych. Rozstaw siedzisk co 50 cm. Zakres zadania 2 będzie realizowany po wykonaniu zadania 1.

**Zadanie 3**

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie kruszywem wyodrębnionego terenu na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto.

Zakres prac obejmuje m.in: oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń, wstępne wyprofilowanie, rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm o powierzchni ok. 350 m2, gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m, zagęszczenie kruszywa, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej. Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym. Zakres zadania 3 będzie realizowany po wykonaniu zadań 1 i 2.

**Zadanie 1, 2 i 3**

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.   
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynnościw trakcie realizacji zamówienia:

zadanie 1 – prace związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia i fundamentów,

zadanie 2 – montaż siedzisk sportowych,

zadanie 3 – utwardzenie terenu.

Pozostałe szczegóły określa SIWZ.