Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej w Nowym Kazanowie, klasy D, kategorii ruchu KR2, długości odcinka ok. 1455 mb.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

- budowę jezdni szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej (na całym odcinku – zmiana do projektu wykonawczego w załączeniu. Zmiana dot. zaprojektowanej nawierzchni z płyt i kruszywa   
i zastąpienia jej nawierzchnią bitumiczną),

- wycinkę drzew , karczowanie,

- przepustów drogowych,

- zjazdów na posesję z kostki betonowej,

- pobocza gruntowego,

- rowów, zbiornika odparowującego,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego: wg projektów stałej organizacji ruchu,

- zabezpieczenie rurami ochronnych na skrzyżowaniach z jezdnią ulicy, zjazdami i innym uzbrojeniem terenu,

- roboty porządkowe.

**Uwagi:**

**Wykonawca zobowiązany jest do opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Po stronie Wykonawcy uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz innych niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót oraz pozwolenia na użytkowanie.**

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.