ZP.271.1.7.2020.DS Końskie, dn. 11.03.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury – termomodernizacja.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wskazanie producenta bądź dystrybutora piaskowca, który posiadają grubość 1,5 cm i jest polerowany gdyż z naszych informacji pozyskanych przynajmniej w 6 firmach wynika iż,  jeżeli  piaskowiec ma żądaną grubość to nie da się go poddać polerowaniu gdyż w czasie tego procesu pęka, może natomiast być szlifowany.

Czy w związku z powstałą sytuacją biorąc pod uwagę fakt iż wykonywania elewacji technologii lekko mokrej dopuszczają państwo wykonanie cokołu jako imitacje tego materiału w wyżej zmiankowanej technologii.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza metodę szlifowania. Intencją Zamawiającego jest pozyskanie efektownego wykończenia cokołu. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie imitacji piaskowca.

**Pytanie 2.**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisów dotyczących poz 1 i 94 załączonego przedmiaru tj. zabezpieczenie istniejącego budynku przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Proszę o szczegółową informację co konkretnie ma być zabezpieczone czy załączone w przetargu info o wycince drzew dotyczą żądania związanego z  z termomodernizacją.

Prosimy o podanie ewentualnie ilość i które drzewa podlegają wycince i w jaki sposób ew. ma wyglądać teren po wykonaniu wyżej wymienionych prac, jeżeli takowe są niezbędne do realizacji żądania przetargowego.

**Odp.**

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Do obowiązków wykonawcy należy uwzględnić wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej oraz niezbędne do wykonania tego typu robót zgodnie ze sztuka budowlaną.

Pozycja 1 przedmiaru robót odnosi się do wszystkich robót związanych z przygotowaniem, zabezpieczeniem budynku np. siatki ochronne, a poz. 94 usunięcie tych zabezpieczeń.

Wycinka dotyczy drzew i krzewów wyłącznie tych, które są zlokalizowane przy budynku i będą utrudniać wykonanie prac budowlanych, np. rozstawienie rusztowań, itp.

Lokalizacja drzew do usunięcia została pokazana na załączonej dokumentacji pn. „PZT inwentaryzacja” (rośliny wskazane do usunięcia oznaczone kolorem czerwonym). W związku z usunięciem drzew i krzewów do obowiązków wykonawcy będzie należało nasadzić odpowiednią ilość drzew, zgodnie z decyzjami Konserwatora Zabytów Nr 126/2019 z dnia 25.10.2019r. i 127/2019 z dnia 29.10.2019r.

**Pytanie 3.**

Prosimy o podanie szczegółów-rysunków jak mają  być wykonane odtwarzane ze styropianu gzymsy cokołowe i okapowe.

**Odp.**

Odtworzenie gzymsów zostało pokazane i opisane na rysunku nr A-PB-6 Przekrój A-A.