**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu zjazdu  
z drogi powiatowej oraz utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe przy ul. Lipowej  
w Końskich na działce 6249/111 obręb 2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, załącznikiem graficznym nr 2 obrazującym zakres i obszar przedmiotu zamówienia.

1. Roboty przygotowawcze
2. roboty pomiarowe – 0,10 km,
3. rozebranie garaży blaszanych – 62,50 m2,
4. rozebranie posadzki garaży – 6,25 m3,
5. załadunek i wywóz gruzu – 6,25 m3,
6. Odwodnienie
7. roboty ziemne – 23,50 m3,
8. wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi PWiK w Końskich z dnia 07.07.2020 r. (Wykonawca opracuje według warunków technicznych i uzgodni przygotowany przez siebie projekt przyłącza z PWiK  
   w Końskich) – 30,00 m,
9. wykonanie wpustów ulicznych z osadnikami – 2 szt.,
10. zasypywanie rowów w sposób ręczny w gruncie kat. III z zagęszczeniem – 16,70 m3,
11. Nawierzchnia pod miejsca postojowe
12. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 159,79 m3,
13. podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm – 420,50 m2,
14. krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem 15x20x100 – 77,00 m,
15. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm – 420,50 m2,
16. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości warstwy 4 cm – 420,50 m2,
17. Oznakowanie
18. oznakowanie pionowe – 2 szt.,
19. oznakowanie poziome – 1 kpl,
20. Wykonanie nawierzchni pod kosze na śmieci – dopuszcza się wykonanie utwardzenia terenu w innej równoważnej technologii niż opisanej w punkcie 3– 16 m2,
21. Obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej robót – 1 kpl.