ZP.271.1.22.2020.EP Końskie, dn.05.11.2020

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja rynku   
w Końskich

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Związku z niepełną odpowiedzią na pytanie nr 1 w dniu 30.10.2020, dotyczącą projektu wod-kan prosimy o jednoznaczne określenie zakresu dot. przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla fontanny i zdrojów ulicznych wraz udostępnieniem profili dla tego zakresu. Brak zamieszczenia dokumentacji znacząco może wpłynąć na ostateczną wartość oferty.

**Odpowiedź:** Na podstawie art. 38 ust.4 pzp Zamawiający wprowadza modyfikację poprzez załączenie profili kanalizacji odprowadzającej wody z fontanny

Pytanie 2. Czy przyłącz wodociągowy od węzła W do komory technicznej fontanny jest   
do wykonania w całości wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej (w przedmiarze jest tylko 10 mb (przedmiar nie uwzględnia również włączenia do istniejącej sieci wodociągowej - czy należy przyjąć do wyceny)?

**Odpowiedź:** Przyłącz wodociągowy od węzła W na długości 25m, został włączony do dróg wraz z zabezpieczeniem rura ochronną i zaślepieniem (realizacja wg odrębnego zlecenia) W ramach budowy rynku należy wykonać odcinek będący kontynuacją przyłącza – dł. ok. 10m, rura PE90. W przedmiarze jest prawidłowa wielkość

Pytanie 3: Czy instalacja wody o średnicy fi32 zasilająca zdroje uliczne ma być wykonana w całości (od komory technicznej fontanny do każdego ze zdrojów - w przedmiarze jest tylko 10 mb)?

**Odpowiedź:** W przedmiarze jest błędna ilość: **jest** 10m, **powinno b**yć 80m

Pytanie 4: Proszę o potwierdzenie ilości i rodzaju studzienek kanalizacyjnych do wykonania (najlepiej za pomocą profilu, celem poznania ich wysokość). W przedmiarze są tylko 2 szt. fi1000 betonowych, 3 szt. fi315 z tworzywa - podczas gdy na PZT są studzienki S4, S5, S6, S7 - tj. 4 szt.  
**Odpowiedź:** W przedmiarze jest błędna ilość: **jest** 2 szt. Ø1000 i 3 szt. Ø315, **powinno być 4**szt. Ø1000 i 2szt Ø 315

Pytanie 5: W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 26.10.2020 zamieszczono zestawienie nawierzchni wyłącznie dla obszaru A o pow. 3935 m2, stwierdzając w odpowiedzi, że załączony plik PDF z obliczeniami powierzchni dla **wszystkich segmentów** płyty rynku wraz z podaniem kolorów. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi i podanie zestawienia nawierzchni dla obszaru B o pow. 2623 m2. Jest to dość duży obszar o zróżnicowanych rodzajach nawierzchni co wpływa na ostateczną wartość oferty.

**Odpowiedź: -** poz. 32 przedmiaru nawierzchnie z płyt kamiennych – ilości są prawidłowe   
w tym:

- nawierzchnia z płyt 50x50 – strefa rekreacji – 371m2

- nawierzchnie chodników – 1299m2 – płyty o wymiarach stały wymiar 50 cm, zmienny wymiar od 12,5cm – 50cm – jak na chodnikach przy drogach

- poz.33 nawierzchnie z kamienia naturalnego (powierzchne rustykalne) - ilość prawidłowa

- poz. 34 nawierzchnie z kostki surowo łupanej – ilość prawidłowa

Proszę nie sugerować się pow. 2632m2- ponieważ mogła ona zawierać chodniki, które ostatecznie zostały przypisane do dróg.

Pytanie 6.

Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych, w których ilość przedmiarowa  ujęta w przedmiarze robót jest niezgodna (mniejsza) z ilościami według zamieszczonych projektów :

poz. 106  d.1.7.2 , poz. 116 , poz. d.1.7.3, poz. 17 d.1.7.3, poz. 118 d.1.7.3 i poz.119 d.1.7.3. Czy ilości do wyceny w/w pozycji ma być wzięte z  dokumentacji projektowej?

**Odpowiedź:**  Poz. 106 – powinno być 80m

Poz. 116 – powinno być 4szt.

Poz. 117 – powinno być 4szt.

Poz. 118 – powinno być 2szt.

Poz. 119 – ilość prawidłowa przy założeniu (100m x 0,12m2 = 12m3)- pozycja dotyczy tylko zasypania rury przy wykopie szerokości 0,4m na wys. 10 cm pod rurą i 10cm nad rurą.

Pytanie 7: Prosimy o zamieszczenie rysunków dot. konstrukcji niecki fontanny, które są ujęte w opisie technicznym:

  1607\_PB\_K\_201\_0\_0 - Niecka fontanny

  1607\_PB\_K\_202\_0\_0  - niecka fontanny przekrój I-I

  1607\_PB\_K\_203\_0\_0   - pomieszczenie techniczne,

a nie zostały zamieszczone na stronie, są niezbędne do prawidłowej wyceny robót.

**Odpowiedź:**  Na podstawie art. 38 ust.4 pzp Zamawiający wprowadza modyfikację poprzez załączenie w/w

Pytanie 8: Prosimy o zamieszczenie rysunków dot. branży sanitarnej , które są ujęte w opisie technicznym:

  SF - 03 Rzut komory fontanny

  SF - 04 Przekrój B-B komory fontanny

   SF - 05 Przekrój C-C komory fontanny

a nie zostały zamieszczone na stronie,   są niezbędne do prawidłowej wyceny robót.

**Odpowiedź:** Na podstawie art. 38 ust.4 pzp Zamawiający wprowadza modyfikację poprzez załączenie w/w

Ponadtona podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z przyczyn zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmienia termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 06.11.2020.  na dzień **16.11.2020**

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 06.11.2020 na dzień **16.11.2020.**