Znak: ZP)- 271.1.23.2020.EP Końskie, 05.10.2020

otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: **Nazwa zadania** : **Zadanie 1:** „Budowa ogrodzenia w raz z karczowaniem terenu cmentarza w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

**Zadanie 2:** „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody oraz instalacji wewnętrznej i odwodnienia terenu na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

**Zadanie 3:** „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej wraz z drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

**Zadanie 4:** „Budowa dróg wewnętrznych i alejek na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

**Zadanie 5:** „Budowa oświetlenia na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

**Zadanie 6:** „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

Informuję, że od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania na które udziela się odpowiedzi:

## Pytanie 1: ( dot. zad. 3 i 4) Proszę o sprecyzowanie i uszczególnienie "Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm **wibroprasowanej dwuwarstwowej z posypką granitową** na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową."Jest to bardzo ogólna informacja i nie precyzuje modelu kostki czy tez jego kształtu .Prosimy o podanie ewentualnych wzorów nawierzchni na którym opierał się zamawiający .

**Odpowiedź:** Nawierzchnie alejek i dróg z kostki betonowej gr. 8cm np. Behaton
lub równoważnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, bez posypki. Wzory kostki oraz nawierzchni należy uzgodnić z zamawiającym.