ZP.271.1.10.2021.DS Końskie, dn. 21.04.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Końskich o halę widowiskową (etap III) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.:** ***„Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury (budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku)*”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

Brak rysunków, opisu, szczegółów dla “Konstrukcja kratownic przestrzennych sceny”, poz. 77 przedmiaru robót. Brak możliwości wyceny. Wnosimy o potwierdzenie, że kratownica ta nie wchodzi w zakres przetargu.

**Odp.**

Kratownica nie wchodzi w zakres przetargu.

**Pytanie 2.**

Wnosimy o potwierdzenie, że pokrycie dachu ma być wykonane z blachy tytan-cynk na rąbek lub z paneli stalowych na rąbek ocynkowanych i powlekanych gr.0,5mm.

**Odp.**

Projekt wykonawczy. Projekt zagospodarowania terenu (str. 14) oraz rys. A-PW-18 Dachy kryte blachą stalową ocynkowaną w kolorze sieny palonej, montowanej na rąbek stojący – grubość blachy min. 0,5 mm, wysokość rąbka 32 mm, minimalna ilość cynku 275g/m2. Na przekrojach określono: „blacha o powierzchni matowej kolor sjena palona”. Ostatecznie kolor należy uzgodnić z Zamawiającym.

**Pytanie 3.**

Wnosimy o potwierdzenie, że obróbki blacharskie oraz orynnowanie ma być wykonane z blachy tytan-cynk lub z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

**Odp.**

Obróbki blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej jasne - RAL 9006.

**Pytanie 4.**

Z uwagi na brak w dokumentacji projektowej informacji, wnosimy o dosłanie specyfikacji technicznej dla podnośnika windowego na wys. 120 cm oraz windy osobowej w holu.

**Odp.**

W załączeniu.

**Pytanie 5.**

Z uwagi na brak w dokumentacji projektowej informacji, wnosimy o dosłanie specyfikacji technicznej dla wykładzin posadzkowych : pcv i dywanowych.

**Odp.**

Wykładzina PCV:

Wykładziny obiektowe heterogeniczne akustyczne o wysokiej odporności na duże natężenie ruchu - warstwa ścieralna > 1

mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypełniaczy, grubość całkowita 3,3mm. Akustyka – 16dB. Odporność na

wgniecenia (0,06mm) - podwójna siatka z włókna szklanego + spód z pianki VHD, grupa ścieralności T, antypoślizgowość

R10. Zabezpieczenie powierzchniowe pozwalające na utrzymanie bez polerowania przez cały cykl życia produktu. Wzór rozproszony poprzez całą grubość warstwy użytkowej.

Wykładzina dywanowa:

kolor grafitowy

poliamid 6.6.

gramatura min. 1000 g / m2

klasyfikacja palności Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa 33

gęstość tkania - min. 200 000 / m2

wysokość całkowita - min. 8,5 mm

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadza modyfikację treści SWZ - TOM II WZÓR UMOWY

Zamawiający modyfikuje §6 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób:

**zamiast zapisu:**

Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak nie więcej niż trzy faktury częściowe, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości przedmiotu umowy. Płatność w 2021r. do kwoty 4 000 000,00 zł brutto.

**wprowadza się zapis:**

Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak nie więcej niż **7 faktur częściowych**, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć **70 %** wartości przedmiotu umowy. Płatność w **2021r. do kwoty 4 000 000,00 zł brutto.**