ZP.271.1.10.2021.DS Końskie, dn. 23.04.2021 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Końskich o halę widowiskową (etap III) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.:** ***„Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury (budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku)*”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 16.04.2021 (“zakres prac nie obejmuje oświetlenia zewnętrznego”) wnosimy o potwierdzenie, że instalacje elektryczne (w tym np. układanie kabli, słupy oświetleniowe, oprawy) ale również niskoprądowe (w tym np. okablowanie, słupy, kamery) zawarte w przedmiarze **“Przedmiar\_TEREN ZEWNĘTRZNY\_el\_v2”** nie są w zakresie niniejszego postępowania przetargowego.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi z dnia 16.04.2021r. dotyczące oświetlenia zewnętrznego. Natomiast proszę uwzględnić na etapie robót budowlanych wykonanie podejścia elektrycznego do budynku poprzez ułożenie rury osłonowej umożliwiające wykonanie (włączenie) instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż gniazd w obudowie wykonanej na klucz na budynku od strony projektowanej sceny zewnętrznej (PW rysunek E-7) i montaż łącznika w obudowie zamykanej na klucz (PW rysunek E-14)

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

* System Nadzoru Wizyjnego

Przewiduje się ciągi komunikacyjne budynku objąć obserwacją monitoringu wizyjnego.
W szafie komputerowej zostanie zainstalowany rejestrator na którym zapisywany będzie obraz z kamer. Przegląd zdarzeń będzie możliwy z dowolnego zestawu PC podłączonego do sieci komputerowej obiektu. W pomieszczeniu monitoringu zostanie zainstalowane stanowiska monitoringu na którym będzie wyświetlany obraz z wszystkich kamer zainstalowanych na obiekcie. (PW rysunek E-40)

**UWAGA: Należy uwzględnić tylko kamery na projektowanej hali widowiskowej.**

Zamówienie nie obejmuje kamer montowanych na słupach oświetleniowych.

Należy wykonać instalację teletechniczną od istniejącego budynku do projektowanej hali widowiskowej zgodnie z dokumentacją projektową.