ZP.271.1.11.2021.DS Końskie, dn. 27.04.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Budowa ulicy Hutniczej w miejscowości Kornica i Końskie.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Prosimy o załączenie specyfikacji dotyczącej ulepszonego podłoża, załączona do dokumentacji SST D.04.05.02 odnosi się do podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Odp.

Wymaganie określone w SST D.04.05.02 są spójne do wymagań stawianych dla zaprojektowanej technologii ulepszonego podłoża.

Pytanie 2.

Pozycja przedmiarowa 76 d.10 wskazuje ustawienie opornika betonowego 12x25 na podsypce piaskowej, z kolei rysunki szczegółów konstrukcyjnych mówi o opornikach na ławie betonowej. Prosimy o wskazanie poprawnego rozwiązania.

Odp.

Opornik należy posadowić na ławie betonowej

Pytanie 3.

Pozycja przedmiarowa 71 d.9.2 wskazuje na zjazdach kostkę betonowa w kolorze szarym, z kolei opis techniczny mówi o zjazdach z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Prosimy o wskazanie poprawnej kolorystyki zjazdów.

Odp.

Kolorystykę zjazdów należy uzgodnić na etapie realizacji po dostarczeniu próbników kolorystycznych.

Pytanie 4.

Pozycja przedmiarowa 67 d.9.1 wskazuje płytki z wypustkami na przejściach dla pieszych o wymiarach 30x30x8, z kolei opis techniczny mówi płytach o wymiarach 40x40x6. Prosimy o wskazanie poprawnego wymiaru płytek.

Odp.

Wymiar płytek jest dowolny. Należy zastosować pływki z wypustkami w formie ściętego stożka. Zakres szerokości powierzchni z wypustami to 80cm w dowolnej konfiguracji płytek.

Pytanie 5.

Zgodnie z zapisami umowy § 1 ust 1 przedmiot umowy realizowany będzie z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z dokumentów dołączonych do postępowania. Prosimy zatem o precyzyjne zakreślenie na rysunkach, które odcinki wchodzą w zakres niniejszego przetargu dla branży drogowej, wod-kan, elektrycznej i organizacji ruchu. Zgodnie z odpowiedzią nr 6 z dnia 21.04.2021 r. zakres robót jest zgodny z pozwoleniem na budowę, które z kolei obejmuje cały zakres budowy układu komunikacyjnego.

Odp.

Zakres robót to ul. Hutnicza odc.2. Sieci uzbrojenia terenu należy zrealizować w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania na ul. Hutniczej. W ocenie Zamawiającego niniejszy opis jest wyczerpujący.

Pytanie 6.

Prosimy o zmianę rodzaju stali do zazbrojenia elementów przepustu ramowego na B500B lub B500SP. Stal 34GS, która użyta jest w projekcie nie jest już produkowana.

Odp.

Zezwalam na zmianę.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odp.

Tak. Z uwagi na utratę ważności Zamawiający wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie takiej decyzji

Pytanie 8.

Po czyjej stronie jest zapewnienie nadzoru archeologicznego, o którym mowa w Pozwoleniu na budowę nr BP.6740.23.2020.AG z dnia 28.04.2020 r.

Odp.

Zamawiający.

Pytanie 9.

Prosimy o załączenie postanowienia Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: ZATiRA.IA.5152.39.2020 z dnia 15.04.2020 r.

Odp.

Załączono.

Pytanie 10.

W nawiązaniu do zapisów SST -D-M.00.00.00 Wymagania ogólne, prosimy o informację czy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.

Odp.

Wykonawca ma obowiązek zapewniać ww. składniki na budowie i udostępnić je do dyspozycji Zamawiającego. Nie muszą być one na wyłączność Zamawiającego, mogą być to elementy współdzielone ze z urządzeniami Wykonawcy.

Pytanie 11.

Czyja własnością jest drewno pochodzące z wycinki? Jeżeli jest własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odp.

Drzewo z wycinki jest własnością Wykonawcy, po jego stronie jest zapewnienie sposobu jego składowania / utylizacji

Pytanie 12.

Prosimy o podanie przekroju przez kapę chodnikową po lewej stronie przepustu.

Odp.

Przekrój jest podany na rys. D-3.2

Pytanie 13.

Prosimy o podanie przekroju konstrukcyjnego połączenia nowej konstrukcji jezdni z istniejącą oraz ewentualne dodatnie pozycji przedmiarowych.

Odp.

Dolne warstwy konstrukcji należy połączyć na styk. Warstwę wiążącą z zacinką 20 cm, ścieralną 40 cm. Ilości te są uwzględnione w przedmiarze.

Pytanie 14.

Prosimy o zmianę ilości przedmiarowych w pozycji 33 d.7.1 na 9,41m3. Obecna ilość przewidziana jest na ławę fundamentową pod jedna stronę przepustu.

Odp.

Potwierdzam, że w pozycji 33 prawidłowa wielkość to 9,41m3. Pod względem formalnym nie wprowadza się zmian w załącznikach, odpowiedzi na pytania są dokumentem nadrzędnym nad przedmiarem robót.

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie czy w robotach ziemnych jest uwzględnione korytowanie pod warstwę ulepszonego podłoża i warstwę odsączającą na całej szerokości warstwy tj. do samego rowu odwadniającego tak jak pokazuje to przekrój konstrukcyjny. Przekroje poprzeczne pokazują warstwy tylko na szerokości jezdni.

Odp.

Korytowanie należy przeprowadzić do samego rowu. Warstwę ulepszonego podłoża i odsączającą należy wykonać do rowu. Pozycje przedmiarowe uwzględniają te roboty.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że ilości przedmiarowe w poz. 49 d.8.1 Warstwa ulepszonego podłoża i 50 d. 8.1 Warstwa odsączająca są poprawne. Zgodnie z przekrojem normalnym warstwy te są szersze niż warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa a ilości przedmiarowe warstwy ulepszonego podłoża i warstwy odsączającej są mniejsze niż warstwa podbudowy.

Odp.

Pozycje przedmiarowe uwzględniają te roboty.

Pytanie 17.

W której pozycji należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego przepustu w miejscu przepustu ramowego.

Odp.

Roboty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Pytanie 18.

Prosimy o podanie w których miejscach założono wykopy i nasypy wykonywane ręczne – poz. 19. D.5 i 21 d.5

Odp.

W miejscach zbliżeń do sieci elektroenergetycznej.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, że ilości przedmiarowe nasypów poz.20 d.5 obejmują również objętość nasypu do uzupełnienia po odhumusowaniu pod nasypy.

Odp.

Projekt obejmuje pełną objętość nasypu po odhumusowaniu.

Pytanie 20.

Prosimy o informacje czy studnia KD3 i KD8 będące studniami z dostawionymi piaskownikami są studniami przelotowymi czy powinny posiadać dodatkowy osadnik.

Odp.

Studnie z dostawionymi piaskownikami nie muszą posiadać dodatkowego osadnika

Pytanie 21.

Prosimy o informacje czy zgodnie z profilem podłużnym włączenie do studni KD1 ma być wykonane kaskadowo.

Odp.

Potwierdzam, jednocześnie Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązania ograniczające koszty lub przyspieszające tempo prac.

Pytanie 22.

W przypadku zastosowania rozwiązania kaskady prosimy o wytyczne – zastosowane kształtki, ewentualne obetonowanie.

Odp.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projekt technologiczny/warsztatowy. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania.

Pytanie 23.

Prosimy o potwierdzenie czy jednostka obmiarowa podsypki pod wodociąg jest poprawna.

Odp.

Podsypkę należy wykonać na szerokości 90 cm na grubość 20cm.

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści przedstawienie kart odpadów od innego odbiorcy odpadów niż  składowisko odpadów do Promnika wskazane w poz. 11 d.1 Wodociąg, 11 d.1 kanalizacja deszczowa, 12 d.1 kanalizacja sanitarna.

Odp.

Zamawiający dopuszcza inne składowiska odpadów

Pytanie 25.

Prosimy o podanie grubości ścianki rury osłonowej stalowej na wodociągu.

Odp.

10mm

Pytanie 26.

Prosimy o podanie rodzaju zwieńczenia studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Odp.

Należy zastosować pierścień odciążający.

Pytanie 27.

Prosimy o informacje czy wymagane jest badanie bakteriologiczne wody.  Jeżeli tak, prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej.

Odp.

Należy przeprowadzić płukanie wodociągu wraz z dezynfekcją chlorem. Pod względem formalnym nie wprowadza się zmian w załącznikach, odpowiedzi na pytania są dokumentem nadrzędnym nad przedmiarem robót.

Pytanie 28.

Warunki zabezpieczenia gazociągu DN350 wydane przez PSG Kielce ważne były do 02.04.2021r. Czy Zamawiający potwierdza, że nie trzeba będzie uzyskiwać nowych warunków skoro wydane jest Pozwolenie na budowę.

Odp.

Nie trzeba uzyskiwać dodatkowego uzgodnienia.

Pytanie 29.

Prosimy o określenie szczegółowych parametrów dotyczących rury osłonowej stalowej dn  500 przewidzianej do zamontowania na gazociągu w/c (grubość ścianki, rodzaj izolacji itp.)

Odp.

Grubość ścianki 6mm, ocynkowana.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

**przedłuża termin składania ofert do dnia 30.04.2021 r. godz. 09:00**

**Termin otwarcia ofert: 30.04.2021 r. godz. 11:00**

**Zmienia się termin związania ofertą:**

W SWZ (IDW) pkt 8 ppkt 8.1.Termin związania ofertą.

**zamiast zapisu:**

Wykonawca jest **związany ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **27.05.2021 r.**

**wprowadza się zapis:**

Wykonawca jest **związany ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **29.05.2021 r.**