ZP.271.1.2.2022.DS Końskie, dn. 17.02.2022 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

**Dotyczy zapisów Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe:**

Zgodnie z zapisami SST D-08.03.01 dotyczącą obrzeży betonowych nasiąkliwość betonu do produkcji obrzeży powinna wynosić poniżej 4%. W związku z bardzo trudną dostępnością materiałów o stawianych wymaganiach, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymaganej nasiąkliwości do 5%.

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza taką zmianę**.

**Pytanie 2.**

**Dotyczy zadania nr 1 "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Bociania w Dyszowie (fundusz sołecki)**

Zgodnie z SWZ rozdział 3, do wykonania podbudowy tłuczniowej należy wykorzystać kruszywo fr. 0-63 mm, z kolei zgodnie z przedmiarem robót należy wykorzystać kruszywo fr. 0-31,5 mm. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie treści dokumentów.

**Odp.**

**Należy zastosować kruszywo fr. 0-31,5mm.**

**Pytanie 3.**

**Dotyczy zadania nr 5 "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Wąsosz ul. Ostre Górki (fundusz sołecki)**

Zgodnie z SWZ rozdział 3, należy wykonać wzmocnienie nawierzchni środkiem w technologii: wykop gł. 10 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km, wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5mm grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu, a także wzmocnienie podbudowy kruszywem fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu. Z kolei zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać jedynie wzmocnienie podbudowy kruszywem fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o ujednolicenie treści dokumentów.

**Odp.**

Zamawiający ujednolica dokumentację poprzez dodanie pozycji nr 1a w Przedmiarze robót.

Zmodyfikowany Przedmiar robót w załączeniu.