|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu/towaru** | **Jed. miary** | **Ilość** | **Uwagi/uzasadnienie** |
| 1 | PODEST/SCENA | szt. | 1 | Podest sceniczny o wymiarach 4x3 m, składający się z 12 szt. podestów o wymiarach 1x1m, wysokość podestu 40 cm, 9 barierek ochronnych, schody, komplet łączeń, materiał: aluminium, sklejka, obciążenie 500 kg/m2, kolor czarny |
| 2 | PARAWAN 3-PANELOWY, 260 x 180 cm | szt. | 1 | Wolnostojący, 3 panelowy parawan sceniczny o wym. 260x180 cm, pojedynczy panel o wym: 85x176 cm, materiał: tkanina 100% poliester, kolor czarny, rama malowana proszkowo, |
| 3 | MIKSER | szt. | 1 | Moc 1260 W, zasilacz 240V, wejście AUX IN - 2, wejście - 8 mikrofonów, akustyka - EQ kanałów mikrofonowych - 3 Bands, 1-gałkowy korektor korektor do stosowania zoptymalizowanych ustawień wzmocnienia mowy, muzyki i basów; wymiary ok: 465 x 308 x 325 mm |
| 4 | KOLUMNA | szt. | 2 | Kompaktowa kolumna w obudowie drewnianej, moc 250 W, driver wysokościowy 1,5'', głośnik niskotonowy 12", dyspersja 90°x50°, max. poziom ciśnienia akustycznego 132 dB, skuteczność 94 dB; wymiary 607 x 362 x 340 mm |
| 5 | MIKROFON DYNAMICZNY | szt. | 2 | Mikrofon, dynamiczny typ przetwornika, pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 kHz, czułość 54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni |
| 6 | ZESTAW DWÓCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH | kpl. | 1 | Zasięg transmisji 100 m, regulowany poziom wzmocnienia sygnału, baterie AA - do 14 godzin ciągłej pracy, poziom wejściowy audio czułość 0 dB: maksymalnie -20 dBV czułość -10 dB: maksymalnie -10 dBV, Zakres regulacji wzmocnienia: 10 dB Wyjście RF nadajnika: 10 mW |
| 7 | STATYWY POD KOLUMNY GŁOŚNIKOWE | szt. | 2 | - |
| 8 | STATYWY MIKROFONOWE | szt. | 4 | Statyw podłogowy prosty, materiał: rurki stalowe, czarne, wysokość: 1030-1690 mm, możliwość regulacji wysokości, wyposażony w trójnóg (materiał: odlew cynkowy) |
| 9 | GOTOWY KABEL GŁOŚNIKOWY | szt. | 2 | Kabel o dł. 10 m, przekrój przewodu 2 x 4,0 mm2, wiązka 224 x 0,15 mm, wytrzymałość napięciowa 2000 V, izolacja czarna PVC |
| 10 | KABEL DO MIKROFONU DYNAMICZNEGO | szt. | 2 | kabel o dł. 10 m, średnica 7 mm, miedziany rdzeń (99,95% miedź ETP), izolacja czarna PVC |

WYPOSAŻENIE SCENICZNE

SCHODOŁAZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu/towaru** | **Jed. miary** | **Ilość** | **Uwagi/uzasadnienie** |
| 1 | SCHODOŁAZ | szt. | 1 | dot. świetlic: Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy |