

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ***„***Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie***”****, które jest dofinansowane ze środków* ***Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych***

ZP.271.1.45.2022.EP Końskie, dn. 02.11.2022

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” **Zadanie nr 2:** „Budowa budynku domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gatnikach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie”.

**Zadanie nr 4:** „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sierosławicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie”.

Zamawiającyna podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**dot.zad. 2**

**1.** Proszę o podanie czy stolarka okienna i drzwiowa od wewnątrz ma być w kolorze białym,

    czy w kolorze zewnętrznym grafitowym (kolor dwustronny)?

**Odpowiedź :** Cała biała

**2.** Czy blachodachówka, stanowiąca pokrycie dachowe budynku, ma być w standardowej

    grubości tj. 0,5 mm?

**Odpowiedź:** 0,55 mm

**3.** Czy pokrycie z blachodachówki należy wykonać na deskowaniu pełnym (zgodnie z opisem

    technicznym), czy na łatach?

**Odpowiedź:** Pokrycie blacho dachówki należy wykonać w łatach drewnianych

**4.** Z jakiego materiału ma być wykonana podbitka dachowa (wyraźnie oznaczona na rysunku

    przekroju budynku)?

**Odpowiedź:** Podbitka dachowa z blachy trapezowej T7 grubości 0,5 mm

**5.** Czy wyłaz dachowy musi posiadać odporność ogniową EI?

**Odpowiedź:** Wyłaz dachowy nie musi posiadać klasy odporności ogniowej

6. W związku z dużą różnicą ilości okładziny ceramicznej ściennej pomiędzy ilością

    z przedmiaru, a ilością wyliczoną na podstawie opisu z dokumentacji projektowej, proszę

    o podanie, w których pomieszczeniach należy wykonać licowanie ścian płytkami i do jakiej

    wysokości?

**Odpowiedź:** Przedmiar robót zawiera prawidłową ilość okładziny ceramicznej ściennej do wykonania. Okładzinę ścienną z płytek ceramicznych należy wykonać w pomieszczeniach:

1. WC damskie+ niepełnosprawni do wysokości 2,50 m
2. WC męskie do wysokości 2,50 m
3. aneks kuchenny-okładzina ścienna z płytek ceramicznych- pas między dolną a górną zabudową kuchenną

7. Czy pozycje przedmiaru (nr 6 i 7), dotyczą izolacji z papy na chudym betonie pod ławami

    fundamentowymi i czy należy ją wykonać - brak informacji w dokumentacji opisowej oraz

    rysunkowej?

**Odpowiedź:** Tak należy wykonać izolację z papy na chudym betonie pod ławami fundamentowymi

8. Czy wyposażenie pomieszczeń w akcesoria sanitarne typu: pojemnik na mydło lub papier

    czy szafki na sprzęt porządkowy i środki czystości, a zawarte w opisie technologicznym,

    mają być wyceniane?

**Odpowiedź:** Do wykonania dla obiektów użyteczności publicznej i prawidłowego odbioru przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Końskich

9. Jakiej grubości styropianem należy wykonać izolację termiczną podłóg wzdłuż ścian

    zewnętrznych - w opisie jest niezbyt właściwa wartość tj. 150 cm?

**Odpowiedź:** Izolację termiczną podług wzdłuż ścian zewnętrzynych należy wykonać styropianem FS20 o grubości 10,0 cm w opisie technicznych wystąpiła omyłka pisarska prawidłowa grubość oraz rodzaj styropianu podany jest na rysunku A-05 oraz przedmiarze robót

10. Jakie elementy budynku należy wykonać z betonu wodoszczelnego - wg opisu z pkt 3.5.6?

**Odpowiedź:** W budynku nie zaprojektowano elementów betonu wodoszczelnego, w opisie technicznym wystąpiła omyłka pisarska

11. Czy na elewacji budynku należy wykonać dodatkowe elementy elewacyjne np. poszerzenia obwodowe stolarki lub bonie, umieszczone na rysunku elewacji, jednak bez żadnych opisów?

**Odpowiedź:** Otoki w koło drzwi i okien malowane.

**dot. zad. 4** Proszę o wyjaśnienie poniższych niejasności związanych z przygotowaniem oferty przetargowej, dotyczącej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Sierosławicach:

**1.** Proszę o uzupełnienie projektów: elektrycznego, sanitarnego oraz konstrukcyjnego

   o rysunki projektowe (w dokumentach są tylko strony tytułowe).

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza modyfikację do SWZ poprzez załączenie w/w.