Baranów, dnia 25.01.2013 roku
  Gmina Baranów 
  ul. Armii Krajowej 87
  96-314 Baranów 
(oznaczenie Zamawiającego)
Do wszystkich Wykonawców nr post.: INW.271-2.2 /13.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr INW.271-2.2/13 w trybie przetargu nieograniczonego

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Baranowie, gmina Baranów, woj. mazowieckie 
(przedmiot zamówienia)
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
treści SIWZ
Gmina Baranów ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Baranowie, gmina Baranów, woj. mazowieckie

Pytanie 1
Proszę o wskazanie w jakim zakresie należy wykonać remont dachu? W opisie technicznym są zapisy mówiące o wymianie skorodowanych i zniszczonych części więźby dachowej, ale w przedmiarze nie ma pozycji świadczących o zdjęciu pokrycia dachu? Czy naprawa należy wykonać bez zdjęcia pokrycia? Proszę również o sprecyzowanie zakresu naprawy usterek na dachu zawartych w pozycji 25 przedmiaru robót
(przytoczenie pytania Wykonawcy) 
Odpowiedź 1
Zakres remontu dachu dotyczy wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji podanych w kosztorysie. Roboty remontowe należy wykonac bez zdjęcia pokrycia dachu. Zakres robót opisany jest w pozycji 25 przedmiaru.
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie)

Pytanie  2
Proszę o wskazanie rodzaju oraz grubości ziarna tynku na ściany oraz na cokół, ponieważ są rozbieżności w dokumentacji (raz występuje zapis o tynku silikatowym z efektem perlenia, a drugi raz tynk akrylowy). Czy inny rodzaj tynku należy zastosować na cokół i inny na ściany powyżej cokołu.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 2 
Grubość ziarna do 2mm. Na ścianach stosować nalezy tynk silikatowy z efektem perlenia, a na cokole tynk akrylowy.
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 3 
Czy na ścianach należy wykonać bonie?(zapis o boniach widnieje w opisie technicznym w rozdziale 6.9 – wskazówki dodatkowe, ale nie ma w kosztorysie nie ma żadnych informacji o boniowaniu ścian.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 3
Nie przewiduje sie  robót w zakresie montażu boni.
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 4
Proszę o podanie grubości styropianu na ościeża.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 
Odpowiedź 4
Styropian na ościeża do 5cm grubości. Z uwagi iż jest to remont należy stosować różną grubość na ościeża w zależności od obsadzonej stolarki okiennej, lecz nie więcej niż 5 cm.
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 5
Czy izolacja ścian fundamentowych należy do zakresu powyższego zamówienia?(zapis o izolacji ścian fundamentowych widnieje w opisie technicznym, natomiast brak tego rodzaju prac w kosztorysie.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 5
Izolacja ścian fundamentowych nie jest przedmiotem zamówienia.
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 6
Proszę o zamieszczenie parametrów technicznych i rysunków rolet przeznaczonych do montażu.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 6
Rolety zewnętrzne typu standart, posiadające aprobate techniczna i deklarację zgodności, dopuszczone do stosowania na obiektach użyteczności publicznej. Zamawiający nie narzuca konkretnego rodzaju profila. Kaseta, pancerz oraz prowadnice rolety wykonane są z lakierowanych profili aluminiowych. Kaseta montowana i we wnęce okiennej. Przykładowy rys w załączniku.
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 7
Proszę o podanie parametrów technicznych styropianu, ponieważ są rozbieżności w dokumentacji (w opisie technicznym jest styropian EPS 70-040 styropian deklarowany współczynnikiem przewodzenia ciepła min. 0,042/m2K, jak również styropian FS-20, a w specyfikacji technicznej EPS 710-040 i EPS80-036.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy)  

Odpowiedź 7
Parametry styropianu na całość docieplenia określono w punkcie 5.2.1  i  5.2.2 opisu technicznego i takie nalezy przyjąć do wyceny. Odpowiednio na cokół styropian o większej gęstości FS-20 a powyżej cokołu styropian o mniejszej gęstości
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 8
Czy remont instalacji odgromowej obejmuje tylko zwody poziome – zgodnie z kosztorysem, czy również pionowe tak jak widnieje w opisie technicznym?.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 8
remont instalacji odgromowej obejmuje zwody pionowe i poziome na części dachowej
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 9
Zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego(wy. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie. Powyższa informację prosimy udostępnić za pośrednictwem fax. 41-344-70-50
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 9
wartość ta zostanie ujawniona w dniu 04.02.2013 r., podczas sesji otwarcia ofert
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 10
Proszę o zamieszczenie o załączenie rysunków oraz podanie parametrów technicznych materiałów, z których należy wykonać profile okienne i parapetowe zawarte w poz. 41 i 42. .
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 
Odpowiedź 10
Profile podparametowe wymiar 70x140mm (np PP 06 styroprofil.pl), profile przyokienne o wymiarach 35x130mm (np Le03 styroprofil.pl)
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

Pytanie 11
Proszę również o informacje dotyczącą systemy Bolix HD(lub innego równoważnego). Nijakiej części powierzchni budynku należy zastosować system o zwiększonej odporności na uszkodzenia?. Czy należy rozumieć , ze powyższy system należy zastosować na powierzchni 140,6 m2 – zgodnie z poz. 39 przedmiaru robót (na wysokości 2m)?.
 (przytoczenie pytania Wykonawcy) 

Odpowiedź 11
Informacje o systemie Bolix HD dostepne są na stronie producenta systemu, lub u przedstawiciela handlowego.Za równoważne projektant uważa system z pełną aprobata techniczną o parametrach nie mniejszych niż podaje producent systemu Bolix HD.
System o prarametrach jak Bolix HD nalezy zastosować na powierzchni jak podano w poz 39
 (odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie) 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)