MUCHY SALOMONY 2021.KST

KSI��KA PRZEDMIAR�W

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr�g w terenie r�wninnym.wraz z wskazaniem granic pasa drogowego | km |  |
|  | 1.4415+0.431 | km | 1.873 |
|  |  |  | RAZEM | 1.873
2 d.1 | kal w� | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej | km |  |
|  | 1.873 | km | 1.873 |
|  |  |  | RAZEM | 1.873
3 d.1 | KNR 2-21 0104-03 | Odm�adzanie starszych drzew o �r.pni 16-35 cm Podci�cie korony drzew wchodz�cych w skrajni� | szt. |  |
|  | 64 | szt. | 64.000 |
|  |  |  | RAZEM | 64.000
4 d.1 | KNR 2-21 0112-02 | Wykaszanie chwast�w i jednorocznych samosiew�w na terenie zadrzewionym | m2 |  |
|  | 1870*1+1820*1.5 | m2 | 4600.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4600.000
5 d.1 | KNNR 5 0705-01 | U�o�enie rur os�onowych z PCW o �r.do 140 mm na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych ��cznie z odkopaniem i zasypaniem | m |  |
|  | 5*7 | m | 35.000 |
|  |  |  | RAZEM | 35.000
2 | ROBOTY ROZBI�RKOWE
6 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - ci�cie pi�� nawierzchni bitumicznych na g�. do 5 cm | m |  |
|  | 5+5+25 | m | 35.000 |
|  |  |  | RAZEM | 35.000
7 d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materia�u z rozbi�rki na odl. do 1 km | m2 |  |
|  | 25*2+2*5*2 | m2 | 70.000 |
|  |  |  | RAZEM | 70.000
3 | ROBOTY ZIEMNE
8 d.3 | KNNR 1 0113-01 | Ods�oni�cie kraw�dzi jezdni Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za pomoc� spycharek | m2 |  |
|  | 1870*2*0.5 | m2 | 1870.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1870.000
9 d.3 | KNNR 1 0202-07 | Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.�y�ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowy�ad. | m3 |  |
|  | 52.8 | m3 | 52.800 |
|  |  |  | RAZEM | 52.800
10 d.3 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zag�szczanie nasyp�w o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II | m3 |  |
|  | 52.8 | m3 | 52.800 |
|  |  |  | RAZEM | 52.800
4 | JEZDNIA WARSTWY KONSTRUKCYJNE
11 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zag�szczanie pod�o�a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i pobocze | m2 |  |
|  | 1441.5*(5.2)+431*(5.2)+4*(100-100*3.14/4) | m2 | 9823.000 |
|  |  |  | RAZEM | 9823.000
12 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw �amanych z mieszanki 0/63 gr. 20cm | m2 |  |
|  | 1441.5*5.2+431*5.2+4*(100-100*3.14/4) | m2 | 9823.000 |
|  |  |  | RAZEM | 9823.000
13 d.4 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa g�rna podbudowy z kruszyw �amanych z mieszanki 0.31,5 gr. 5 cm Krotno�� = 0.5 | m2 |  |
|  | 1441.5*5.2+431*5.2+4*(100-100*3.14/4) | m2 | 9823.000 |
|  |  |  | RAZEM | 9823.000
14 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsja asfaltow� nawierzchni drogowych w ilo�ci 0.7 kg/m2 | m2 |  |
|  | 1441.5*5.1+431*5.1+4*(100-100*3.14/4) | m2 | 9635.750 |
|  |  |  | RAZEM | 9635.750
15 d.4 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 6 cm (warstwa wi���ca) z AC 16W | m2 |  |
|  | 1441.5*5.1+431*5.1+4*(100-100*3.14/4) | m2 | 9635.750 |
|  |  |  | RAZEM | 9635.750
16 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsja w ilo�ci 0,5 kg/m2 | m2 |  |
|  | 1441.5*5.0+431*5.0+4*(100-100*3.14/4) +30*5.0 | m2 | 9598.500 |
|  |  |  | RAZEM | 9598.500
17 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 5 cm (warstwa �cieralna) AC 11S 50/70 Krotno�� = 1.25 | m2 |  |
|  | 1441.5*5.0+431*5.0+4*(100-100*3.14/4)+30*5 | m2 | 9598.500 |
|  |  |  | RAZEM | 9598.500
5 | NAWIERZCHNIA WJAZD�W i POBOCZY
18 d.5 | KNNR 1 0220-01 | Ukop gruntu na nasyp wjazd�w Roboty ziemne wykonywane �adowarkami ko�owymi o poj. �y�ki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowy�. na odl. >1 km lub na odk�ad w gruncie kat. I-II | m3 |  |
|  | 35*1.5*6.0*0.15 | m3 | 47.250 |
|  |  |  | RAZEM | 47.250
19 d.5 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zag�szczanie nasyp�w o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II | m3 |  |
|  | 35*1.5*6.0*0.15 | m3 | 47.250 |
|  |  |  | RAZEM | 47.250
20 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zag�szczanie pod�o�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |
|  | 35*1.5*6.0 | m2 | 315.000 |
|  |  |  | RAZEM | 315.000
21 d.5 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa g�rna podbudowy z kruszyw �amanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm | m2 |  |
|  | 35*1.5*6.0 | m2 | 315.000 |
|  |  |  | RAZEM | 315.000
22 d.5 | KNNR 6 1104-05 | Remonty cz�stkowe nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype�nionymi zapraw� cementow� | m2 |  |
|  | 25 | m2 | 25.000 |
|  |  |  | RAZEM | 25.000
23 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zag�szczanie pod�o�a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu | m2 |  |
|  | 1443.3*2*0.7+430*2*0.7 | m2 | 2622.620 |
|  |  |  | RAZEM | 2622.620
24 d.5 | KNNR 1 0202-03 | Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.�y�ki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowy�ad. | m3 |  |
|  | (1443.3*2*(0.7+0.5)/2+430*2*(0.7+0.5)/2)*0.21 | m3 | 472.072 |
|  |  |  | RAZEM | 472.072
25 d.5 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zag�szczanie nasyp�w o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II | m3 |  |
|  | (1443.3*2*(0.7+0.5)/2+430*2*(0.7+0.5)/2)*0.21 | m3 | 472.072 |
|  |  |  | RAZEM | 472.072
26 d.5 | KNNR 1 0409-03 | Zag�szczanie nasyp�w walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II | m3 |  |
|  | 472.072 | m3 | 472.072 |
|  |  |  | RAZEM | 472.072
27 d.5 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa g�rna podbudowy z kruszyw �amanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm | m2 |  |
|  | 1443.3*2*0.5+430*2*0.5 | m2 | 1873.300 |
|  |  |  | RAZEM | 1873.300
6 | PRZEPUST 0+005,74
28 d.6 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o g��b.do 3.0 m wyk.na odk�ad koparkami podsi�biernymi o poj.�y�ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 |  |
|  | 10*0.8*0.8 | m3 | 6.400 |
|  |  |  | RAZEM | 6.400
29 d.6 | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - �awy fundamentowe �wirowe | m3 |  |
|  | 10*0.4*0.15 | m3 | 0.600 |
|  |  |  | RAZEM | 0.600
30 d.6 | KNNR 4 1308-06 | Kana�y z rur PVC ��czonych na wcisk o �r. zewn. 400 mm | m |  |
|  | 10 | m | 10.000 |
|  |  |  | RAZEM | 10.000
31 d.6 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykop�w .fund.pod�u�nych,punktowych,row�w,wykop�w obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu�nym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |
|  | 6.4 | m3 | 6.400 |
|  |  |  | RAZEM | 6.400
32 d.6 | KNNR 1 0408-02 | Zag�szczanie nasyp�w z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi | m3 |  |
|  | 6.4 | m3 | 6.400 |
|  |  |  | RAZEM | 6.400
33 d.6 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - �cianki czo�owe prefabrykowane dla rur o �rednicy 40 cm | szt |  |
|  | 2 | szt | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
7 | PRZEPUST w km 0+276,09
34 d.7 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o g��b.do 3.0 m wyk.na odk�ad koparkami podsi�biernymi o poj.�y�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 |  |
|  | 10*3.0*1.5 | m3 | 45.000 |
|  |  |  | RAZEM | 45.000
35 d.7 | KNR 4-04 0303-02 | Rozebranie �cian �elbetowych o grub.do 30 cm przycz�k�w wraz z wywozem gruzu | m3 |  |
|  | 4.0*2.*0.3*2 | m3 | 4.800 |
|  |  |  | RAZEM | 4.800
36 d.7 | KNR 2-33 0601-03 analogia | Rozbi�rka przepustu Cz�ci przelotowe prefabrykowanych przepust�w drogowych rurowych jednootworowych z rur o �r. 100 cm | m |  |
|  | 8 | m | 8.000 |
|  |  |  | RAZEM | 8.000
37 d.7 | KNNR 6 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - �awy fundamentowe betonowe C 5/6 gr 20 cm | m3 |  |
|  | 10 *1.2*0.2 | m3 | 2.400 |
|  |  |  | RAZEM | 2.400
38 d.7 | KNR 2-33 0601-03 analogia | U�ozenie przepustu z rur rozbi�rkowych lub nowych Wipro Cz�ci przelotowe prefabrykowanych przepust�w drogowych rurowych jednootworowych z rur o �r. 100 cm | m |  |
|  | 10 | m | 10.000 |
|  |  |  | RAZEM | 10.000
39 d.7 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykop�w .fund.pod�u�nych,punktowych,row�w,wykop�w obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu�nym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |
|  | 45 | m3 | 45.000 |
|  |  |  | RAZEM | 45.000
40 d.7 | KNR 2-33 0606-01 | Obudowy wlot�w (wylot�w)z betonu C 34 zbrojonego wg katalogu Typowych Przepust�w Drogowych lub prefabrykaty wlotu i wylotu | m3 |  |
|  | 2*4.0*2.0*0.3 | m3 | 4.800 |
|  |  |  | RAZEM | 4.800
41 d.7 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp p�ytami a�urowymi na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |
|  | 2*(4*0.4+2*1.2+1.6*1.2) | m2 | 11.840 |
|  |  |  | RAZEM | 11.840
8 | PRZEPUST 0+379,64
42 d.8 | KNNR 6 1302-04 | Oczyszczenie przepust�w �r. 0.6 m z namu�u do 50% jego �rednicy | m |  |
|  | 20 | m | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
43 d.8 | KNNR 1 0509-03 | Naprawa obrukowania wlotu i wylotu kostk� na betonie Brukowanie skarp,przekop�w i nasyp�w na podsypce z betonu | m2 |  |
|  | 5+5 | m2 | 10.000 |
|  |  |  | RAZEM | 10.000
9 | ROBOTY WYKO�CZENIOWE i ELEMENTY BEZPIECZE�STWA RUCHU
44 d.9 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop�w wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 |  |
|  | 1443.3*2*0.5+430*0.5*2 | m2 | 1873.300 |
|  |  |  | RAZEM | 1873.300
45 d.9 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 | m |  |
|  | 4*16 | m | 64.000 |
|  |  |  | RAZEM | 64.000
46 d.9 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - s�upki z rur stalowych ocynkowanych 2" | szt. |  |
|  | 3+3 | szt. | 6.000 |
|  |  |  | RAZEM | 6.000
47 d.9 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-7 szt 3 A-6b szt 1 A-6c szt 1 T-1 (150m) szt 1 D-1 szt 2 | szt. |  |
|  | 4+3 | szt. | 7.000 |
|  |  |  | RAZEM | 7.000
48 d.9 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych przy obj�to�ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 | m3 |  |
|  | 0.8 | m3 | 0.800 |
|  |  |  | RAZEM | 0.800
49 d.9 | KNR 2-31 0706-03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kraw�dziowych przerywanych na jezdni farb� chlorokauczukow� | m2 |  |
|  | 216 | m2 | 216.000 |
|  |  |  | RAZEM | 216.000
50 d.9 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kraw�dziowych ci�g�ych na jezdni farb� chlorokauczukow� | m2 |  |
|  | 43.5 | m2 | 43.500 |
|  |  |  | RAZEM | 43.500