Kornowac, dnia 9.10.2014 r.

Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

RI.271.12.2014.RM

P/516/09/14

**ODPOWIEDŹ**

**NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ**

**W KOBYLI**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych ) z dnia 29.01.2004 r.

rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta ( z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach ), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.

**Odpowiedź**

W całym zadaniu należy zastosować rury jednego systemu i jednego producenta. Jednolitość układu ułatwi późniejszą eksploatację.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte w Pkt. nr 5.1.3.

**Odpowiedź**

Parametry zabudowywanych rur i kształtek winny odpowiadać parametrom podanym w dokumentacji, czyli "Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane, łączone na uszczelki, produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej" ,  min. powinny spełniać wymagania dot. nasiąkliwości zgodnie z ww. normą;

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowanie rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

**Odpowiedź**

Zastosowanie rur kamionkowych w odcinkach o długości 2,5 m nie jest warunkiem koniecznym.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza aby technologia wykonania kanalizacji znajdowała się w gestii Wykonawcy? W szczególności chodzi o to, iż kanalizacja została zaprojektowana na pewnych odcinkach na bardzo znacznej głębokości (powyżej 5 metrów). Zastosowanie technologii bezwykopowej ( przewiert sterowany z teleoptycznym systemem obserwacji) z zastosowaniem rur kamionkowych przewiertowych?

**Odpowiedź**

Sposób wykonania kanalizacji, tzn. czy kanały układane będą w wykopach otwartych czy metodą bezwykopową, nie ma znaczenia, jeżeli spełnione zostaną pozostałe wymogi, np. zastosowane zostaną rury kamionkowe. Sposób wykonania kanalizacji powinien jednak zostać tak wybrany, by zapewnić terminową realizację inwestycji.

**Pytanie 5**

Czy kwota do zafakturowania na ten rok 450 000,00 zł jest kwotą obowiązującą do wykorzystania czy też może być mniejsza? Zdaniem naszym z powodu trwającej procedury przetargowej do około 15 listopada br. i zakładając, że możliwy będzie protest skierowany do KIO to rozpoczęcie robót będzie możliwe około 1 grudnia br., ponieważ grudzień jako miesiąc roboczy jest krótki gdyż trwa do około 15 grudnia a potem rozpoczyna się okres świąteczny trwający do końca roku. W związku z tym przerobione w tym roku kwoty 450 000,00 zł wydaje się być wątpliwe.

**Odpowiedź**

Kwota 450 000,00 zł jest kwotą maksymalną do wykorzystania w roku 2014. Wynika ona ze sposobu finansowania inwestycji (połączenie środków własnych, funduszy krajowych i unijnych) i konieczności rozliczenia środków zewnętrznych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kwoty mniejszej. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram rzeczowo – finansowy, z którego będzie wynikało, jaka kwota będzie wykorzystana do końca roku 2014 r.

**Pytanie 6**

Czy jest możliwe opublikowanie w ramach materiałów przetargowych stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych?

**Odpowiedź**

Stawki za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych ustalone są w Uchwale NR XVII/72/2004 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2004 r. i dostępne na stronie BIP Urzędu.

<http://kornowac.bipgmina.pl/files/sites/46932/wiadomosci/188413/files/nr_72;_26_02_04r.pdf>

**Pytanie 7**

W załącznikach brakuje profili przyłączy domowych?

**Odpowiedź**

Rysunki profili przyłączy domowych nie zostały dołączone do niniejszej dokumentacji. Przyłącza należy wykonać na podstawie danych, zawartych w dokumentacji. Na rysunkach zagospodarowania terenu podano rzędne posadowienia studzienek przyłączeniowych. W opisie podano materiał, z którego przyłącze winno zostać wykonane.

**Pytanie 8**

Prosimy o opublikowanie na stronie internetowej Decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Nr L. dz. PZD-5540/zglo/25/09 z dnia 10.09.2009 r. oraz Decyzję Wójta Gminy Kornowac Nr 72212/26/2009 z dnia 28.08.2009 r.

**Odpowiedź**

W/w decyzje zostały zamieszczone w BIP jako załączniki do przetargu „**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBYLI”** w zakładce Przetargi – wszczęte.

**Pytanie 9**

W związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kobyli proszę o przesłanie wykazu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Odpowiedź**

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie 6.

Wójt Gminy Kornowac

/-/ Grzegorz Niestrój