**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Przewiduje się remont budynku przy ul. Kościuszki 1a, związany z rewitalizacją w miejscowości Wleń , województwo dolnośląskie , działka nr 102/22 .

Prace budowlane prowadzone będą w technologii tradycyjnej . Wszystkie materiały użyte do realizacji projektu posiadają potrzebne i wymagane atesty.

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- budynek niski , użytkowy z dwoma kondygnacjami naziemnymi w tym z użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony.

3 Elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie dotyczy

4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

W trakcie realizacji robót zachodzi możliwość upadku z dachu z wysokości ok.7,0 m

Uszkodzenia ciała i zagrożenia jak przy standardowych pracach budowlanych.

5 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do realizacji prac kierownik budowy lub instruktor BHP przeszkoli pracowników w zakresie stosowania zabezpieczeń linowych typu uprzęże i pasy, kasków ochronnych oraz trzypunktowego podparcia ciała w trakcie prac na drabinie czy rusztowaniu . Należy stosować okulary ochronne przy demontażu istniejącej stolarki okiennej oraz innych pracach z zastosowaniem urządzeń elektrycznych .

Prace murarskie , montażowe wewnątrz i na zewnątrz budynku należy wykonać z rusztowania odpowiednio zabezpieczonego przed zawaleniem, posiadającego wszelkie atesty i aprobaty techniczne .

6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie prac

W trakcie prac należy bezwzględnie stosować się do poleceń kierownika budowy, w przypadku jego zastosowania do poleceń operatora podnośnika koszowego i dźwigu.

Sprzęt stosowany na budowie ( rusztowania , drabiny, sprzęt elektromechaniczny itp.) powinny być atestowane.

W czasie prac na wysokościach należy stosować uprzęże i pasy , kaski ochronne , a w czasie wszystkich prac rękawice ochronne.

W miarę możliwości nie należy zastawiać i blokować dojścia do dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Miejsce prowadzonych prac należy zabezpieczyć w środki do udzielania pierwszej pomocy , apteczkę.

Prace montażowe należy prowadzić w ubraniu ochronnym, podczas spawania i cięcia palnikiem należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Butle z gazem przechowywać w bezpiecznym przeznaczonym do tego miejscu.

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym , zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

Prace wykonywane przy użyciu urządzeń elektromechanicznych powinny być wykonywane przez odpowiednio poinformowany i przeszkolony personel.

Wszelkie pozostawione sterczące i wystające elementy metalowe zabezpieczyć.

Plac budowy oznaczyć tablicą informacyjną z zapisanymi telefonami alarmowymi.

Wszelkie prace prowadzone w pobliżu linii energetycznych , przyłącza wody i przyłącza energetycznego należy prowadzić po uprzednim zgłoszeniu administratorom sieci i pod ich ścisłym nadzorem .