Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Przedmiar robót

Przebudowa istniejącego przyłącza napowietrznego na kablowe SN-15kV celem usunięcia kolizji z projektowaną budową boiska sportowego (nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Wieczfnia Kościelna gm. Wieczfnia Kościelna

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Demontaż linii napowietrznej SN (2 słupy przelotowe typu ŻN-12)

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 91301-020-154
	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2, na słupach żelbetowych
krotność= 1,00
	km/3prze	0,30
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 91303-010-020
	Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 91304-020-020
	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych ŻN pojedynczych z żerdziami o długości 12 m, sprzętem mechanicznym 
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 91307-010-020
	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych
krotność= 1,00
	szt	2,00

2. Montaż 2 słupów wraz z odłącznikiem typu Kgo 12/15E

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51402-020-109
	Wykopy mechaniczne wykonane świdrem pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12,0 m, bez deskowania

krotność= 2,00
	stanowis	1,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-120307-01-050
	Zabezpieczenie podziemnych części słupów

krotność= 2,00
	m2	2,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51405-020-020
	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych o długości żerdzi 12,0 m, z ustojem prefabrykowanym

krotność= 1,00
	szt	2,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-120401-03-020
	Montaż izolatorów wsporczych pniowych typu LWP 8-24 na słupie stojącym 
słupowej.
 
krotność= 2,00
	szt	3,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51410-020-154
	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50 mm2 linii napowietrznej - z demontażu

krotność= 1,00
	km/3prze	0,20
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51408-010-090
	Montaż ograniczników przepięć typ ASI na słupach

krotność= 2,00
	kpl	1,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51409-020-020
	Montaż układów odłącznikowych OUN/III

krotność= 2,00
	szt	1,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51409-040-040
	Montaż przewodów uziemiających

krotność= 2,00
	m	10,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50605-020-040
	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

krotność= 2,00
	m	5,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-04010-020
	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kategoria gruntu III

krotność= 2,00
	szt	1,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-06010-020
	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości,ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kat.gruntu III

krotność= 2,00
	szt	4,00

3. Budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50

1	2	3	4	5	
 16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

krotność= 1,00
	m3	4,80
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką na podwoziu ciągnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii III-IV

krotność= 1,00
	m3	54,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm
 
krotność= 1,00
	m	90,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m

krotność= 2,00
	m	98,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100101-06-040
	Układanie kabli jednożyłowych typu 3 x XRUHAKXS 120mm2 w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrową

krotność= 3,00
	m	8,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100113-05-040
	Układanie kabli jednożyłowych typu 3 x XRUHAKXS 120mm2 w rurach

krotność= 3,00
	m	90,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-04010-040
	Układanie kabli jednożyłowych typu 3 x XRUHAKXS 120mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek

krotność= 3,00
	m	16,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-08010-040
	Układanie kabli jednożyłowych typu 3 x XRUHAKXS 120mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek

krotność= 3,00
	m	6,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	47,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50728-010-020
	Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30 kV 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2

krotność= 1,00
	szt	2,00

4. Pozostałe prace

1	2	3	4	5	
 26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 91315-070-020
	Mocowanie tabliczek ostrzegawczych
krotność= 2,00
	szt	1,00
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 91315-07010-020
	Mocowanie tabliczek numeracyjnych
krotność= 2,00
	szt	1,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-010-101
	Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.
krotność= 3,00
	odcinek	1,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 2,00
	szt	1,00
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 2,00
	szt	2,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza - Kalkulacja własna.
krotność= 1,00
	szt	1,00