GKiI.271.2.2.2016 Załącznik Nr 10 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grzebsk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | | Nr SST  Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn.  Miary | Ilość  Jedn. | | Cena  jedn.  zł. | Wartość  robót  w zł. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **1.** | | **CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ** | | | | | | |
| 1.1. | | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,136 | |  |  |
| 1.2. | | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 2272,00 | |  |  |
| 1.3. | | 01.02.01. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu | m3 | 340,80 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | |  |
| **2.** | | **CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE** | | | | | | |
| 2.1. | | 04.01.01. | Uzupełnienie nasypu gruntem niewysadzinowym dostarczonym do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 340,80 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | |  |
| **3.** | | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG | | | | | | |
| 3.1. | | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6816,00 | |  |  |
| 3.2. | | 04.04.01. | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 6816,00 | |  |  |
| 3.3. | | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 4112,32 | |  |  |
| 3.4. | | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 2840,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | |  |
| **4.** | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG | | | | | | | |
| 4.1. | | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4112,32 | |  |  |
| 4.2. | | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3976,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | |  |
| **5.** | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH | | | | | | | |
| 5.1. | | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 14,00 | |  |  |
| 5.2. | | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:   1. Znaki typu A 2. Znaki typu B 3. Tabliczki typu T-2 | Szt.  Szt.  Szt. | 8,00  6,00  2,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | | |  |
| **PODATEK VAT** | | | | | | % | 23,00 |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | | Nr SST  Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | | Jedn.  Miary | Ilość  Jedn. | | Cena  jedn.  zł. | Wartość  robót  w zł. |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **1.** | | **CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ** | | | | | | | |
| 1.1. | | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą | | km | 0,629 | |  |  |
| 1.2. | | 01.02.01. | Ręczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu  0,01 ha (100,00 m2) | | ha | 0,01 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **2.** | | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG | | | | | | | |
| 2.1. | | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2÷0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | | 2593,00 | |  |  |
| 2.2. | | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | | 2536,00 | |  |  |
| 2.3. | | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | | 1572,50 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **3.** | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG | | | | | | | | |
| 3.1. | | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości ilości wbudowania 75 kg/m2 i grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm | | m2 | 2593,00 | |  |  |
| 3.2. | | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm | | m2 | 2536,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | | | |  |
| **PODATEK VAT** | | | | | | | % | 23,00 |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | | | |  |