[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
afn=TM-BUD10Projektowanie Usługi Inwestycyjne10iul. Słoneczna 24; 97-420 Szczerców
nb=INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU DOMU KULTURY W ZELOWIE  O MOCY 40,48 kWp 
ab=Gm. Zelów, dz. nr 411/13, 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 74
ni=Gmina Zelów
ai=ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
dt=08.2024	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Osjaków, w ramach zadania "Odnawialne źródła energii w gminie Osjaków".1310Projektuje się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,54 KWp, która w szczególności obejmuje zestaw paneli fotowoltaicznych, linie kablowe, konstrukcje PV, tablice rozdzielcze i inwerter.13101310Kod CPV:131045310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=konstrukcja PV na dach płaski z osłoną wiatrową -  instalacja fotowoltaiczna minium 40,48kWp	0
id=1100999	2
jm=kpl	090
ce=0	1725265604
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	1100999

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=przepust dachowy	0
id=5099999	2
jm=kpl	090
ce=0	1725265604
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=rozdzielnica RPV-DC	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1725265605
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=rozdzielnica RPV-AC	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1725265605
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=inwerter o mocy 40 kW	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1725265605
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa do instalacji PV PROJOY PEFS-EL40H-4	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1725265605
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=rury karbowana 28 mm UV	0
id=7580099	3
jm=kpl	090
ce=0	1725265605
cw=0	PLN
il=1.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=końcówki kablowe systemowe typ MC4	0
id=7620999	2
jm=kpl	090
ce=0	1725265606
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620999

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Przewód solarny 1x4mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1725265606
cw=0	PLN
il=1560
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kabel YKY 5x25	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1725265606
cw=0	PLN
il=21.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Kabel LgY16	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1725265606
cw=0	PLN
il=36.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Kabel LgY 6	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1725265606
cw=0	PLN
il=312
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=YKY 2x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1725265607
cw=0	PLN
il=65.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1725265613
cw=0	PLN
il=353.9076

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robocizna konfig inwertera	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=100	1508487713
cw=100	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25	1430904233
cw=25	PLN
il=0

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=700	1508484526
cw=700	PLN
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=37	1508485124
cw=37	PLN
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=moduł fotowoltaiczny o mocy minimum 440W	0
id=k050088	3
jm=kpl.	090
ce=0	1725265607
cw=0	PLN
il=92

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Posadowienie paneli fotowoltaicznych na dachu 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0209-05	7	0209-05		1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji PV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=200	1	200
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0402-01	K-05	0402-01		1
mpn=1211
na=Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy mimum 440W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=92
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=92

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Linie kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=2

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-03	5	0103-03		1
mpn=_1211
na=Rury karbowana o śr.do 110 mm UV układane n.t.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 163]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0114-03	5	0114-03		1
mpn=_1211
na=Przepusty w dachu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach. Przewód solarny 1x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=26.85

[RMS 170]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1560

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - YLY 5x25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1256

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - LgY 16mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=1.876

[RMS 179]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - LgY 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=16.08

[RMS 180]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=312

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - YKY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=25.326

[RMS 188]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=65.52

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - końcówki kablowe systemowe typ MC4
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 61]
nz=1	0	1,00
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Tablice rozdzielcze, inwerter
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=3

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica RPV-DC1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica RPV-AC1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - inwerter o mocy 40 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.89	0	3,89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa do instalacji PV PROJOY PEFS-EL40H-4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Dokumentacja odbiorowa, pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=4

[POZYCJA]
id=8
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0105-04	13-21	0105-04		1
mpn=1211
na=Badanie falowników z automatyczną regulacją
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[SUMA KONTROLNA]
48e44df68240391c88ca829d8f6fc949