Tabela przedmiaru robót

Biuro Inwestycyjno-Projektowe  Emilia Gołębiewska
11-710 Piecki ul.Plac 1-go Maja 3 c

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

szt

5,0000

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2

1

KNR 4-01  
0354-0400

ST-0001

5,0

     5,00000

m2

26,1810

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2,0m2

2

KNR 4-01  
0354-0500

ST-0001

2,15*2,5

     5,37500

1,5*2*3

     9,00000

3,52*2,05

     7,21600

2,7*1,7

     4,59000

m2

0,9225

Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły

3

KNR 4-01  
0329-0200

ST-0001

2,05*0,15*3

     0,92250

m2

5,9420

Roboty różne. Rozebranie posadzek

4

KNR 4-01W  
0819-0500

ST-0002

Klatka schodowa: 1,7*2,7

     4,59000

1,04*1,3

     1,35200

stop
ień

21,0000

Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub 
betonowym

5

KNR 4-01  
0431-0100

ST-0001

12+9

    21,00000

m2

11,4000

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych 
na wpust lub półwpust-boazeria

6

KNR 4-01  
0426-0300

ST-0001

3,85*3 -2

     9,55000

1,3*3

     3,90000

minus otwory: -2,05*1

    -2,05000

m3

3,4531

Wywóz gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą z terenu 
rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i 
wyładowaniem

7

KNR 4-04  
1101-0100

ST-0001

stolarka: 2,0*0,9*0,05*5

     0,45000

stolarka: 1,4*2,0*0,05*4

     0,56000

stopnie schodowe: 0,30*0,05*1,3*19,0

     0,37050

0,15*0,05*1.3*19,0

     0,18530

Boazeria: 116,62*0,015

     1,74930

Guz: 0,92*0,15

     0,13800

Dział nr 2. Zamurowania otyworów i wykonanie nadproży
[CPV: 45262522-6 Roboty murarskie]

- 1 -

                                                                                                                                      

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

m3

1,0404

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, 
bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z 
bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

8

KNR 4-01W  
0304-0200

ST-0002

Piętro: 2,03*2,05*0,25

     1,04040

m2

2,0500

Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów cegłami na 
zaprawie cementowo-wapiennej, grubości  1/2 cegły

9

KNR 4-01  
0303-0200

ST-0002

2,05*1,0

     2,05000

m

3,9000

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 120mm

10

KNR 4-01  
0313-0400

ST-0002

1,3*3

     3,90000

Dział nr 3. Wyykonanie ścianek REI 60 na poziomie piętra
[CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]

m2

3,7010

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
podwójnych rusztach metalowych 100, z pokryciem obustronnym, 
dwuwarstwowo

11

NNR 11  
2026-0300

ST-0003

2,42*2,8

     6,77600

minus otwór: -1,5*2,05

    -3,07500

Dział nr 4. Montaż stolarki  drzwiowej i okiennej
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]

m2

12,9150

Drzwi stalowe  przeciwpożarowe EI30 jednostronne o 
powierzchni do 2 m2. Kompletne z ościeżnicą [zamek+klamka] 
-STALOWE  

12

KNR 2-02  
1204-0100

ST-0004

0,9*2,05*7

    12,91500

m2

16,6500

Drzwi  aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe Ei 30 aluminiowe

13

KNR 2-02W  
1040-0200

ST-0004

2,15*2,5

     5,37500

1,5*2,05*3

     9,22500

1,0*2,05*1,0

     2,05000

1m2

11,8900

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 
2,5m2, mocowane na kotwy

14

KNR 0-19  
0929-1100

ST-0004

2,0*3,65

     7,30000

2,7*1,7

     4,59000

m2

6,1500

Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydłowe

15

KNR 2-02W  
1040-0200

ST-0004

1,5*2,05*2

     6,15000

Dział nr 5. Okładziny  ścienne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]

m2

44,4230

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany 
płaskie i słupy prostokątne,podłoża z cegły,pustaków ceram.. 
gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 1m2 
/wap.suchog./

16

KNR 4-01W  
0711-0100

ST-0005

- 2 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

2,05*1,0*2

     4,10000

Ściana -uzupełnienia: 2,05*2,03*2,0

     8,32300

32,0

    32,00000

m

69,4500

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. 
Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z 
zaprawy cem.-wap.   szer.ościeży do 15 cm /wapno 
suchogaszone/

17

KNR 4-01W  
0708-0100

ST-0005

2,05*2*13

    53,30000

0,9*5

     4,50000

1,0*2

     2,00000

2,15*1

     2,15000

1,5*5

     7,50000

m2

7,4000

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych

18

KNR 2-02  
0815-0200

ST-0005

poz 8*2: 3,7*2

     7,40000

Dział nr 6. Okładziny schodów
[CPV: 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych]

m2

14,9730

Okładziny, stopni schodowych bez profilu, z zaprawy 
cementowej zatartej na gładko grubości 25mm -analogia do 
warstwy wyrównawczej

19

KNR 2-02  
1108-0600

ST-0006

2,47+1,03+1,67+1,7*2,7*1,7+2,0

    14,97300

m2

14,9730

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny 
rulonowej  TYPU TARKET STRARIS Wykadzina schodowa   
Tapiflex Stairs

20

KNR 2-02  
1114-0303

ST-0006

2,47+1,03+1,67+1,7*2,7*1,7+2,0

    14,97300

m

98,2000

Okładziny krawędzi stopni schodowych . ANALOGIA  
ŁĄCZENIA WYKŁADZINY W MIEJSCU STYKU  STOPNI I 
PODSTOPNIC. SPOIWO TARKETT V 1008

21

KNR 2-02  
1114-0800

ST-0006

98,20

    98,20000

m

26,0000

Listwy kątowe na stopniach, klejone, np Narożnik schodowy 
TKE 40/40/3 firmy Doellken -

22

KNR 2-02  
1114-0800

ST-0006

20*1,3

    26,00000

Dział nr 7. Malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2

65,5300

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni starego tynku

23

KNR 4-01  
1204-0800

ST-0007

z poz 17: 42,04

    42,04000

poz 18: 16,09

    16,09000

poz19: 7,40

     7,40000

m2

65,5300

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

24

KNR 4-01  
1204-0200

ST-0007

z poz 17: 42,04

    42,04000

poz 18: 16,09

    16,09000

poz19: 7,40

     7,40000

- 3 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 8. I NSTALACJA SAP.
[CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych]

szt

1,0000

Montaż kompaktowej centrali alarmowej. Kompaktowa centrala 
alarmowa o liczbie linii dozorowych do 8

25

KNR AL-01  
0101-0200

ST-0008

1,0

     1,00000

szt

4,0000

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 25mm i długości do 30cm przebijane w gazobetonie

26

KNNR 5  
1209-0200

ST-0008

4,0

     4,00000

szt

4,0000

Przepusty rurowe hermetyczne, montawane w stropie, z rury 
stalowej o średnicy do 16mm

27

KNNR 5  
0114-0100

ST-0008

4,0

     4,00000

szt

1,0000

Zainstalowanie centralek i przystawek SAP. Centralka 
sygnalizacji pożaru CSP do  5 NN - podłoże ceglane

28

KNR 5-06  
1601-0200

ST-0008

1

     1,00000

szt

25,0000

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożar.-czujek w 
wykon.specjalnym. Czujka montowana kołkami rozporowymi na 
podłożu gipsowym,gazobetonowym

29

KNR 5-06  
1613-0100

ST-0008

25,0

    25,00000

szt

2,0000

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożar.-czujek w 
wykon.specjalnym. Czujka montowana kołkami rozporowymi na 
podłożu betonowym

30

KNR 5-06  
1613-0400

ST-0008

2,0

     2,00000

szt

5,0000

Instal.ręczn.ostrzegaczy pożaru-przycisk.w wykon.szczeln.i 
iskroszcz.. W zależności od podłoża - bez uruchomienia i 
sprawdzenia. w puszce

31

KNR 5-06  
1610-0700

ST-0008

5

     5,00000

szt

3,0000

Zainstalowanie dodatk.urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem. Zespół przekaźników pośredniczących  Zespół 
przekaźników pośredniczących-DLA OTWARCIA DUZEGO OKNA- 
SILOWNIKI I ANALOGIA KONSOLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

KNR 5-06  
1602-0700

ST-0008

3

     3,00000

szt

2,0000

Instal.ręczn.ostrzegaczy pożaru-przycisk.w wykon.szczeln.i 
iskroszcz.. W zależności od podłoża - bez uruchomienia i 
sprawdzenia. w puszce-SA-L Sygnalizator akustyczny

33

KNR 5-06  
1610-0700

ST-0008

2

     2,00000

szt

28,0000

Instal.puszek podtynk.i podstaw gniazd do samocz.i 
ręcz.ostrzeg.pożar.. Puszka podtynkowa gniazda montowana na 
podłożu ceglanym

34

KNR 5-06  
1605-0200

ST-0008

28

    28,00000

m

185,0000

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy o łącznym  przekroju żył do 7,5mm2, 
układany na podłożu innym niż betonowe* do centrali 

35

KNNR 5  
0204-0200

ST-0008

- 4 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

przycisków

185,0

   185,00000

m

320,0000

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy o łącznym  przekroju żył do 7,5mm2, 
układany na podłożu innym niż betonowe* do centrali 
przycisków - z centralii czujek

36

KNNR 5  
0204-0200

ST-0008

320,0

   320,00000

m

38,0000

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy o łącznym  przekroju żył do 7,5mm2, 
układany na podłożu innym niż betonowe* do centrali 
przycisków - do siłowników

37

KNNR 5  
0204-0200

ST-0008

38

    38,00000

m

280,0000

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i 
ścienne) przykręcane dopodłoża ceglanego

38

KNNR 5  
0110-0400

ST-0008

280

   280,00000

szt

1,0000

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego. System 
alarmowy o liczbie elementów liniowych - 1024

39

KNR AL-01  
0604-0800

ST-0008

1,0

     1,00000

linia

1,0000

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych. Linia 
dozorowa adresowa o liczbie adresów - 48

40

KNR AL-01  
0603-0600

ST-0008

1,0

     1,00000

Dział nr 9. oświetlenie awaryjne
[CPV: 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe]

m

28,5000

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów 
wtynkowych

41

KNNR 5  
1207-0100

ST-0009

28,5

    28,50000

m

25,8000

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

42

KNR 4-03  
1012-0100

ST-0009

25,8

    25,80000

m

32,5000

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył 
do  6 Cu, 12 Al mm2. Podłoże różne od betonu

43

KNR 5-08  
0210-0100

ST-0009

32,5

    32,50000

m

12,0000

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył 
do 12 Cu, 20 Al mm2. Podłoże różne od betonu

44

KNR 5-08  
0210-0200

ST-0009

12,0

    12,00000

kpl

25,0000

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. 
Podłoże betonowe, mocowanie na kołkach wstrzeliwanych. 
Ilość mocowań - 4 szt

45

KNR 5-08  
0502-1200

ST-0009

25,0

    25,00000

- 5 -

ST-0010

ST-0010

ST-0010

ST-0009

ST-0009

ST-0009

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

szt

25,0000

Montaż na got.podł.opraw świetówkowych z blachy stal.z 
kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy 
zawieszane  2x40 W

46

KNR 5-08  
0511-1200

25,0

    25,00000

25,0000

zabudowa modulow awaryjnych 3h

47

Kalkulacja 
własna

25

    25,00000

szt

6,0000

Montaż na got.podł.opraw świetówkowych z blachy stal.z 
kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy 
przykręcane 1x20 W -  końcowe

48

KNR 5-08  
0511-0100

ST-0009

6,0

     6,00000

szt

8,0000

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych. podłoże 
- cegła

49

KNR 5-08  
0301-0200

ST-0009

8,0

     8,00000

szt

8,0000

Montaż na got.podłożu puszek podtynk.bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynk.. Puszki 
bakelitowe o średnicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 
3 wloty - przekrój przewodu 2,5 mm2

50

KNR 5-08  
0302-0200

ST-0009

8,0

     8,00000

szt

8,0000

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszce 
instalacyjnej. łącznik jednobiegunowy

51

KNR 5-08  
0307-0200

ST-0009

8,0

     8,00000

Dział nr 10. WYŁĄCZNIK  PRZECIWPOŻAROWY.
[CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego]

szt

1,0000

Przebudowa RGN i RGR do montażu wyłączników głównych
z napędem 250A + dostawa wyłączników

52

Kalkulacja 
własna

1,0

     1,00000

szt

1,0000

Wykonanie osłon przystosowanych do plombowania w polach 
pomiarowych RGN i RGR. Odbiór z udzialem PGE pól 
pomiarowych, pokrycie kosztów przyjazdu PGE
i założenia plomb na oslonach.

53

Kalkulacja 
własna

1,0

     1,00000

szt

1,0000

Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa 
blaszana o powierzchni do 1,0m2

54

KNNR 5  
0404-0800

ST-0010

1,0

     1,00000

szt

1,0000

Prefabrykacja tablicy Tppoz (według schematu zawartego w 
projekcie).

55

Kalkulacja 
własna

szt

1,0000

Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg

56

KNNR 5  
0406-0100

ST-0010

- 6 -

ST-0010

ST-0010

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

szt

25,0000

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych i metalowych 
kotwiących oraz metalowych wstrzeliwanych. Kołki 
plastykowe rozporowe osadzane w ścianie lub stropie

57

KNNR 5  
1201-0100

ST-0010

25,0

    25,00000

m

8,2000

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z 
mocowaniem. Kabel o masiedo 0,5kg/m

58

KNNR 5  
0715-0100

ST-0010

8,2

     8,20000

m

12,0000

Przewody kabelkowe układane n.t. Przewód kabelkowy o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2,układany na podłożu 
betonowym

59

KNNR 5  
0206-0100

ST-0010

12,0

    12,00000

szt

8,0000

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych.Zarobienie na sucho końca kabla 
1-żyłowego o przekroju żył do 400mm2

60

KNNR 5  
0726-0400

ST-0010

8,0

     8,00000

szt

6,0000

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych.Zarobienie na sucho końca kabla 
1-żyłowego o przekroju żył do 120mm2

61

KNNR 5  
0726-0300

ST-0010

6,0

     6,00000

Dział nr 11. Dokumentacja
[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]

szt

1,0000

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego 
napięcia do 5 pól

62

KNP 18  
1301-0101

ST-0010

1,0

     1,00000

odci
nek

1,0000

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 
sterowniczej. Badanielinii kablowej  NN 5-żyłowej

63

KNNR 5  
1302-0400

ST-0010

1,0

     1,00000

odci
nek

1,0000

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 
sterowniczej. Badanielinii kablowej  NN 4-żyłowej

64

KNNR 5  
1302-0300

ST-0010

1,0

     1,00000

pom
iar

1,0000

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar 
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar

65

KNR 5-08W  
0902-0100

ST-0010

1,0

     1,00000

szt

1,0000

Przeprogramowanie i sprawdzenie istniej_cego układu 
przeł_czania zasilania - SZR dla rozdzielni RGA, RGB, RGC

66

Kalkulacja 
własna

1,0

     1,00000

szt

1,0000

Dokumentacja powykonawcza

67

Kalkulacja 
własna

1,0

     1,00000

Dział nr 12. Hydranty
[CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne]

- 7 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Lp

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

szt

2,0000

Demontaż hydrantu i osprzętu. Ścienny o # 25 mm

68

KNR 4-02W  
0139-0100

ST-0011

2,00

     2,00000

szt

2,0000

Demontaż hydrantu i osprzętu. Skrzynka hydrantowa wnękowa

69

KNR 4-02W  
0139-0600

ST-0011

2,0

     2,00000

m2

0,9000

Wykucie wnęk w ścianach z cegły. Na zaprawie 
cementowo-wapiennej. o głęb.wnęk do 1/2 cegły

70

KNR 4-01W  
0332-0600

ST-0011

0,9

     0,90000

szt

1,0000

Wykonanie tynków zwykłych uzupełniających zwykłych kat.III w 
różnych miejscach na murach (ścianach). Na podłożu z cegieł 
lub betonowym-we wnękach na liczniki. o pow.0.5 m2 i 
głęb.0.4 m    /wapno suchogasz./

71

KNR 4-01W  
0707-0100

ST-0011

1,0

     1,00000

szt

4,0000

Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego. 
Średnica dwuzłączki 25 mm

72

KNR 4-02W  
0109-0300

ST-0011

4,0

     4,00000

szt

4,0000

Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego. 
Średnica dwuzłączki 25 mm

73

KNR 4-02W  
0109-0300

ST-0011

4,0

     4,00000

m

12,4000

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, 
na ścianach w budynkach niemieszkalnych. O średnicy 
nominalnej  25 mm

74

KNR 2-15W  
0106-0300

ST-0031

12,40

    12,40000

kpl

2,0000

Szafki, drzwiczki i skrzynki do hydrantów i zaworów. Szafka 
hydrantowa wnękowa

75

KNNR 4W  
0142-0200

ST-0011

2,0

     2,00000

kpl

1,0000

Szafki, drzwiczki i skrzynki do hydrantów i zaworów. Szafka 
hydrantowa naścienna

76

KNNR 4W  
0142-0100

ST-0011

1,0

     1,00000

- 8 -