Opis dostawy dla II części zamówienia:

1. GABLOTY ALUMINIOWE:

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Rodzaj szyby | Hartowana 4mm |
| Rodzaj podłoża | Magnetyczne białe |
| Oświetlenie  | LED ( wprowadzenie kabli do ustalenia) |
| Typ | dwuskrzydłowa |
| Przeznaczenie | zewnętrzna |
| Otwieranie drzwi | na boki |
| wymiary | 200x120x6cm |
|  | Szer x wys x gł |

Zestaw solarny o mocy 50W

W skład zestawu wchodzą:

- Monokrystaliczny panel słoneczny 50W MAXX

- regulator ładowania prądu 5A model LS05112EU

- akumulator żelowy np.: Toyama NPG – 12 35Ah.

W cenie oferty należy uwzględnić montaż całego zestawu na boisku w Glitajnach – gablota + zestaw solarny

UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie zestawów wszystkich producentów o parametrach nie gorszych niż wymienione wyżej.

1. Bramki do piłki nożnej aluminiowe 7,32x2,44- przenośne . Profil aluminiowy wzmocniony – ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 120/150cm( góra/dół). Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie. Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniające większą stabilność bramki. W komplecie elementy mocujące bramkę do podłoża, haczyki PP do zawieszania siatki. Kolor zalecany srebrny. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. Zgodne z normą FIFA.

Siatka na bramkę 7,32x2,44m treningowa . Wymiar: 7,50x2,50 wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości , grubość splotu 4 mm. Krawędź oczka : 10 cm, głębokość siatki : góra 80 cm, dół 150 cm. Zalecany kolor zielony