Tabela przedmiaru robót

Termomodernizacja Budynku Użyteczności  Publicznej  Remiza  OSP w Korszach

Biuro Inwestycyjno–Projektowe „Piecki”
ul. Plac 1–go Maja 3b, 11–710 Piecki
Identyfikator: WM
Data utworzenia: 2020-04-07

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 1. Przygotowanie terenu podbudowe
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]

Dział nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne]

Dział nr 1.1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne]

Dział nr 1.1.1.1. roboty ziemnne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne]

m3

      55,4080

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. I-II, ze 
złożeniem urobku na odkład

1

KNR 2-01  
0310-0100

ST 01

23,2*0,8*1*2

     37,12000

11,43*0,8*1*2

     18,28800

m3

      55,4000

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruncie kat. I-II; głębokości do 1,5m i szerokości 
0,8-1,5m
Docieplenie piwnic

2

KNR 2-01  
0320-0100

St 01

55,4

     55,40000

Dział nr 1.2. Roboty w zakreasie burzenia i rozbiórki 
obiektów
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne]

Dział nr 1.2.1. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

Dział nr 1.2.1.1. roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m3

       6,3420

Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. 
ponad 15cm

3

KNR 4-01  
0212-0200

ST 02

opaska  i wjazd przed budynkiem: 15,1*0,15*2,8

      6,34200

m3

       6,3420

Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 
żelbetowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

4

KNR 4-01  
0108-1900

ST 02

opaska  i wjazd przed budynkiem: 15,1*0,15*2,8

      6,34200

m3

       6,3420

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi bez względu 
na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 
1km
Krotność = 8

5

KNR 4-01  
0108-2000

ST 02

opaska  i wjazd przed budynkiem: 15,1*0,15*2,8

      6,34200

m3

       6,3420

Utylizacja gruzu

6

Kalkulacja 
własna

ST 02

opaska  i wjazd przed budynkiem: 15,1*0,15*2,8

      6,34200

m2

       1,0000

7

Kalkulacja 
własna

ST 02

Parter: 1,45*1,45*2

      4,20500

- 1 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

1.2.1.1. roboty rozbiórkowe

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

0,9*2,3*2

      4,14000

Piętro: 1,45*1,45*20

     42,05000

m2

      38,6950

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2,0m2

8

KNR 4-01  
0354-0800

ST 02

3,3*3,3*3

     32,67000

1,5*2

      3,00000

1,25*2,42

      3,02500

m3

      32,2125

Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 
15cm

9

KNR 4-01  
0212-0100

ST 02

1.1: 131,90*0,15

     19,78500

1.2: 22*0,15

      3,30000

1.3: 18,7*0,15

      2,80500

1.4: 7*0,15

      1,05000

1.5: 5,4*0,15

      0,81000

1.6: 29,75*0,15

      4,46250

m3

      32,2125

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na 
kategorię

10

KNR 4-01  
0106-0400

ST 02

1.1: 131,90*0,15

     19,78500

1.2: 22*0,15

      3,30000

1.3: 18,7*0,15

      2,80500

1.4: 7*0,15

      1,05000

1.5: 5,4*0,15

      0,81000

1.6: 29,75*0,15

      4,46250

m3

      32,2125

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

11

KNR 4-01  
0108-1100

ST 02

1.1: 131,90*0,15

     19,78500

1.2: 22*0,15

      3,30000

1.3: 18,7*0,15

      2,80500

1.4: 7*0,15

      1,05000

1.5: 5,4*0,15

      0,81000

1.6: 29,75*0,15

      4,46250

m3

      32,2125

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km
Krotność = 8

12

KNR 4-01  
0108-1200

ST 02

1.1: 131,90*0,15

     19,78500

1.2: 22*0,15

      3,30000

1.3: 18,7*0,15

      2,80500

1.4: 7*0,15

      1,05000

1.5: 5,4*0,15

      0,81000

1.6: 29,75*0,15

      4,46250

m3

      32,2125

Utylizaja gruzu

13

Kalkulacja 
własna

ST 02

1.1: 131,90*0,15

     19,78500

1.2: 22*0,15

      3,30000

1.3: 18,7*0,15

      2,80500

1.4: 7*0,15

      1,05000

1.5: 5,4*0,15

      0,81000

1.6: 29,75*0,15

      4,46250

m

      46,2400

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

14

KNR 4-01  
0535-0400

ST 02

23,12*2

     46,24000

- 2 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

1.2.1.1. roboty rozbiórkowe

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

m2

      46,7420

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

15

KNR 4-01  
0535-0800

ST 02

Pasy narynnowe: 23,12*0,35*2

     16,18400

obróbka kominów: 3,2*0,5*2

      3,20000

0,7*0,5*2

      0,70000

1,4*0,5*2*3

      4,20000

0,7*0,5*2*3

      2,10000

oGNIOMURY: 5,58*0,4*4

      8,92800

11,43*0,5*2

     11,43000

m

      44,0000

Demontaż rurociągu stalowego średnicy 15mm o 
połączeniach spawanych, na ścianie

16

KNNR 8  
0410-0100

ST 02

pARTER GARAŻ: 8,2*2

     16,40000

wIATROŁAP PARTER: 1,50*2

      3,00000

1,1*2

      2,20000

GAŁĄZKI: 0,3*2*9

      5,40000

pIĘTRO KORYTARZ: 5,8*2

     11,60000

GAŁĄZKI: 0,3*9*2

      5,40000

m

     108,7600

Demontaż rurociągu stalowego średnicy 25-32mm o 
połączeniach spawanych, na ścianie

17

KNNR 8  
0410-0300

ST 02

PIONY FI 32: 5,4*2*2

     21,60000

gARAŻ  NA ŚCIANIE  FI 25: 12,2*2

     24,40000

pIETRO: 12,1*2

     24,20000

11,5*2

     23,00000

7,78*2

     15,56000

m

      60,2200

Demontaż rurociągu stalowego średnicy 40-50mm o 
połączeniach spawanych, na ścianie

18

KNNR 8  
0410-0400

ST 02

PARTER: 1,91*2

      3,82000

8,2*2

     16,40000

10,8*2

     21,60000

9,2*2

     18,40000

szt

       5,0000

Demontaż zaworu przelotowego, grzejnikowego i dwuzłączki. 
Zaworu przelotowego o średnicy 15-20mm

19

KNNR 8  
0412-0100

ST 02

5

      5,00000

szt

       4,0000

Demontaż zaworu przelotowego, grzejnikowego i dwuzłączki. 
Zaworu przelotowego o średnicy 25-32mm

20

KNNR 8  
0412-0200

   ST 02

4

      4,00000

szt

       2,0000

Demontaż zaworu przelotowego, grzejnikowego i dwuzłączki. 
Zaworu przelotowego o średnicy 40-50mm

21

KNNR 8  
0412-0300

ST 02

2

      2,00000

szt

      22,0000

Demontaż zaworu przelotowego, grzejnikowego i dwuzłączki. 
Zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm

22

KNNR 8  
0412-0500

ST 02

22

     22,00000

100 
m

       0,3500

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w 
kanałach, na dachu, na słupie. Płaskownik lub pręt na dachu 
płaskim

23

KNR 4-03  
1140-0500

ST 02

35

     35,00000

kpl

      22,0000

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, stalowego 
tłoczonego i płytowego. Żeliwnegoczłonowego o powierzchni 
ogrzewalnej 10,0m2

24

KNNR 8  
0422-0300

       ST 02

22

     22,00000

- 3 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

1.2.1.1. roboty rozbiórkowe

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

100 
szt

       0,3000

Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej; 
na ścianie, podłoże betonowe

25

KNR 4-03  
1137-0300

ST 02

30

     30,00000

100 
szt

       0,4000

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na 
dachu. Dach płaski, podłoże- uchwyty klejone

26

KNR 4-03  
1138-0500

ST 02

40

     40,00000

Dział nr 2. Roboty instalacyjne w budynkach
[CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach]

Dział nr 2.1. Roboty izolacyjne
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]

Dział nr 2.1.1. Izolacje przeciw wilgociowe
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]

m2

      55,4080

Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana z 
lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

27

KNR 2-02  
0603-0700

ST 03

23,2*0,8*2

     37,12000

11,43*0,8 *2

     18,28800

m2

      55,4080

Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana 
na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa

28

KNR 2-02  
0603-1000

ST 03

23,2*0,8*2

     37,12000

11,43*0,8*2

     18,28800

m2

      55,4080

Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych lub z płyt 
pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubełkowej bez 
gruntowania powierzchni

29

KNNR 3W  
0207-0100

ST 03

23,2*0,8*2

     37,12000

11,43*0,8*2

     18,28800

m2

     214,7500

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na 
lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza

30

KNR 2-02  
0605-0100

ST 03

1.1: 131,90

    131,90000

1.2: 22

     22,00000

1.3: 18,7

     18,70000

1.4: 7

      7,00000

1.5: 5,4

      5,40000

1.6: 29,75

     29,75000

m2

     214,7500

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na 
lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga

31

KNR 2-02  
0605-0200

ST 03

m2

      82,8500

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt 
styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa grubości 10 cm

32

KNR 2-02  
0609-0300

ST 03

1.2: 22

     22,00000

1.3: 18,7

     18,70000

1.4: 7

      7,00000

1.5: 5,4

      5,40000

1.6: 29,75

     29,75000

Dział nr 2.1.2. Roboty izolacyjne - termiczne
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]

m2

      90,0380

Ocieplenie ścian budynków z cegły systemem Atlas Stopter; 
ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit 
SN 30 lub Atlas Cermit DR 30 na warstwie podkładowej i 
osiatkowanych płytach styropianowych

33

KNR 0-23  
2614-0200

ST 04

23,2*1,3*2

     60,32000

11,43*1,3*2

     29,71800

- 4 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2.1.3. Termoizolacja  dachu

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 2.1.3. Termoizolacja  dachu
[CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]

1 
m2

     264,2616

Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy, wykonywana 
granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 
cm, metodą wdmuchowania do przestrzeni poziomych.

34

KNR 9-12  
0303-0400

ST 05

23,12*11,43

    264,26160

1 
m2

      32,0000

Izolacja cieplna stropodachów i poddaszy, wykonywana 
granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 
cm; dodatek za każdy 1 cm grubości.
Krotność = 10

35

ST 05

1 
szt

       8,0000

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicach do 200mm

36

KNR 2-17  
0152-0200

ST 05

8

      8,00000

szt

      32,0000

Obsadzenie w ścianach z cegły narożników stalowych
POTRZYMUJACE RYNNHAKI

37

KNR 4-01  
0322-0300

ST 05

32

     32,00000

m

      46,2400

Konstrukcje szkieletowe; oczepy pojedyncze ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych o szerokości do 100mm
Analogia do belki nadrynnowej

38

KNR 0-21  
4002-0200

ST 05

23,12*2

     46,24000

1 
m2

     264,2616

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy 
termozgrzewalnej dkd; krycie dachów papą termozgrzewalną 
dkd

39

KNR 0-22  
0528-0200

ST 05

23,12*11,43

    264,26160

1 
m2

      46,7420

Różne obróbki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. 
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. grubość 
blachy 0,50 mm

40

KNR 2-02W  
0514-0200

ST 05

Pasy narynnowe: 23,12*0,35*2

     16,18400

obróbka kominów: 3,2*0,5*2

      3,20000

0,7*0,5*2

      0,70000

1,4*0,5*2*3

      4,20000

0,7*0,5*2*3

      2,10000

oGNIOMURY: 5,58*0,4*4

      8,92800

11,43*0,5*2

     11,43000

m

      46,2400

Montaż prefabrykowanych półokrągłych rynien dachowych o 
średnicy 18cm z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm

41

NNR 1  
0517-0500

ST 05

23,12*2

     46,24000

m

      50,4000

Montaż prefabrykowanych okrągłych rur spustowych o 
średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm

42

NNR 1  
0519-0300

ST 05

8,4*6

     50,40000

Dział nr 2.2. Instalacja c.o
[CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania]

złąc
ze

      50,4000

zASPAWANIE RUROCIĄGU

43

KNR 7-09  
0701-0200

ST 06

m

Rurociągi z rur warstwowych polietylenowych z wkładką 
aluminiową łączonych
na zacisk o śr.16mm np. system Uponor

44

KNR 0-13  
0128-0100

ST 06

m

      44,0000

Rurocigi z polietylenu pex/al/pex o ..r.16 mm uk.ładane na 
przegrodach budowlanych  w budynkach

45

KNR 0-31  
0201-0100

ST 06

pARTER GARAŻ: 8,2*2

     16,40000

wIATROŁAP PARTER: 1,50*2

      3,00000

- 5 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2.2. Instalacja c.o

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

1,1*2

      2,20000

GAŁĄZKI: 0,3*2*9

      5,40000

pIĘTRO KORYTARZ: 5,8*2

     11,60000

GAŁĄZKI: 0,3*9*2

      5,40000

m

      62,7600

Rurociągi z rur warstwowych polietylenowych z wkładką 
aluminiową łączonych
na zacisk o śr.20mm np. system Uponor

46

KNR 0-31  
0201-0200

ST 06

pIETRO: 12,1*2

     24,20000

11,5*2

     23,00000

7,78*2

     15,56000

m

      24,4000

Rurociągi z rur warstwowych polietylenowych z wkładką 
aluminiową łączonych
na zacisk o śr.25mm np. system Uponor

47

KNR 0-31  
0201-0200

ST 06

gARAŻ  NA ŚCIANIE  FI 25: 12,2*2

     24,40000

m

      21,6000

Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm, łączone metodą 
zgrzewania polifuzyjnego na ścianach budynków 
niemieszkalnych

48

KNR 0-13  
0132-0300

ST 06

PIONY FI 32: 5,4*2*2

     21,60000

m

      60,2200

Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm, łączone metodą 
zgrzewania polifuzyjnego na ścianach budynków 
niemieszkalnych

49

KNR 0-13  
0132-0400

ST 06

PARTER: 1,91*2

      3,82000

8,2*2

     16,40000

10,8*2

     21,60000

9,2*2

     18,40000

szt

      22,0000

Montaż grzejników stalowych płytowych na ścianie, 
konstrukcja grzejnika - dwupłytowy, typ grzejnika C 22, V 22, 
wysokość grzejnika  300-900 mm

50

KNR 0-35  
0209-0200

ST 06

22

     22,00000

szt

      22,0000

Zawory grzejnikowe i odpowietrzające. Zawór odpowietrzający 
do grzejnika # 6 mm

51

KNR 2-15W  
0412-0600

ST 06

22

     22,00000

kpl. i 
1 s

      22,0000

Montaż zaworów grzejnikowych, odpowietrzników i kurków 
spustowych, zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej 
regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, 
średnica nominalna armatury 15 mm

52

KNR 0-35  
0215-0200

ST 06

22

     22,00000

m

      81,0000

Izolacja, metodą wstępnego izolowania podczas montażu, 
rurociągów średnicy 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 
grubości 4mm (B)

53

KNR 0-34  
0106-0200

ST 06

81

     81,00000

urzą
dze
nie

      22,0000

Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na 
gorąco). Próba instalacji na gorąco z dokonaniem regulacji

54

KNR 2-15W  
0436-0100

ST 06

22

     22,00000

Dział nr 2.3. Instalacja elektryczna
[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]

Dział nr 2.3.1. Wymiana oświetlenia całego budynku
[CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych]

1 
szt

       8,0000

Wymiana opraw LED hermetyczne  L-1500 56 W min 5600 Im 
IP

55

KNR 4-03  
0606-0200

ST 07

8

      8,00000

- 6 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2.3.1. Wymiana oświetlenia całego budynku

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

1 
szt

       2,0000

Wymiana opraw LED hermetyczne  L-1200 36 W min 3600 Im 
IP

56

KNR 4-03  
0606-0200

ST 07

2

      2,00000

1 
szt

       9,0000

Wymiana opraw LED hermetyczne  L-600  19 W min 1800 Im 
IP

57

KNR 4-03  
0606-0200

ST 07

9

      9,00000

1 
szt

       7,0000

Wymiana opraw Plafon LED  fi 285  22 min 1700  Im IP44

58

KNR 4-03  
0601-0400

ST 07

3

      3,00000

Piętro: 4

      4,00000

1 
szt

      34,0000

Wymiana opraw  panel LED 600x600 38 W min 3400 Im IP20

59

KNR 4-03  
0606-0200

ST 07

34

     34,00000

Dział nr 2.3.2. Instalacja odgromowa
[CPV: 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej]

100 
szt

       0,1000

Montaż wsporników instalacji naprężanej na ścianach i 
dachach. Wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową 
naprężającą. na dachu betonowym, papa lub blacha

60

KNR 5-08  
0601-0500

ST 08

10

     10,00000

100 
m

       1,3500

Montaż zwodów poziom.i pion.naprężanych z pręta o średnicy 
do 10mm na uprzednio zainstal.wspornikach. Zwód poziomy - 
dach stromy

61

KNR 5-08  
0606-0200

ST 08

135

    135,00000

100 
m

       0,8500

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 
do 10 mm. Dach płaski,wsporniki klejone

62

KNR 5-08  
0604-0400

ST 08

85

     85,00000

100 
m

       0,2100

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 
na budynkach. Podłoże betonowe - mechaniczne wykonanie 
otworu. pręt o średnicy do 10 mm

63

KNR 5-08  
0607-0500

ST 08

21

     21,00000

100 
szt

       0,4200

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych. Złącze uniwerslane krzyżowe

64

KNR 5-08  
0618-0100

ST 08

42

     42,00000

100 
szt

       0,1200

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w 
instalacji uziemiającej lub odgromowej. Złącze kontrolne. 
połączenie drut - płaskownik

65

KNR 5-08  
0619-0600

ST 08

12

     12,00000

1 
szt

       1,0000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji 
odgromowej; pomiar pierwszy

66

KNNR 5  
1304-0300

 ST 08

1

      1,00000

1 
szt

      11,0000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji 
odgromowej; za każdy następny pomiar

67

KNNR 5  
1304-0400

ST 08

11

     11,00000

Dział nr 2.3.3. Montaż instalacji fotowoltaicznych
[CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne]

100 
szt

       0,0700

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18kg; do 4 
mocowań
Analogia Konstrukcje pod  panel fotowoltaniczne

68

KNNR 5  
1101-1100

ST 09

7

      7,00000

- 7 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2.3.3. Montaż instalacji fotowoltaicznych

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

1 
szt

      28,0000

analogia
Montaż paneli fotowoltaicznych-250W/szt-wg projektu

69

KNNR 5  
0405-0700

ST 09

28

     28,00000

1 
szt

       1,0000

Montaż inwerterów  fotowoltanicznych

70

KNR 13-14  
0602-0100

ST 09

1

      1,00000

1 
szt

       1,0000

Rozdzielnica  systemu fotowltanicznego DC

71

KNNR 5  
0404-0200

ST 09

1 
szt

       1,0000

Rozdzielnica systemu  fotowoltanicznego  AC  (3-faz)

72

KNNR 5  
0404-0200

ST 09

1 
szt

       1,0000

Montaż liczników energii elektr.1-taryfowych do pomiaru 
bezpośredniego. Liczniki energii czynnej - zakres prądu 
znamionowego do  5 A. 2 systemy pomiarowe

73

KNR 5-14  
0504-0200

ST 09

1

      1,00000

100 
m

       0,1000

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i 
ścienne) przykręcane dopodłoża ceglanego
listwa   e-inst.  ścienne   lN 40*40

74

KNNR 5  
0110-0400

ST 09

10

     10,00000

100 
m

       0,1000

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych. Przewód kabelkowy o łącznym 
przekroju żył do 30mm2
przewód  NYM-J/O/Y-450/750V  5x6 mm2

75

KNNR 5  
0212-0300

ST 09

10

     10,00000

100 
m

       0,1000

Rury winidurowe o średnicy do 28mm, układane na konstrukcji 
metalowej spawanej

76

KNNR 5  
0104-0600

ST 09

10

     10,00000

100 
m

       1,0000

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. 
Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2
Kabel solorny  4 mm2

77

KNNR 5  
0203-0100

ST 09

100

    100,00000

100 
m

       0,1200

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój 
przewodu 16mm2
Przewód  Cu  H07V-K/LgY-450/750 16 mm2

78

KNNR 5  
0201-0500

ST 09

12

     12,00000

100 
szt

       0,0400

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 25mm i długości do 1 cegły przebijane w podłożu 
ceglanym

79

KNNR 5  
1209-0500

ST 09

4

      4,00000

100 
m

       0,0300

Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. 
Mechaniczne pogrążenie uziomówpionowych prętowych w 
gruncie kat.III

80

KNNR 5  
0605-0800

ST 09

3

      3,00000

1 
pom
iar

       1,0000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia 3-fazowego

81

KNNR 5  
1301-0200

ST 09

1

      1,00000

1 
szt

       1,0000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

82

KNNR 5  
1304-0100

ST 09

1

      1,00000

- 8 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2.3.3. Montaż instalacji fotowoltaicznych

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

kpl

       1,0000

pruby rozruchowe układu

83

Kalkulacja 
własna

ST 09

1

      1,00000

Dział nr 3. Roboty wykonczeniowe
[CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych]

Dział nr 3.1. Roboty z zakresie zakładani astolarki
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie]

Dział nr 3.1.1. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]

Dział nr 3.1.1.1. STOLARKA  okienna
[CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów]

1m2

      50,3950

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 
2,5m2, mocowane na dyble

84

KNR 0-19  
0929-1101

ST 10

Parter: 1,45*1,45*2

      4,20500

0,9*2,3*2

      4,14000

Piętro: 1,45*1,45*20

     42,05000

1m2

      14,2200

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 
2,0m2, mocowane na dyble

85

KNR 0-19  
0929-0901

ST 10

Parter: 1,5*0,9*7

      9,45000

0,9*1,2*2

      2,16000

0,9*1,45*2

      2,61000

m

      43,6000

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z 
konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

86

NNRNKB 202  
2143-02

ST 10

Parter: 1,45*2

      2,90000

0,9*2

      1,80000

Pietro: 1,45*20

     29,00000

Parte: 0,9*7

      6,30000

0,9*4

      3,60000

m2

       8,7200

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej

87

KNR 2-02  
0923-0400

ST 10

Parter: 1,45*2*0,2

      0,58000

0,9*2*0,2

      0,36000

Piero: 1,45*20*0,2

      5,80000

arter: 0,9*7*0,2

      1,26000

0,9*0,2*4

      0,72000

m2

      10,9000

Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

88

KNR 2-02  
0506-0201

ST 10

Parter: 1,45*2*0,25

      0,72500

0,9*2*0,25

      0,45000

Piero: 1,45*20*0,25

      7,25000

arter: 0,9*7*0,25

      1,57500

0,9*0,25*4

      0,90000

m2

      64,6150

Osłony okien folią polietylenową

89

KNR 2-02  
0925-0100

ST 10

Parter: 1,45*1,45*2

      4,20500

0,9*2,3*2

      4,14000

Piętro: 1,45*1,45*20

     42,05000

- 9 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

3.1.1.1. STOLARKA  okienna

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

parter: 1,5*0,9*7

      9,45000

0,9*1,2*2

      2,16000

0,9*1,45*2

      2,61000

Dział nr 3.1.1.2. Montaż stolarki drzwiwej  z PCV
[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]

1 
m2

       6,0625

Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydłowe

90

KNR 2-02W  
1040-0200

ST 10

1,5*2

      3,00000

1,25*2,45

      3,06250

Dział nr 3.1.1.3. Bramy garażowe
[CPV: 45421148-3 Instalowanie bram]

m2

      32,6700

Bramy drewniane ramowe i bramy uchylne garażowe. Bramy 
garażowe podnoszone mechanicznie

91

KNNR 2W  
1106-0300

           ST 
10

3,3*3,3*3

     32,67000

Dział nr 3.1.2. ROBOTY OKŁADZINOWE POSADZKI
[CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg]

m3

      32,2125

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

92

KNR 2-02  
1101-0100

ST 11

1.1: 131,90*0,15

     19,78500

1.2: 22*0,15

      3,30000

1.3: 18,7*0,15

      2,80500

1.4: 7*0,15

      1,05000

1.5: 5,4*0,15

      0,81000

1.6: 29,75*0,15

      4,46250

m2

     131,9000

Dopłata za zbrojenie posadzek cementowych siatką stalową 
zbrojenie  stalą fi 8   kraty 25 cm na 25 cm

93

KNR 2-02  
1106-0700

ST 11

1.1: 131,90

    131,90000

m2

     131,9000

Posadzki cementowe wraz z cokolikami grubości 25mm, 
zatarte na gładko

94

KNR 2-02  
1106-0200

ST 11

1.1: 131,90

    131,90000

m2

     131,9000

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie o 10mm
Krotność = 8

95

KNR 2-02  
1106-0300

ST 11

1.1: 131,90

    131,90000

m2

      82,8500

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grub. 20mm, zatarte na ostro

96

KNR 2-02  
1102-0100

ST 11

1.2: 22

     22,00000

1.3: 18,7

     18,70000

1.4: 7

      7,00000

1.5: 5,4

      5,40000

1.6: 29,75

     29,75000

m2

      82,8500

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Krotność = 3

97

KNR 2-02  
1102-0300

ST 11

1.2: 22

     22,00000

1.3: 18,7

     18,70000

1.4: 7

      7,00000

1.5: 5,4

      5,40000

1.6: 29,75

     29,75000

- 10 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

3.1.2. ROBOTY OKŁADZINOWE POSADZKI

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

m2

      82,8500

Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych układanych na klej

98

KNR 2-02  
1118-0100

ST 11

1.2: 22

     22,00000

1.3: 18,7

     18,70000

1.4: 7

      7,00000

1.5: 5,4

      5,40000

1.6: 29,75

     29,75000

m2

      82,8500

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z 
kamieni sztucznych. Płytki podłogowe terakotowe owymiarach 
ponad 15x15cm

99

KNNR 2  
1203-0200

ST 11

1.2: 22

     22,00000

1.3: 18,7

     18,70000

1.4: 7

      7,00000

1.5: 5,4

      5,40000

1.6: 29,75

     29,75000

m

      98,0000

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - 
bez przycinania płytek. Cokoliki z płytek o wymiarach 
10x10cm; przygotowanie podłoża

100

KNR 0-12  
1119-0100

ST 11

98

     98,00000

Dział nr 3.2. ELEWACYJNE ROBOTY DOCIEPLENIOWE Z 
STYROPIANU
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

m

     226,2200

Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

101

KNR 0-23  
2613-0800

ST 12

drzwi: 1,5

      1,50000

2,0*2

      4,00000

Okna: 0,9*2*7

     12,60000

1,5*2*7

     21,00000

Wrota: 3,23*3

      9,69000

3,3*2*3

     19,80000

drzwi: 0,9*2*2

      3,60000

1,2*2*2

      4,80000

1,47*2*2

      5,88000

1,45*2*2

      5,80000

1,25

      1,25000

2,0*2

      4,00000

0,9*2*3

      5,40000

1,15*2*3

      6,90000

piętro: 1,5*4*20

    120,00000

m

      55,7700

Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; 
zamocowanie listwy cokołowej

102

KNR 0-23  
2613-0900

ST 12

22,84*2

     45,68000

minus otwory: -3,22*3

     -9,66000

-1,25

     -1,25000

-1,5

     -1,50000

11,25*2

     22,50000

m2

     417,8400

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

103

KNR 0-23  
2611-0100

ST 12

22,84*7,5*2

    342,60000

minus otwory: -3,3*3,3*3

    -32,67000

-1,25*2,42

     -3,02500

- 11 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

3.2. ELEWACYJNE ROBOTY DOCIEPLENIOWE Z STYROPIANU

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

-1,45*1,45*12

    -25,23000

-0,9*1,5*8

    -10,80000

-1,5*2

     -3,00000

-1,45*1,45*10

    -21,02500

11,21*8*2

    179,36000

-0,9*2,3*2

     -4,14000

-0,9*1,15*2

     -2,07000

-0,9*1,2*2

     -2,16000

m2

     417,8400

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt

104

KNR 0-23  
2611-0200

ST 12

22,84*7,5*2

    342,60000

minus otwory: -3,3*3,3*3

    -32,67000

-1,25*2,42

     -3,02500

-1,45*1,45*12

    -25,23000

-0,9*1,5*8

    -10,80000

-1,5*2

     -3,00000

-1,45*1,45*10

    -21,02500

11,21*8*2

    179,36000

-0,9*2,3*2

     -4,14000

-0,9*1,15*2

     -2,07000

-0,9*1,2*2

     -2,16000

m2

     417,8400

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas 
Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas 
Cermit SN 30 lub Atlas Cermit DR 30 na warstwie 
podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych

105

KNR 0-23  
2614-0100

ST 12

22,84*7,5*2

    342,60000

minus otwory: -3,3*3,3*3

    -32,67000

-1,25*2,42

     -3,02500

-1,45*1,45*12

    -25,23000

-0,9*1,5*8

    -10,80000

-1,5*2

     -3,00000

-1,45*1,45*10

    -21,02500

11,21*8*2

    179,36000

-0,9*2,3*2

     -4,14000

-0,9*1,15*2

     -2,07000

-0,9*1,2*2

     -2,16000

m2

      45,9480

Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szerokości do 30cm 
systemem Atlas Roker; ręczne wykonanie wyprawy z tynku 
mineralnego Atlas Cermit SN 30 lub Atlas Cermit DR 30 na 
warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach z wełny 
mineralnej

106

KNR 0-23  
2615-0700

ST 12

1,5*0,2

      0,30000

2,0 *0,2*2

      0,80000

0,9*2*7*0,2

      2,52000

1,5*2*7*0,2

      4,20000

3,23*3 *0,2

      1,93800

3,3*2*3*0,2

      3,96000

0,9*2*2*0,2

      0,72000

1,2*2*2*0,2

      0,96000

1,4*2*2*0,2

      1,12000

1,4*2*2*0,2

      1,12000

1,25*0,2

      0,25000

2,0*2*0,2*2

      1,60000

- 12 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

3.2. ELEWACYJNE ROBOTY DOCIEPLENIOWE Z STYROPIANU

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

0,9*2*3*0,2

      1,08000

1,15*2*3*0,2

      1,38000

1,5*4*20 *0,2

     24,00000

m2

     417,8400

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

107

KNR 2-02  
1604-0200

ST 12

22,84*7,5*2

    342,60000

minus otwory: -3,3*3,3*3

    -32,67000

-1,25*2,42

     -3,02500

-1,45*1,45*12

    -25,23000

-0,9*1,5*8

    -10,80000

-1,5*2

     -3,00000

-1,45*1,45*10

    -21,02500

11,21*8*2

    179,36000

-0,9*2,3*2

     -4,14000

-0,9*1,15*2

     -2,07000

-0,9*1,2*2

     -2,16000

Dział nr 3.3. ROBOTY MALARSKIE
[CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących]

m2

    1395,0685

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

108

KNR 2-02  
1505-0300

 ST 13

pom. nr. 1,1 sufit: 131,90

    131,90000

1,1 ściany: 12,99*3,55*2

     92,22900

minus otwory  wrota: -3,3*3,3*3

    -32,67000

ościeża: 0,3*3,3*3*3

      8,91000

10,31*3,5*2

     72,17000

pom.nr 1.2: 4,48*3,5*2

     31,36000

4,92*3,5*2

     34,44000

sufit: 22,0

     22,00000

pom. 1.3: 4,9*7*2

     68,60000

3,82*7*2

     53,48000

sufit: 18,7

     18,70000

1.4: 3,5*3,5*2

     24,50000

2,04*3,5*2

     14,28000

sufit: 7

      7,00000

1.5: 3,3*3,5*2

     23,10000

1,57*3,5*2

     10,99000

sufit: 5,4

      5,40000

1.6: 4,03*3,5

     14,10500

5,24*3,5

     18,34000

8,4*3,5

     29,40000

1,79*3,5

      6,26500

4,19*3,5

     14,66500

3,49*3,5

     12,21500

sufit: 29,75

     29,75000

2,1: 8,36*3,2*2

     53,50400

5,02*3,2*2

     32,12800

sufit: 42,72

     42,72000

2.2: 8,91*3,2*2

     57,02400

5,2*3,2*2

     33,28000

sufit: 47,91

     47,91000

2.4: 2,25*3,2

      7,20000

4,43*3,2

     14,17600

- 13 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

3.3. ROBOTY MALARSKIE

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

3,68*3,2

     11,77600

0,62*3,2

      1,98400

0,77*3,2

      2,46400

sufit: 8,7

      8,70000

2.5: 0,77*3,55

      2,73350

0,66*3,5

      2,31000

2,55*3,2

      8,16000

1,25*3,2

      4,00000

1,09*3,2

      3,48800

2,15*3,2

      6,88000

4,43*3,2

     14,17600

1,13*3,2*2

      7,23200

0,85*3,2*2

      5,44000

0,87*3,2*2

      5,56800

1,57*3,2*2

     10,04800

sufit: 8,5

      8,50000

2.6: 4,96*3,2*2

     31,74400

4,55*3,2*2

     29,12000

sufit: 22,44

     22,44000

2.7: 4,96*3,2*2

     31,74400

4,22*3,2*2

     27,00800

sufit: 21,85

     21,85000

2.8: 8,36*3,2*2

     53,50400

5,12*3,2*2

     32,76800

suft: 42,36

     42,36000

- 14 -