**PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE**  *Kod CPV: 45100000-8* | | | | | | | |
| *1* | *KNNR 1 0112-020-052*  *Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych*  *Charakterystyka robót*: D 01.01.01  *krotność= 1,00* | | | | | *0,20 ha* | |
| 1. | | 0,2 |  |  |  | | 0,20 |
| *2* | *KNKRB 06 0101-0101-060*  *Wykonanie koryta dla nawierzchni placu*  *Charakterystyka robót*: D 04.01.01  *krotność= 1,00* | | | | | *72,68 m3* | |
| 1. | | 95\*0,15 |  |  |  | | 14,25 |
| 2. | | 58+0,43 |  |  |  | | 58,43 |
| **2. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA**  *Kod CPV: 45220000-5* | | | | | | | |
| *3* | *KNNR 6 0403-030-040*  *Krawężniki betonowe "na płasko" o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej*  *krotność= 1,00* | | | | | *84,30 m* | |
| 1. | | 15,3+24+4+15+26 |  |  |  | | 84,30 |
| *4* | *KNNR 6 0404-010-040*  *Obrzeża betonowe czerwone o wymiarach 20x6 cm, z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową.*  *Charakterystyka robót*: D 08.03.01  *krotność= 1,00* | | | | | *55,00 m* | |
| 1. | | 55 |  |  |  | | 55,00 |
| **3. PODBUDOWA PLACU**  *Kod CPV: 45220000-5* | | | | | | | |
| *5* | *KNNR 6 0103-030-050*  *Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI*  *Charakterystyka robót*: D 04.01.01  *krotność= 1,00* | | | | | *58,00 m2* | |
| 1. | | 58 |  |  |  | | 58,00 |
| *6* | *KNNR 6 0113-010-050*  *Dolna warstwa podbudowy z tłucznia,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm*  *krotność= 1,00* | | | | | *58,00 m2* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 5 |  |  |  | | 58,00 |
| *7* | *KNNR 6 0113-050-050*  *Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanwgo mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm*  *Charakterystyka robót*: D 04.04.02  *krotność= 1,00* | | | | | *58,00 m2* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 5 |  |  |  | | 58,00 |
| **4. PODBUDOWA - CHODNIK**  *Kod CPV: 45230000-8* | | | | | | | |
| *8* | *KNNR 6 0103-030-050*  *Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI*  *Charakterystyka robót*: D 04.01.01  *krotność= 1,00* | | | | | *95,00 m2* | |
| 1. | | 95 |  |  |  | | 95,00 |
| *9* | *KNNR 6 0113-050-050*  *Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanwgo mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm*  *Charakterystyka robót*: D 04.04.02  *krotność= 1,00* | | | | | *95,00 m2* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 8 |  |  |  | | 95,00 |
| **5. NAWIERZCHNIA PLACU**  *Kod CPV: 45220000-5* | | | | | | | |
| *10* | *KNNR 6 0502-030-050*  *Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubości 8 cm,czerwonej,układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem*  *Charakterystyka robót*: D 05.03.23a  *krotność= 1,00* | | | | | *58,00 m2* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 5 |  |  |  | | 58,00 |
| **6. NAWIERZCHNIA - CHODNIK**  *Kod CPV: 45200000-9* | | | | | | | |
| *11* | *KNNR 6 0502-01010-050*  *Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem*  *Charakterystyka robót*: D 05.03.23a  *krotność= 1,00* | | | | | *95,00 m2* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 8 |  |  |  | | 95,00 |