Numer sprawy  **Załącznik nr 2 do SWZ**

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy ................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................

## Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu pożarniczego specjalnego z drabiną mechaniczną dla jednostki OSP Karsin

| **L.p.** | **Opis wymagań** | **Uwagi** | **Propozycja Wykonawcy[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **1.** | **Producent podwozia pojazdu** | **Proszę podać** |  |
| **2.** | **Producent zabudowy pojazdu** | **Proszę podać** |  |
| **3.** | **Data produkcji pojazdu (podwozie/zabudowa)** | **Proszę podać** |  |
| 4. | Warunki ogólne: |  |  |
| 4.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania według przepisów:* Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.);
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.);
* Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 594);
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (Dz. U. poz. 1878);
 |  |  |
| 4.2 | Samochód specjalny pożarniczy z drabiną mechaniczną. |  |  |
| **4.3** | **Samochód musi posiadać:*** **ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).**

**lub** * **pozytywną opinię techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego dla samochodów sprowadzanych z zagranicy, na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (Dz. U. poz. 1878)**
 |  |  |
| 4.4 | Samochód zarejestrowany w Polsce. |  |  |
| 4.5 | Samochód musi posiadać aktualny przegląd producenta. |  |  |
| 5. | Dane techniczne: |  |  |
| 5.1 | Moc silnika minimum 205 kW. | Proszę podać |  |
| 5.2 | Zawieszenie przód: resory piórowe. |  |  |
| 5.3 | Zawieszenie tył: resory piórowe. |  |  |
| 5.4 | Rok produkcji: 2002 wzwyż.  | Proszę podać |  |
| **5.5** | **Motogodziny: maksymalnie 1800 mth.** | **Proszę podać (parametr punktowany)** |  |
| 5.6 | Skrzynia biegów: manualna |  |  |
| **5.7** | **Przebieg: maksymalnie 40 000 km.** | **Proszę podać (parametr punktowany)** |  |
| 6. | Wymiary i masy: |  |  |
| 6.1 | Maksymalna wysokość całkowita: ≤ 3300 mm.  | Proszę podać |  |
| 6.2 | Maksymalna długość: ≤ 10 000 mm.  | Proszę podać |  |
| 6.3 | Maksymalna szerokość: ≤ 2550 mm.  | Proszę podać |  |
| 6.4 | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 14 500 kg.  | Proszę podać |  |
| 7. | Kolor: |  |  |
| 7.1 | Błotniki i zderzaki: białe. |  |  |
| 7.2 | Kabina i zabudowa: czerwone RAL 3000. |  |  |
| 8. | Kabina: |  |  |
| 8.1 | Dwudrzwiowa, jednomodułowa. |  |  |
| 8.2 | Fotele usytuowane przodem do kierunku jazdy w układzie 1+1+1 |  |  |
| 8.3 | Sygnalizacja otwarcia skrytek narzędziowych. |  |  |
| 9. | Drabina mechaniczna: |  |  |
| 9.1 | Drabina obrotowa o wysokości ratowniczej minimum 30 m. | Proszę podać |  |
| 9.2 | Sterowanie ruchami drabiny ze stanowiska operatora i kosza. |  |  |
| 9.3 | Zestaw przęseł drabiny czteroprzęsłowy. |  |  |
| 9.4 | Drabina musi posiadać urządzenie łączności wewnętrznej między stanowiskami operatora i koszem ratowniczym. |  |  |
| 9.5 | Minimalny udźwig kosza: 270 kg. | Proszę podać |  |
| 10. | Wymagania dodatkowe: |  |  |
| 10.1 | Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |  |
| 10.2 | Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. |  |  |
| 10.3 | Oświetlenie skrytek sprzętowych. |  |  |
| 10.4 | Działko wodne montowane w koszu |  |  |
| 10.5 | Uchwyt na nosze do kosza |  |  |
| 10.6 | Radiotelefon samochodowy, przewoźny (z własną dedykowaną anteną samochodową) MOTOROLA DM4601 E MOTOTRBO (lub równoważna) tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W,    odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, wbudowany moduł GPS, przesyłanie danych za pośrednictwem bluetooth, zamontowane w kabinie pojazdu |  |  |
| 10.7 | Pojazd  wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów  z zewnętrznego źródła  ~230V,  podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym  ze złączem  do uzupełniania powietrza w układzie  pneumatycznym z sieci  stacjonarnej,  z wtyczką i przewodem o długości min 5m,   umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być  samo rozłączalne  w momencie rozruchu silnika. Ładowarka zamontowana  na samochodzie. |  |  |
| 10.8 | Sprzedający udzieli minimum trzymiesięcznej gwarancji rozruchowej. | Proszę podać okres gwarancji |  |
| 10.9 | Serwis podwozia samochodu i zabudowy w Polsce. |  |  |

**Oświadczam, iż oferowany pojazd** spełnia powyższe wymagania techniczno-użytkowe.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

1. **Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.** [↑](#footnote-ref-1)