**ZADANIE NR 1 – DOBA**

**Dostawa i montaż huśtawki metalowej podwójnej - Doba**

huśtawka wykonana z metalowego stelaża z dwoma siedziskami (kubełkowe oraz gumowe). Elementy metalowe malowane proszkowo.




Rysunek poglądowy

**ZADANIE NR 2 – BYSTRY**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Bystry :**


* Wszystkie urządzenia winny posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową w formie metalowej tabliczki.
* łożyska typu zamkniętego oraz gumowane rączki.
* Kolorystyka: malowanie proszkowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)
* urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.
* siedziska ze stali
* łożyska typu zamkniętego,
* wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami
* warunki gwarancji: 2 lata
* certyfikat zgodności z polskimi normami
* certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

1. **JEŹDZIEC (montowany na istniejącym pylonie)**



*Rysunek poglądowy Istniejące urządzenie*

1. **PAJACYK (montowany na istniejącym pylonie)**



*Rysunek poglądowy Istniejące urządzenie*

**ZADANIE NR 3 – Kożuchy Wielkie**

**Dostawa i montaż kosza potrójnego dla dzieci – Kożuchy Wielkie :**

Kosz z włókna szklanego z otworem wrzutowym znajdującym się na wysokości 270 cm i 3 bocznymi otworami wylotowymi. Przeznaczony dla dzieci do lat 12. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

 *Rysunek poglądowy*

**ZADANIE NR 4 – Pierkunowo**

**Dostawa i montaż zjeżdżalni dla dzieci od lat 5 - Pierkunowo:**

-konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo – kolorystyka do uzgodnienia  
-brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;  
-ślizg ze stali nierdzewnej z osłonkami   
-wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami, bezpieczne zaślepki  
-kotwienie na gruncie płaskim   
-urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw  
 *Rysunek poglądowy*

**ZADANIE NR 5 – Świdry**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Świdry :**

* Wszystkie urządzenia winny posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową w formie metalowej tabliczki.
* łożyska typu zamkniętego oraz gumowane rączki.
* Kolorystyka: malowanie proszkowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)
* urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.
* siedziska ze stali
* łożyska typu zamkniętego,
* wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami
* warunki gwarancji: 2 lata
* certyfikat zgodności z polskimi normami
* certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B


1. **Drabinka + podciąg nóg + słup nośny**

**** *Rysunek poglądowy*

1. **Wiosło**

 *Rysunek poglądowy*

1. **Drążki**

 *Rysunek poglądowy*

1. **Wahadło + stepper**

**** *Rysunek poglądowy*