
Opis przedmiotu zamówienia:





Rys. poglądowy

Budowa wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej   
o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2.. Budynek o konstrukcji drewnianej, montowanego z gotowych elementów prefabrykowanych. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 150,wysokość ściany około 2,35 m, wysokość w kalenicy około 3,23 m. Budynek posadowiony będzie na bloczkach betonowych ułożonych na podbudowie żwirowej.

Wyposażenie:

* instalacja elektryczna wewnętrzna
* instalacja wodociągowa
* kanalizacja wewnętrzna
* łazienka

Dane techniczne :

* wykonany ze świerku skandynawskiego,
* całkowity zewnętrzny wymiar z wystającymi elementami konstrukcji wynosi około 600x800 cm, natomiast wymiar powierzchni zabudowy części mieszkalnej bez wystających elementów konstrukcyjnych około 580x780 cm,
* ściany, podłoga i dach wykonane są z litych balików świerkowych o grubości kolejno: 45 mm, 28 mm i 19 mm. Domek posiada zadaszony taras o wymiarach zewnętrznych około 390x200 cm,
* 4 uchylno-rozwierane okna w tym dwa podwójne w największym pomieszczeniu i dwa mniejsze, pojedyncze,
* jednoskrzydłowe drzwi drewniane,
* pokrycie dachu – blachodachówka – kolor do uzgodnienia z zamawiającym,
* malowanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym,
* montaż rynien,
* przewiduje się dwa pomieszczenia: pomieszczenie ogólne i łazienka.

Wymiar z el. wystającymi: około 600x800 cm

Wymiar bez el. wystających: około 580x780 cm

Grubość ściany: 45 mm

Wysokość ściany: około 237 cm

Wysokość w szczycie: około 323 cm

Powierzchnia zabudowy: około 35,5 + 7,8 = 43,3 m2

Powierzchnia dachu: około 56 m2

Kąt nachylenia dachu: 15o

Wypust dachu: 200 cm

Grubość deski dachowej: 19 mm

Grubość deski podłogowej: 28 mm

Ilość drzwi: 1x 900x2020 mm, 1x800x2020 mm (do łazienki)

Ilość okien uch. rozw.: 2x 850x1060 mm

Ilość podwójnych okien uchylno - rozwieranych: 2x 1560x1050 mm