Znak sprawy: RR.PFZ.271.4.2020 Szczytno dnia, 30.03.2020 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych z funkcją kompaktującą do przewozu odpadów zmieszanych”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje o zmianie zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niepowodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

**1. Zmienia się treść załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy, według poniższego brzmienia:**

Projekt

Załącznik nr 5

**UMOWA**

W dniu …………. pomiędzy **Gminą Szczytno** z siedzibą w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

reprezentowaną przez:

Sławomira Wojciechowskiego - Wójta Gminy Szczytno

przy kontrasygnacie Jolanty Godlewskiej - Skarbnika Gminy Szczytno

zwaną dalej „**Zamawiającym**"

a

…………………………………………………………………………….reprezentowanym przez:

…………………………………..

zwanym dalej „**Wykonawcą**"

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą pzp.

**§ 2**

Przedmiotem umowy jest: „*Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych z funkcją kompaktującą do przewozu odpadów zmieszanych*”.

**§ 3**

**1. Dwa pojazdy kompletne dwuosiowe o pojemności zabudowy co najmniej 16 m3 (każdy), fabrycznie nowe z 2019-2020 r.**

Pojazdy powinny być samochodami fabrycznie nowymi. Każdy pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 24 miesiące (bez limitu kilometrów).

***1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki:***

1. pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 – 2020 przebieg max 1000 km,

2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 18 000 kg,

3. rozstaw osi 3 700 - 3800 mm,

4. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 250 KM, pojemność min. 6700 cm³,

5. elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 90 km/h,

6. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, dopuszcza się wyposażenie jednego z samochodów w skrzynię manualną oraz przystawkę odbioru mocy od skrzyni biegów,

7. dopuszczalny nacisk na przednią oś min. 7100 kg

8. dopuszczalny nacisk na tylną oś min. 11 500 kg,

9. przystawka odbioru mocy odsilnikowa,

10. kabina krótka 3 miejscowa, kolor kabiny biały,

11. szyba przednia oraz boczne przyciemniane,

12. centralny zamek,

13. lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane,

14. klimatyzacja,

15. komputer pokładowy, język polski,

16. dwa akumulatory 12V min. 170 Ah,

17. wydech skierowany pod ramę lub wydech dolny boczny, w jednym z samochodów dopuszcza się wydech spalin pionowy,

18. układ hamulcowy – pneumatyczny, hamulce tarczowe, EBS,

19. układ stabilizacji toru jazdy ESP,

20. ABS,

21. układ kierowniczy – mechaniczny, wspomagany hydraulicznie, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz blokadą,

22. przednie zawieszenie paraboliczne,

23. system ostrzegania przed kolizjami z przodu,

24. układ monitorowania pasu ruchu,

25. zbiornik paliwa min. 210 l z zamykanym korkiem, w jednym z samochodów dopuszcza się zbiornik paliwa 170 L,

26. tachograf cyfrowy, wstępnie aktywowany,

27. podwozie wyposażone w układ umożliwiający montaż w zabudowie stopni tylnych dla obsługi (zgodnie z obwiązującymi przepisami),

28. kolor kabiny biały, fabryczny, w jednym z samochodów dopuszcza się kolor kabiny pomarańczowy, lakierowanie fabryczne,

29. wyposażenie: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza luzem, podnośnik hydrauliczny min. 12 t, klin pod koła, gaśnica, dywaniki,

30. homologacja całopojazdowa,

31. gwarancja na podwozie min. 24 miesiące,.

**1.2. ZABUDOWA**

1. zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 - 2020,

2. Pojemność min. 16m3,

3. Materiały: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy wysokogatunkowej typu HARDOX,

4. Ściana wykonana z jednego arkusza blachy o grubości o grubości min. 3,2 mm, typu HARDOX,

5. Podłoga o grubości min. 6 mm,

6. Drzwi kontrolne po prawej stronie zabudowy,

7. Kosz zasypowy: pojemność min 1,8 m3, siła zgniotu 26-28 T, długość pełnego cyklu pracy 19-28 sekund, ściany boczne i dach kosza wykonane z blach wysokogatunkowych typu Hardox o grubości min. 4 mm, dno wykonane z blachy wysokogatunkowej typu Hardox 450 o grubości min. 8 mm, boki dna kosza wykonane z blachy Hardox 650 o grubości min. 6 mm, zawory spustowe na dnie po obu stronach kosza, system prasujący zamontowany do odwłoka za pomocą dwóch sworzni bez elementów suwliwnych,

8. Urządzenie załadowcze: obsługiwane pojemniki 110-1100 L, zgodnie z normą EN840, wysokość podnoszenia 1400 mm, udźwig min. 500 kg, długość cyklu 6-12 sekund, mechanizm otwierania półokrągłej klapy kontenera 1100 L

9. Układ hydrauliczny: komponenty hydrauliczne marki HYDROPAC lub równoważne, wszystkie funkcje rozdzielacza hydraulicznego sterowane przy pomocy elektrozaworów, pojemność zbiornika oleju min 135 L, ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 245 BAR

**1.3. UKŁAD ELEKRYCZNY:**

1) instalacja 24 V,

2) bezpiecznik główny 10 A,

3) układ „awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego,

4) system elektryczny PLC lub równoważny,

5) dwie kasety sterujące po obu stronach kosza zasypowego,

6) boczne przyciski sterujące,

7) oświetlenie tylne LED,

8) boczne lampy obrysowe LED,

9) lampy robocze 4 szt. LED

10) światła migające „kogut” 2 szt. LED

**1.4. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:**

1. dwa składane stopnie z czujnikami obciążenia, blokadą biegu wstecznego i reduktorem prędkości pojazdu do 30 km/h,

2. uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni,

3. kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011,

4. kamera cofania z ekranem min. 7”” w kabinie kierowcy

2. Wraz z pojazdami Wykonawca dostarczy komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdów w tym wyciąg ze świadectwa homologacji na kompletne pojazdy.

3. Zabudowa musi pochodzić z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza się zabudów jednostkowych i prototypowych.

**4. Usuwanie awarii w okresie gwarancji:**

1. Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, usunięcie awarii maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.

2. Stały serwis gwarancyjny dla podwozia w odległości max. 250 km od siedziby Zamawiającego,

3. Wykonywane na podstawie gwarancji przeglądy i naprawy zabudowy będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy logo do umieszczenia na ścianie zabudowy oraz na drzwiach bocznych kabiny pojazdu z danymi ZGKiM sp. z.o.o. w Kamionku, w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia:

Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:

* znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:
* oznakowanie,
* systemy odniesienia (normy),

- oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

6. Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie.

7. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie.

**§ 4**

Termin wykonania zamówienia strony ustalają do dnia …………......... 2020 r.

**§ 5**

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z przedstawioną przez siebie ofertą w przetargu nieograniczonym ………….. zł brutto (słownie:..................................................................................zł) w tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł (słownie: …..…………….................zł), płatne na podstawie odrębnych faktur za każdy z samochodów.

**§ 6**

1. Należność przysługująca Wykonawcy zostanie zrealizowana na podstawie dwóch osobnych faktur wystawionych po podpisaniu przez obie strony protokołów odbioru odrębnych dla każdego z samochodów.

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

**§ 7**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w §5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

1.2. w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy;

1.3. w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień w przypadku zwłoki w usunięciu awarii.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.”.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego-przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 8**

1. Wykonanie umowy nadzorować będą:

1.1. ze strony Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. ze strony Zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Osoby wymienione w punktach 1.1 i 1.2 mają prawo do podejmowania wszelkich decyzji nie wymagających zmian w niniejszej umowie.

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

3.1. ma prawo odmówić odbioru pojazdu z wadami, w przypadku, gdy wady mają charakter istotny i nadają się do usunięcia;

3.2. ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku, gdy wady mają charakter istotny i nie nadają się do usunięcia.

**§ 9**

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy i nie może odmówić ich usunięcia bez względu na wysokość związanych z tym kar.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu odbioru oraz z tytułu udzielonej pisemnej gwarancji.

3. Termin gwarancji, licząc od daty odbioru wynosi …… miesięcy i liczony będzie odrębnie w odniesieniu dla każdego odbieranego pojazdu. Gwarancja bez limitu kilometrów.

4. W przypadku awarii urządzenia wszelkie naprawy z tytułu rękojmi bądź objęte gwarancją zostaną wykonane w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia dokonanego pocztą elektroniczną, faksem lub lisem poleconym.

**§ 10**

1. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

3. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**§ 11**

Umowę sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski