Znak sprawy: RR.PFZ.271.6.2020 Szczytno dnia, 15.05.2020 r.

**Zmiana treści SIWZ**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o zmianie zapisu  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niepowodującej zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu:

**1. W dziale III:**

**Dodaje się tekst:**

Inwestor **rezygnuje z części zadania polegającego na remoncie części istniejącego budynku** jednakże w ofercie należy uwzględnić zakres prac w obrębie istniejącego budynku ujęty w dokumentacji tj. prace związane z wykonaniem łącznika pomiędzy projektowanym segmentem (blok administracyjny z salą wielofunkcyjną), a istniejącym budynkiem szkoły.

**Prace budowlane jakie należy wykonać w części istniejącej budynku:**

* demontaż stolarki okiennej w niezbędnym zakresie i wymiana na stolarkę o odpowiedniej odporności p.poż.; stolarka okienna istniejąca oznaczona na rys. Rzut parteru symbolem ,,Oi'' - wymiana na stolarkę zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji.
* demontaż stolarki drzwiowej w niezbędnym zakresie i wymiana na stolarkę o odpowiedniej odporności p.poż.; stolarka drzwiowa istniejąca oznaczona na rys. Rzut parteru symbolem ,,Diz1'' – wymiana na stolarkę zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji.
* wykonanie prac rozbiórkowych w niezbędnym zakresie wg projektu.; dotyczy rozbiórek istniejących elementów utwardzenia i elementów elewacji istniejącej opisanych poniżej
* Usunięcie izolacji termicznej ze styropianu na styku obiektów projektowanego i istniejącego oraz wymiana na izolację z wełny mineralnej; dotyczy ścian istniejących budynku szkoły oznaczonych na rysunkach jako REI120. Po wymianie warstwy izolacyjnej należy wykonać tynk w technologii BSO. W części zewnętrznej ściany należy wykonać tynk o strukturze i kolorze jak najbardziej zbliżonym do istniejącego. W części stanowiącej wewnętrzne ściany projektowanego łącznika wykonać tynk gładki i pomalować.
* wykonanie prac ogólnobudowlanych i remontowych w niezbędnym zakresie; dotyczy prac ogólnobudowlanych wymienionych powyżej ponadto demontażu i ponownego montaż istniejącego orynnowania (rura spustowa istniejąca pełnej długości do demontażu- montaż skróconej nad dachem łącznika) oraz prac remontowych/naprawczych, od wewnątrz budynku istniejącego, związanych z wymianą istniejącej stolarki (naprawa/uzupełnienie tynków, malowanie) oraz z wykonaniem prac instalacyjnych określonych w dokumentacji (naprawa/uzupełnienie tynków, malowanie)
* wykonanie prac instalacyjnych w niezbędnym zakresie.; dotyczy wykonania prac instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w zakresie określonym w dokumentacji.

Dla branży sanitarnej; wykonanie instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania zasilanych z kotłowni istniejącej (wykonanie instalacji wraz z włączeniem do istniejącego układu, projektowaną instalację należy wpiąć do istniejącego źródła – kotłowni gazowej poprzez rozbudowanie istniejącego obiegu dla części pierwotnej szkoły).

Dla branży elektrycznej; dotyczy prac w zakresie istniejącego złącza określonych w dokumentacji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski