**Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy**

 , dnia

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy

/lub nazwy i adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

**Zamawiający:**

**Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina**

**pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina**

**OFERTA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

**„Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Długiej Goślinie**

**(dot. Sołectwa Długa Goślina)”**

1. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami zaproszenia do składania propozycji cenowej, za kwotę w wysokości:
	1. Etap I - Rozbiórka istniejącego utwardzenia oraz wykonanie utwardzenia wraz z dostawą i montażem dwóch ławek parkowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto |
| 1. | Rozbiórka istniejącego utwardzenia z kostki betonowej (~ 40 m2) wraz z obrzeżami (~ 25 mb) i opaską betonową wzdłuż budynku (dł. ~ 7,5 mb, szer. ~ 0,5 mb). Wykonanie prac remontowych przy cokolebudynku po usunięciu opaski betonowej. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 8 cm typu cegiełka w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniegr. 20 cm. | ~ 40 m2 |  |  |
| 3. | Obrzeża do ww. utwardzenia o wym. 8x30x100 cm z fundamentem | ~ 25 mb |  |  |
| 4. | Wykonanie połączenia wysokościowego nowo wykonywanych utwardzeń wskazanych w pkt. 2 i 5. | 1 kpl. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Utwardzenie terenu płytami ażurowymi betonowymi o gr. 10 cm płyty w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm wraz z obrzeżami z betonowych krawężników 15x30x100cm z fundamentem. Wypełnienie płyt grysem kamiennym. | ~ 42 m2 |  |  |
| 6. | Obrzeża do ww. utwardzenia z krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm z fundamentem. | ~ 22mb |  |  |
| 7. | Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem o dł. min 170 cm konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej o średnicy min fi 60 mm malowana proszkowo w kolorze grafitowym lub czarnym z oparciem i siedziskiem z desek o grubości deski min 45 mm impregnowanych ciśnieniowo, zamontowane w gruncie przy użyciu stalowych kotewocynkowanych ogniowo zakotwionych w fundamencie. | 2 szt. |  |  |
| 7. | Powierzchnia biologicznie czynna - Zdjęcie górnej warstwy podłożawraz z zebraniem powstałych odpadów, ich załadunkiem, transportem i utylizacją, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawą. | ~ 135 m2 |  |  |
| 8. | Nasadzenia żywopłotu – tuja ,,BRABANT’’ | ~ 10 m |  |  |

netto: zł podatek VAT %, tj. zł brutto: zł (słownie: )

* 1. Etap III – Wykonanie utwardzenia – opaski z kostki betonowej wokół wieży remizy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto |
| 1. | Utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 6 cm typu cegiełka w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniegr. 20 cm. | ~ 20 m2 |  |  |
| 2. | Obrzeża do ww. utwardzenia o wym. 8x30x100 cm z fundamentem. | ~ 14 mb |  |  |

netto: zł podatek VAT %, tj. zł brutto: zł (słownie: )

* 1. Etap I i II

netto: zł podatek VAT %, tj. zł brutto: zł (słownie: )

Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Akceptuję 30-dniowy termin płatności.

Akceptuję okres gwarancji, które wynosi 36-miesięcy licząc od momentu wykonania przedmiotu umowy.

Akceptuję zawarte w zaproszeniu warunki i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.

1. Wymagany termin realizacji umowy:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

1. Dane podmiotu składającego ofertę:

NIP: , REGON:

Adres email do porozumiewania się z Wykonawcą:

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

tel.: , faks:

(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)