[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	7.6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty ogólne	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR PRAC
nb=Remont barokowej stajni-wozowni z XVII w. wraz z przebudową
ab=ul. Klasztorna 23, 05-150 Czerwińsk nad Wisłą
ni=Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP w Czerwińsku
ai=ul. Klasztorna 23, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
br=ogólnobudowlana

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=wykonanie blend ...
id=999	3
jm=kpl	090
ce=39.17
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=wykucie/odkrycie portalu wschodniego ...
id=999	3
jm=r-g	149
ce=39.17
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=wykonanie portalu zachodniego ...
id=999	3
jm=r-g	149
ce=39.17
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=wykonanie blend ...
id=999	3
jm=r-g	149
ce=39.17
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=wykucie/odkrycie otworów w murze ...
id=999	3
jm=r-g	149
ce=39.17
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=32.67
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=34.2
il=0

[ELEMENT 1]
na=Fundamenty i ściany fundamentowe poniżej gruntu
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=181.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=181.59	1	<opaska>[49.62+10.91]*2*1.50		

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-01	2-31	0814-01		1
na=Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=121.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121.06	1	<opaska>[49,62+10,91]*2		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=97
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=101.69
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=101.69	1	[49.62+10.91]*2*0.70*1.20		

[ELEMENT 2]
na=Roboty izolacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=100
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-07	VIII	06-07		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	[49.62+10.91]*2*1.40		

[POZYCJA]
id=101
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-141	VIII	05-141		1
na=Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=102
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-147	VIII	05-147		1
na=Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-05	AT-26	0102-05		1
na=Impregnacja przeciwsolna ręczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-02	AT-26	0201-02		1
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=105
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-05	AT-26	0201-05		1
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0102-01	9-15	0102-01		1
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-01	9-15	0201-01		1
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-02	9-15	0201-02		1
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=169.484
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[POZYCJA]
id=110
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		1
na=Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=169.484
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=169.484	1	#p4		

[ELEMENT 2]
na=Drenaż
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0608-02	1	0608-02		1
na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=36.318
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.318	1	[49.62+10.91]*2*0.50*0.60		

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0115-04	10	0115-04		1
na=Ręczne układanie rurociągów drenarskich śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=121.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121.06	1	[49,62+10,91]*2		

[POZYCJA]
id=114
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=36.318
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.318	1	<nadsypka>[49.62+10.91]*2*0.50*0.60		

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - studzienki rewizyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00		

[ELEMENT 2]
na=Roboty odtworzeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=116
nu=1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
na=Zasypanie wykopów piaskiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=84.742
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84.742	1	[49.62+10.91]*2*0.50*1.40		

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-03	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=84.742
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84.742	1	#p19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.14		1.14
wm=1		1
ws=1.14		1.14

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=60.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60.53	1	[49,62+10,91]*2*0,50		

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
na=Nawierzchnie z kamienia polnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=60.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60.53	1	#p21		

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=121.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121.06	1	[49,62+10,91]*2		

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=121.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121.06	1	[49,62+10,91]*2		

[ELEMENT 2]
na=Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=123
nu=1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=8.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8.50		

[POZYCJA]
id=125
pd=						0
na=Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	#p25		

[ELEMENT 2]
na=Koszt składowania ziemi na wysypisku
wa=0
kn=0	0	0
id=126
nu=1.7
wn=			

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02 0108-04 	4-01	0108-02	 0108-04 	1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=60.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60.53	1	[49,62+10,91]*2*0,50*1,00		

[POZYCJA]
id=128
pd=						0
na=koszt składowania ziemi na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=60.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60.53	1	#p27		

[ELEMENT 1]
na=Ściany zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie historycznych otworów okiennych i drzwiowych
wa=0
kn=0	0	0
id=310
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=311
pd=						0
na=Prace archeologiczne przy odtwarzaniu otworów okiennych i drzwiowych (uzgodnienia z konserwatorem)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00		

[ELEMENT 2]
na=Prace przy portalu
wa=0
kn=0	0	0
id=312
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=313
pd=						0
na=Wykucie/odkrycie portalu od strony wschodniej (wraz z pracami archeologicznymi)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00		

[ELEMENT 2]
na=Tynki elewacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=130
nu=2.3
wn=			

[POZYCJA]
id=319
pd=KNR 2-02 0925-01	KNR	2-02 0925-01 	2-02	0925-01 		0
na=Osłony okien folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=17.672
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.672	1	#p52+#p53		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty ogólne
wa=75	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=189
ns=189

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=12	1	0
op=0	0
nm=10

[POZYCJA]
id=131
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-07	VIII	06-07		1
na=Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	466.00		

[POZYCJA]
id=132
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		1
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=320
pd=KNR-K 08 0101-01		KNR-K 08 0101-01 		KNR-K 08 0101-01 		0
na=Przygotowanie podłoża. Zmycie mechaniczne myjką ciśnieniową
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=466
jm=100 m2	000
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty ogólne
wa=75	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=189
ns=189

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=12	1	0
op=0	0
nm=10

[POZYCJA]
id=133
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-03	AT-26	0102-03		1
na=Impregnacja biobójcza ręczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=186.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=186.4	1	466,00*40%		

[POZYCJA]
id=134
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-01	AT-26	0102-01		1
na=Gruntowanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=135
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-07	AT-26	0101-07		1
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=136
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-01	AT-26	0201-01		1
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=137
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-03	AT-26	0201-03		1
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=138
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-03	AT-26	0102-03		1
na=Impregnacja biobójcza ręczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=139
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-01	AT-26	0102-01		1
na=Gruntowanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=140
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0301-01	AT-26	0301-01		1
na=Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=141
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0301-02	AT-26	0301-02		1
na=Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=142
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0303-01	AT-26	0303-01		1
na=Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	#p32		

[POZYCJA]
id=143
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0306-01	AT-26	0306-01		1
na=Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=121.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121.06	1	[49,62+10,91]*2		

[POZYCJA]
id=144
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0306-02	AT-26	0306-02		1
na=Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=121.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121.06	1	[49,62+10,91]*2		

[POZYCJA]
id=315
pd=	KNR	4-01 0108 - 11	4-01	0108 - 11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=13.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.98	1	#p32*0,03		

[POZYCJA]
id=316
pd=	KNR	4-01 0108 - 12	4-01	0108 - 12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km  ( 20km odległości )
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=13.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.98	1	#p47		

[POZYCJA]
id=314
pd=						0
na=Opłata za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=13.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.98	1	#p47		

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=145
nu=2.4
wn=			

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna
wa=0
kn=0	0	0
id=146
nu=2.4.1
wn=			

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1,00+4,00		

[POZYCJA]
id=148
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8.663
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.663	1	1,75*1,65*3		

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1001-07	2-02	1001-07		1
na=Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.749
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.749	1	1,06*1,65		

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1001-08	2-02	1001-08		1
na=Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=15.923
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.923	1	1,10*1,65*4+1,75*1,65*3		

[ELEMENT 3]
na=Stolarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=2.4.2
wn=			

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=13.416
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.416	1	1,42*1,95+1,40*1,95*2+1,28*1,95+1,38*1,95		

[POZYCJA]
id=153
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-02	2-02	1019-02		1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=19.439
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19.439	1	1,40*2,05+1,40*1,95*2+1,28*1,95+1,38*1,95+2,82*2,10		

[ELEMENT 3]
na=Wymiana drzwi zewnętrznych
wa=0
kn=0	0	0
id=298
nu=2.4.3
wn=			

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=15.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.98	1	15,98		

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00		

[POZYCJA]
id=301
pd=						0
na=Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00		

[POZYCJA]
id=302
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
na=Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=15.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.98	1	15,98		

[ELEMENT 3]
na=Wymiana okien zewnętrznych
wa=0
kn=0	0	0
id=303
nu=2.4.4
wn=			

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	5,76		

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,30		

[POZYCJA]
id=306
pd=						0
na=Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,30		

[POZYCJA]
id=307
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-10	0-19	1022-10		1
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	5,76		

[ELEMENT 2]
na=Przywrócenie prześwitu bramowego (zgodnie z projektem)
wa=0
kn=0	0	0
id=322
nu=2.5
wn=			

[POZYCJA]
id=323
pd=	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		0
na=Rozebranie nawierzchni
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=64
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0505-02	2-31	0505-02		1
na=Wjazd do bramy i prześwit bramowy z kamienia na podsypce piaskowo-cement. z wyp.spoin piaskiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=65
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	#p64+22		

[POZYCJA]
id=325
pd=						0
na=Remont scian w prześwicie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=326
pd=						0
na=Odtworzenie sztukaterii nad przejazdem bramowym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=327
pd=						0
na=Odtworzenie wrót bramowych, drewnianych z przeszkleniem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0
nu=68
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=328
pd=KNR 2-31 0107-0300	KNR	2-31 0107-0300 	2-31	0107-0300 		0
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową.  Zagęszczanie ręczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p64		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty ogólne
wa=75	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=189
ns=189

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=12	1	0
op=0	0
nm=10

[POZYCJA]
id=329
pd=TZKNBK cz. XVI 0109-0061		TZKNBK cz. XVI 0109-0061 		TZKNBK cz. XVI 0109-0061 		0
na=Montaż posadzki z płyt nieregularnych układanych na ścisłe styki (granit)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p64		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty ogólne
wa=75	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=189
ns=189

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=12	1	0
op=0	0
nm=10

[POZYCJA]
id=330
pd=KNR-W 2-02 1104-0500	KNR-W	2-02 1104-0500 	2-02	1104-0500 		0
na=Wypełnienie szczelin dylatacyjnych przy posadzkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	#p64*12%		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty ogólne
wa=75	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=0	0
nr=189
ns=189

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=12	1	0
op=0	0
nm=10

[ELEMENT 2]
na=Rusztowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=318
nu=2.6
wn=			

[RUSZTOWANIA 1]
id=321
pdn=
na=Czas pracy rusztowań
sz=2
opn=0	0
wn=			
ir=0
wa=0
nu=72

