|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Szt.** | **Opis** |
| 1 | Krzesełko rozm. 1 | 5 | Krzesełko z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko, zaokrąglone oparcie. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.Krzesełka mają mieć możliwość stawiania jedno na drugim. Kolor stelaża biały. Rozmiar krzesła 1. Wys. 26 cm. Szer. 27,5 cm.  |
| 2 | Krzesełko rozm. 2 | 15 | Krzesełka z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko, zaokrąglone oparcie. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.Krzesełka mają mieć możliwość stawiania jedno na drugim. Kolor stelaża biały. Rozmiar krzesła 2. Wys. 31 cm. Szer. 29 cm.  |
| 3 | Stół prostokątny | 4 | Stół przeznaczony dla 6 – tki dzieci. Blat stołów z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonowym. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze żółtym. Nogi metalowe o śr. 40 mm w kolorze białym. Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm. Wym. blatu 1150 x 650 mm |
| 4 | Szafka w kształcie domku 1 | 1 | Szafka w kształcie domku, z płyty laminowanej w kolorze klonowym o gr. 18 mm i ze sklejki o gr. 18 mm. Tył szafki z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze żółtym. Po prawej stronie ma mieć zamontowaną przegrodę, w której mają znajdować się dwie półki, tworzące 3 przestrzenie na zabawki lub książeczki, jedna przegroda zamknięta drzwiczkami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wym. 1550 x 600 x 1860 mm |
| 5 | Regał z szufladami | 2 | Szafka z 12 szufladami. Korpus i cokół szafki z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Szafka ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.Korpus szuflady z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady z białej płyty HDF o gr. 3 mm.Front z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym – 4 szt, w kolorze szarym – 4 szt, w kolorze białym – 4 szt. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, wym. frontu 370 x 183 mm. |
| 6 | Szafka w kształcie domku 2 | 1 | Szafka w kształcie domku o wym. (szer x gł. wys.) 1166 x 415 x 1670 mm. Korpus i cokół regału z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.Regał ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Szafka ma posiadać przegrodę oraz 5 półek, tworząc 7 przestrzeni.W dolnej przestrzeni po prawej stronie mają znajdować się dwie szuflady – jedna w kolorze żółtym, druga w kolorze szarym. Korpus oraz dno szuflady z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, wym. frontu 752 x 183 mmNatomiast w dolnej przestrzeni po lewej stronie mają znajdować się małe drzwiczki w kolorze białym - drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 70,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, u8chwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm. |
| 7 | Szafka asymetryczna | 1 | Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym).Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.Regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku ( cały regał - 6 przestrzeni).Regał wyposażony w drzwiczki – 3 szt – 1 szt. w kolorze żółtym, 1 szt. w kolorze białym, 1 szt w kolorze szarym. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm. |
| 8 | Szafka – ławeczka | 1 | Niska szafka z siedziskiem, wyposażona w 3 szuflady w kolorze białym. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Piankowy materac w kolorze żółtym, pokryty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. 1168 x 415 x 307 mm · wys. materaca 40 mm |
| 9 | Szafka z drzwiczkami | 1 | Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mmKorpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni)Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm.W trzech przestrzeniach dodatkowo drzwiczki w kolorze białym – 1 szt. w kolorze szarym – 1 szt, w kolorze żółtym – 1 szt. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm. |
| 10 | Szafa na łóżeczka | 2 | Szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt. łóżeczek. Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach ułatwiają wentylację. Zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi szafy pod kątem 180 stopni. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi wykonane z płyty MDF w kolorze białym.wym. 1406 x 710 x 2330 mm. |
| 11 | Biurko | 1 | Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone  Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtymDno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm - wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm- wym. frontu szafki 370 x 370 mm - wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm |
| 12 | Krzesło dla nauczyciela | 1 | Tapicerowane krzesło dla nauczyciela w kolorze limonki. Krzesło na metalowym stelażu w kolorze szarym. Materiał tapicerski - 100% poliester. Wym: szer. 450 mm, wys. 835 mm |
| 13 | Dywan 3 x 4 m | 1 | Dywan edukacyjny w kolorze szarym z kolorowymi kołami. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. · wysokość runa: 7 mm · wym. 3 x 4 m |
| 14 | Ścianka manipulacyjno-sensoryczna | 1 | Ścianka wykonana ze sklejki. Zawierająca dużą przesuwankę oraz dwa widoczne lustra z pleksi o śr. 145 i 100 mm, w ramkach o śr. 190 i 145 mm wykonanych z kolorowej płyty MDF. Pod skrzydełkami biedronki z suwakiem znajduje się kolejne lustro, wszyte w czarny skaden. Skadenem obszyte są też kolorowe elementy kwiatków. Niższy kwiatek posiada 4 płatki o dł. 165 mm, każdy z innym elementem sensorycznym lub dźwiękowym. Kolejną atrakcją jest koło obrotowe o śr. 155 mm z kolorowym nadrukiem. Obracając się, koło zmienia kolor na zielony · dł. 1300 mm · wys. 1050 mm |
| 15 | Kuchnia – kącik dla dzieci | 1 | Nowoczesna kuchenka w pastelowych kolorach, wykonana z drewna lakierowanego. Zestaw zawiera: różową lodówkę z zamrażalnikiem, zegar i telefon, podkładkę na przepisy kulinarne, wyjmowany zlew do łatwego czyszczenia, funkcjonalne drzwi, realistyczne gałki do regulowania (kuchnia + piecyk), mikrofalówkę oraz piekarnik z przezroczystymi okienkami w drzwiach.  wym. 1070 x 410 x 1090 mm |
| 16 | Straganik – kącik dla dzieci | 1 | Straganik o wym. 760 x 720 x 1100 mm, wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Składa się z 2 części: tylna wys. 1100 mm, od góry 2 półki otwarte w tym jedna z przegrodą, poniżej trzykomorowy pojemnik. Część przednia wys. 520 mm z 2 otwartymi półkami. Obie części połączone ze sobą za pomocą drewnianego panela - lady.  |
| 17 | Stolik na kubki i ręczniki | 2 | Na kółkach. Blat z płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm, stelaż z rury o śr. 32 mm. Stolik o wym. 86 x 53 x 65 mm. W zestawie ze stolikiem 25 sztuk plastikowych kubków o poj. 250 ml. Wykonanych z tworzywa sztucznego nadających się do mycia w zmywarce. W zestawie również 25 sztuk małych ręczników z zawieszką o wym. min. 44 x 30 cm.  |