**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Przedmiot zamówienia:**

„Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2021/2022”.

1. Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 175 ton

Lokalizacja dostaw:

1. Biblioteka Publiczna w Purdzie – Purda 12, 11-030 Purda – 40 ton
2. Była szkoła Marcinkowo – Marcinkowo 23/1, 23/2, 11-030 Purda – 50 ton
3. Była szkoła Nowa Kaletka – Nowa Kaletka 26, 10-687 Olsztyn – 35 ton
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie – Purda 12B, 11-030 Purda – 25 ton
5. Posterunek Policji w Purdzie, Purda 96A / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda – 25 ton
6. Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 140 ton

Lokalizacja dostaw:

1. Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn – 25 ton
2. Hala sportowa w Marcinkowie – 25 ton – w przypadku Hali sportowej w Marcinkowie, dostawa odbywać się będzie w workach o pojemności 25 kg
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Purdzie – Purda 23, 11-030 Purda – 90 ton
4. Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 130 ton

Dostawa workowa w workach 15 kg.

Lokalizacja dostawy:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny Butryny – Butryny 1A, 10-687 Olsztyn – 35 ton
2. Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn – 25 ton
3. Ośrodek Zdrowia Butryny – Butryny 15, 10-687 Olsztyn – 25 ton
4. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie – Purda 12A, 11-030 Purda – 20 ton
5. Referat Gospodarki Komunalnej w Purdzie – Purda 19a, 11-030 Purda – 25 ton

**Pellet drzewny – obowiązek przedstawienia certyfikatu A1.**

Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny:

- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo- organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki;

- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia.

Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach od 2 do 6 ton jednorazowo jedna dostawa do każdej jednostki i terminach określonych przez Zamawiającego.

Transport powinien odbywać się pojazdami o ładowności:

- węgiel max do 6 ton,

- pellet i ekogorszek max do 4 ton.

Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, a rozładunek odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 15.00. Rozładunek dostarczonego opału po stronie Wykonawcy.

Wymagania sprzętowe: platforma załadowcza lub dźwig HDS.