**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2022/2023.**

Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2022/2023:

**1)** Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 124 tony

Lokalizacja dostaw:

**a)** Była szkoła Marcinkowo – Marcinkowo 23/1, 23/2, 11-030 Purda – 31 ton

**b)** Była szkoła Nowa Kaletka – Nowa Kaletka 26, 10-687 Olsztyn – 31 ton

**c)** Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie – Purda 12B, 11-030 Purda – 37 ton

**d)** Posterunek Policji w Purdzie, Purda 96A / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda – 25 ton

**2)** Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 125 ton

Lokalizacja dostaw:

**a)** Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn – 13 ton (worek)

**b)** Hala sportowa w Marcinkowie – 15 ton (luzem)

**c)** Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie – Purda 23, 11-030 Purda – 97 ton (luzem)

**3)** Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 105 ton – (dostawa workowa)

Lokalizacja dostawy:

**a)** Biblioteka Publiczna w Purdzie – Purda 12, 11-030 Purda – 25 ton

**b)** Zespół Szkolno – Przedszkolny Butryny – Butryny 1A, 10-687 Olsztyn – 23 tony

**c)** Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn – 17 ton

**d)** Ośrodek Zdrowia Butryny – Butryny 15, 10-687 Olsztyn – 17 ton

**e)** Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie – Purda 12A, 11-030 Purda – 11 ton

**f)** Referat Gospodarki Komunalnej w Purdzie – Purda 19a, 11-030 Purda – 12 ton

Pellet drzewny – obowiązek przedstawienia certyfikatu A1.

Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny:

- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo- organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki;

- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia.

Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach od 2 do 5 ton jednorazowo jedna dostawa do każdej jednostki i terminach określonych przez Zamawiającego.

Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, a rozładunek odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 15.00. Rozładunek dostarczonego opału po stronie Wykonawcy.

Wymagania sprzętowe: platforma załadowcza lub dźwig HDS.

Ekogroszek, pellet - dostawa workowa

Ilość zamawianego opału stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Strony ustalają, że ilość opału ze względu na warunki atmosferyczne może ulec zmianie w granicach +/- 20%. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy, jest uzależnione od rzeczywistej ilości zakupionego opału. Wykonawca wyraża zgodę na powyższe.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp może skorzystać z opcji, która może umożliwić zamówienie w ramach umowy o 20% więcej węgla kamiennego, ekogroszku i pelletu.