**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie
w sezonie grzewczym 2022/2023.**

1. **Węgiel kamienny:** orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości **5 ton**

Lokalizacja dostawy: Purda 19 A

1. **Ekogroszek** o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości **9 ton**

Lokalizacja dostawy: Purda 19 A

1. **Pellet** drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości **16 ton** – (dostawa workowa)

Lokalizacja dostawy: Purda 19 A

**Pellet drzewny – obowiązek przedstawienia certyfikatu A1.**

Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny:

- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo- organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki;

- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia.

Dostawa opału odbędzie się jednorazowo, pod adres Purda 19 A w ilościach: 5 ton węgla kamiennego, 9 ton ekogroszku i 16 ton pelletu.

Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, a rozładunek odbędzie się w godzinach od 7.00 do 15.00. Rozładunek dostarczonego opału po stronie Wykonawcy.

Wymagania sprzętowe: platforma załadowcza lub dźwig HDS.[[1]](#footnote-1)

Ilości z uwzględnieniem opcji:[[2]](#footnote-2)

**Część 1:** Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 7,5 tony.

Gwarantowany zakup wyniesie 5 ton, natomiast pozostałą ilość tj. 2,5 tony, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia opału. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

**Część 2:** Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 13,5 tony.

Gwarantowany zakup wyniesie 9 ton, natomiast pozostałą ilość tj. 4,5 tony, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia opału. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

**Część 3:** Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 24 tony – (dostawa workowa).

Gwarantowany zakup wyniesie 16 ton, natomiast pozostałą ilość tj. 8 ton, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia opału. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

1. W umowie zostanie opis tej części na którą zostanie zawarta umowa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zamawiający pozostawi część na która zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. [↑](#footnote-ref-2)