**Załącznik nr 12 do SWZ**

**Załącznik do wyceny robót budowlanych na budowę remizy OSP w Purdzie**

Wykonawca robót uwzględni w złożonej ofercie poniższe uwagi:

1. **Zamawiający rezygnuje z budowy pomieszczenia 007.**

Wykonawca w złożonej ofercie nie uwzględnia zakresu prac związanych w wykonaniem konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych dotyczących pomieszczenia 007.

Ścianę pomiędzy pomieszczeniem 007, a pomieszczeniami 003,006 i 018 należy ocieplić i wykonać elewację z cienkowarstwowego tynku mineralnego zewnętrznego. Ściana będzie stanowiła element tymczasowego wykończenia do zakończenia budowy pomieszczenia 007, który nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

1. **Wieża pomieszczenie 015**

Wykonawca w złożonej ofercie uwzględnia zakresu prac związanych w wykonaniem budowa wieży do wysokości +8,00 wraz z elewacją i schodami wewnętrznymi oraz instalacjami i robotami wykończeniowymi. Przykrycie stropem tymczasowym. Zakres robót nie obejmuje witryn.

1. **Kotłownia pomieszczenie 012**

Zamawiający rezygnuje z wykonania pompy ciepła. Ogrzewanie budynku oraz ciepłej wody za pomocą pieca gazowego.

1. Wykonawca w ciągach pieszych i wjazdach uwzględni wykonanie robót od strony elewacji południowo - zachodniej i elewacji północno – zachodniej.
2. Ogrodzenie: Obsadzenie słupków ogrodzeniowych wykonać w jako zabetonowane w gruncie.
3. Oświetlenie zewnętrzne – wykonawca wykona i uwzględni w wycenie oświetlenie zewnętrzne tylko na budynku.
4. Wykonawca w **wycenie nie uwzględnia przyłącza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej.**
5. **Posadzka przemysłowa w garażu pomieszczenie 017.**

Posadzkę na gruncie wykonać jako płytę przemysłową gr. 25 cm z betonu C25/30 o wodoszczelności W6, zbrojoną zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych fi=1mm/L=50mm w ilości 25-30 kg/m3 betonu lub konstrukcyjnie górą i dołem siatkami z prętów fi 10 o oczku 20X20 ze stali AIIIN(B500SP) i podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10 cm na podbudowie z pospółki zagęszczonej warstwami o miąższości 30 cm i wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż Is>0,98

1. **Autor projektu wyraża zgodę na zamianę materiałów elewacyjnych zastosowanych w dokumentacji na:**

**-włóknocement z nadrukiem betonu architektonicznego i drewna mocowany przez nitowanie do konstrukcji lub sprasowana wełna z wzorem betonu architektonicznego i drewna mocowany przez nitowanie do konstrukcji.**

**Powyższe materiały są niepalne.**

**Pozostały zakres robót zgodnie z dokumentacją.**