**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie.**

Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2023/2024 r.:

**Część nr 1** - Część nr 1 - Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 150 ton.

Lokalizacja dostawy:

- Marcinkowo 23/1, 23/2, 11-030 Purda

- Nowa Kaletka 26, 10-687 Olsztyn

- Purda 12B, 11-030 Purda

- Purda 96B, 11-030 Purda

**Część nr 2** - Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 150 ton.

Lokalizacja dostawy:

- Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn

- Hala sportowa w Marcinkowie

- Purda 23, 11-030 Purda

**Część nr 3** - Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 18 000 - 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 7%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 3%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 120 ton – (dostawa workowa).

Lokalizacja dostawy:

- Purda 12, 11-030 Purda

- Butryny 1A, 10-687 Olsztyn

- Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn

- Butryny 15, 10-687 Olsztyn

- Purda 12A, 11-030 Purda

- Purda 19a, 11-030 Purda

Pellet drzewny – obowiązek przedstawienia certyfikatu A1.

Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny:

- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo- organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki;

- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia.

Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach od 2 do 7 ton jednorazowo jedna dostawa do każdej jednostki i terminach określonych przez Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, a rozładunek odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 15.00. Rozładunek dostarczonego opału po stronie Wykonawcy.

Wymagania sprzętowe: platforma załadowcza lub dźwig HDS.

Ilość zamawianego opału stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Strony ustalają, że ilość opału ze względu na warunki atmosferyczne może ulec zmianie w granicach +/- 20 %. Wykonawca wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp.

Ilości z uwzględnieniem opcji:

Część nr 1 - Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 180 ton.

Zakres podstawowy to 150 ton, natomiast pozostałą ilość tj. 30 ton, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia opału. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Ilości z uwzględnieniem opcji:

Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 180 ton.

Zakres podstawowy to 150 ton, natomiast pozostałą ilość tj. 30 ton, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia opału. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Ilości z uwzględnieniem opcji:

Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 18 000 - 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 7%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 3%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 144 ton – (dostawa workowa).

Zakres podstawowy to 120 ton, natomiast pozostałą ilość tj. 24 ton, Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia opału. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.