Łódź 2020-12-17
Inwestor:
Gmina Rogów

	

Kosztorys ofertowy 

Nazwa budowy: Parking dla samochodów osobowych
Adres budowy: ,  Rogów
Obiekt: Drogi manewrowe i parkingi
Rodzaj robót: Drogowe
Data oprac.: 2020-08-30
Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6, AW, KNR 2-21

Sporządził:
mgr inż. Krzysztof Piasecki
31/87/WŁ
Ul. Żurawia 10 m 59
91-463 łódź

	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Roboty ziemne i pomiarowe

1	2	3	4	5	
 1	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
krotność= 1,00

	km	0,45
	
1.	0,45				0,45	
2	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10202-060-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy
krotność= 1,00

	m3	405,00
	
1.	900,00*0,45				405,00	
3	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotność= 1,00

	m2	870,00
	
1.	870,00				870,00	

2. Konstrukcja nawierzchni

1	2	3	4	5	
 4	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60104-010-050	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,przy użyciu walca wibracyjnego z dostarczeniem materiału
krotność= 1,00

	m2	870,00
	
5	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

	m2	870,00
	
1.	870				870,00	
6	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

	m2	870,00
	
1.	870				870,00	
7	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
krotność= 1,00

	m	210,00
	
1.	210				210,00	
8	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
krotność= 1,00

	m	110,00
	
1.	110,00				110,00	
9	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60502-030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - jezdnia i chodnik
krotność= 1,00

	m2	634,00
	
1.	634				634,00	
10	wg  ceny
jednostkowej
AW-0000-050	Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40 cm
krotność= 1,00

	m2	236,00
	
1.	236				236,00	

3. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5	
 11	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 61302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm
krotność= 1,00

	m	50,00
	
1.	50,00				50,00	
12	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 10501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - uzupełnienie gruntu za krawężnikiem z dowiezieniem materiału
krotność= 1,00

	m2	180,00
	
1.	120,00*1,50				180,00	
13	wg  ceny
jednostkowej
AW-020	Ustawienie oświetlenia solarnego w rejonie przejścia dla pieszych
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
14	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 60705-050-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie
krotność= 1,00

	m2	15,00
	
1.	15,00				15,00	
15	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-210301-05-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	

Kosztorys ofertowy

1	Roboty ziemne i pomiarowe

1	KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

	krotność
1,00
	obmiar
0,45 km	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	0,45				0,45	

2	KNNR 1 0202-060-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy

	krotność
1,00
	obmiar
405,00 m3	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	900,00*0,45				405,00	

3	KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

	krotność
1,00
	obmiar
870,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	870,00				870,00	

2	Konstrukcja nawierzchni

4	KNNR 6 0104-010-050
Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,przy użyciu walca wibracyjnego z dostarczeniem materiału

	krotność
1,00
	obmiar
870,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość

5	KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	krotność
1,00
	obmiar
870,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	870				870,00	

6	KNNR 6 0113-060-050
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	krotność
1,00
	obmiar
870,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	870				870,00	

7	KNNR 6 0403-030-040
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

	krotność
1,00
	obmiar
210,00 m	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	210				210,00	

8	KNNR 6 0404-050-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej

	krotność
1,00
	obmiar
110,00 m	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	110,00				110,00	

9	KNNR 6 0502-030-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - jezdnia i chodnik

	krotność
1,00
	obmiar
634,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	634				634,00	

10	 AW-0000-050
Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40 cm

	krotność
1,00
	obmiar
236,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	236				236,00	

3	Roboty wykończeniowe

11	KNNR 6 1302-020-040
Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm

	krotność
1,00
	obmiar
50,00 m	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	50,00				50,00	

12	KNNR 1 0501-010-050
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - uzupełnienie gruntu za krawężnikiem z dowiezieniem materiału

	krotność
1,00
	obmiar
180,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	120,00*1,50				180,00	

13	 AW-020
Ustawienie oświetlenia solarnego w rejonie przejścia dla pieszych

	krotność
1,00
	obmiar
1,00 szt	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	1				1,00	

14	KNNR 6 0705-050-050
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie

	krotność
1,00
	obmiar
15,00 m2	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	15,00				15,00	

15	KNR 2-21 0301-05-020
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m

	krotność
1,00
	obmiar
10,00 szt	met. ZN
koszt jedn.
0
wartość
	
obmiar:
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	10				10,00