***OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY***

*Nazwa zamierzenia budowlanego:* **ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ** **PRZEBUDOWA REMIZY**

*Adres inwestycji:*  **OSTROWITE, GM. BRZUZE, DZ.NR 75/11**

*Kategoria obiektu:* **XVII**

*Identyfikator działki:* **041202\_2.0010.75/11**

*INWESTOR:*  **GMINA BRZUZE**

**BRZUZE 62**

**87-517 BRZUZE**

***Autorzy projektu:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Imię i Nazwisko*** | ***Nr uprawnień*** | ***Specjalność*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***1*** | *projektant:*  ***Grzegorz Kucharski*** | *UA-V-7342-5/91/94Wk* | *uprawniony projektant w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej* | *02.2022 r.* |  |

**Egz. nr 1**

**S P I S T R E Ś C I**

1. Część opisowa projektu
2. Spis treści str. 2
3. Inwentaryzacja budynku – część opisowa str. 3-6
4. Inwentaryzacja budynki – część rysunkowa str. 7-17
5. Plan BIOZ str. 18-23
6. Oświadczenie projektanta str. 24
7. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych str. 25
8. Zaświadczenie o przynależności do K-P IIB str. 26

**OPIS TECHNICZNY**

do inwentaryzacji budynku remizy na działce o nr geodezyjnym 75/11 w miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze

1. **Podstawa opracowania**

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna

Pomiary z natury

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

1. **Cel opracowania**

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja remizy stanowiącej część budynku (część budynku nie podlegająca opracowaniu pełni funkcję mieszkalną). W chwili obecnej budynek jest użytkowany. Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze.

1. **Opis budynku**

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. W części podlegającej opracowaniu jest parterowy murowany z cegły. Dach 2 spadowym o kącie nachylenia 17° kryty papą. W części wieży strażackiej dach płaski – stropodach żelbetowy. Wejście do budynku od strony elewacji południowo-wschodniej. Układ ścian nośnych podłużny.

Wymiary zewnętrzne części podlegającej opracowaniu:

-szerokość: 11,80 m

-długość: 15,80 m

-wysokość : 5,70 m. (wieża wysokość: 10,25 m)

Budynek jest wyposażony w instalację wewnętrzne (elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna).

**Parametry materiałowo-techniczne:**

1. **Fundamenty**

Fundamenty i ściany fundamentowe betonowe. Stan techniczny dobry, nie zaobserwowano spękań, ani zarysowań.

1. **Ściany budynku**

Ściany budynku murowane grubości 41 cm. Od wewnątrz i zewnątrz tynkowane (tynk cementowo-wapienny). Stan techniczny dobry, nie zaobserwowano spękań, ani zarysowań.

1. **Strop**

Nad pomieszczeniem nr 1 strop żelbetowy gr. 12 cm. Stan techniczny dobry, nie zaobserwowano spękań, ani zarysowań. Nad pomieszczeniem nr 3 i 4 strop drewniany.

1. **Stropodach**

Budynek posiada stropodach żelbetowy gr. 10 cm, dla części wieży strażackiej. Stan techniczny dobry, nie zaobserwowano spękań, ani zarysowań.

1. **Dach**

Nad pomieszczeniem nr 3 i 4 dach krokwiowy konstrukcji drewnianej, na deskowaniu pełnym kryty papą oparty na murłatach. Nad pomieszczeniem nr 1 i 2 krokwiowy konstrukcji drewnianej, na deskowaniu pełnym kryty papą oparty na płatwiach stalowych z ceowników C50x100 oraz kratownicy stalowej (pas górny z kątowników L70, pas dolny oraz krzyżulce z kątowników L50).

1. **Podłogi i posadzki**

Posadzka betonowa oraz cementowa. Stan techniczny dobry. W pomieszczenie nr 3 wykładzina PCV.

1. **Schody**

Schody wewnętrzne żelbetowe, zabiegowe. Stan techniczny dobry.

1. **Kominy**

Kominy murowane z cegły pełnej. Stan techniczny dobry.

1. **Stolarka okienna i drzwiowa**

Od strony elewacji bocznej i tylnej stolarka okienna metalowa, od strony elewacji frontowej stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. Stan techniczny dobry.

1. **Dane liczbowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA** | | | |
|
| **NR** | **POMIESZCZENIE** | **POSADZKA** | **POW. UŻYT. [m2]** |
| 1 | P. GOSPODARCZE | POS. BETONOWA | 33,53 |
| 2 | GARAŻ | POS. BETONOWA | 64,34 |
| 3 | POM. SOCJALNE | WYKŁADZINA PCV | 10,20 |
| 4 | WC | POS. CEMENTOWA | 4,62 |
| 5 | KLATKA SCHODOWA | POS. BETONOWA | 1,53 |
| **SUMA** | | | **114,22** |

Powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem: 114,22 m2.

Powierzchnia zabudowy części objętej opracowaniem: 151,40 m2.

Powierzchnia zabudowy razem: 230,00 m2.

Kubatura budynku części objętej opracowaniem: 803,57 m3.

Powierzchnia działki: 0,0631 ha.

Powierzchnia zabudowy razem budynków stanowi 36,45 % powierzchni działki.

Rypin, luty 2022 r.

**OPINIA TECHNICZNA**

**Opis stanu obiektu istniejącego**

Przedmiotowy budynek znajduje się w miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze, dz, nr 75/11. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. W części podlegającej opracowaniu jest parterowy, kryty dachem 2 spadowym o kącie nachylenia 17°. W części wieży strażackiej dach płaski – stropodach żelbetowy. Obiekt obecnie jest użytkowany.

**Ocena stanu obiektu**

Stan techniczny obiektu, poza pokryciem dachu dobry. Na ścianach fundamentowych nie zaobserwowano istotnych pęknięć czy zarysowań. Konstrukcja budynku w dobrym stanie bez zmian wskazujących na ewentualne zniszczenia techniczne czy atmosferyczne (elementy konstrukcyjne nienaruszone, brak pęknięć czy oznak działania wilgoci). Nie stwierdzono ugięć, ani zarysowań wskazujących na przekroczenia stanu nośności czy użytkowalności. Pokrycie dachu nie szczelne, występują spękania i uszkodzenia mechaniczne. Należy wykonać nowe orynnowanie budynku wraz z pokrycie dachu, aby nie doprowadzić do zaciekania i zalewania ścian, co w konsekwencji powoduje niszczeni konstrukcji murowej. Ubytki cegieł i zaprawy należy koniecznie uzupełnić

Stan techniczny budynku zapewnia bezpieczeństwo jego dalszego użytkowania pod warunkiem przeprowadzenia remontu pokrycia dachu.

Rypin, luty 2022 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)**

do projektu budowlanego:

**ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ PRZEBUDOWA REMIZY**

*Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz.1126) wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003r. poz.401).*

***Inwestor* :** Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze

***Lokalizacja* :** Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 75/1

**1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

1. Roboty murarskie.
2. Roboty betonowe.
3. Roboty ciesielskie.
4. Roboty dekarskie.
5. Roboty ogólno-budowlane.
6. Montaż instalacji wewnętrznych.
7. Roboty wykończeniowe.
8. Prace porządkowe.

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Przedmiotowa działka stanowiąca własność inwestora na chwilę obecną jest zabudowana budynkiem strażnicy OSP.

**3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Bieżąca eksploatacja obiektu oraz sąsiednich działek w tym zjazd z drogi publicznej kategorii gminnej i ruch pieszy ciągami komunikacyjnymi.

**4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

Przewidywane zagrożenia:

-przy pracach na wysokości istnieje ryzyko upadku ludzi z wys. ponad 3 m lub montowanych elementów,

-przy pracach instalacyjnych, możliwość porażenia prądem.

***Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania placu budowy:***

* Teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi, co może doprowadzić do wypadku z udziałem osób nieupoważnionych do przebywania w obrębie prowadzenia robót.
* Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy nie są zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywanie w sposób taki aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i nie chronią pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
* Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwą i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych są wykonywane przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień.
* Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne nie są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
* Teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego miejsca do składania materiałów i wyrobów.
* Składowisko materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych nie jest wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów i urządzeń.

***Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:***

* Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia wykopów).
* Przebywanie osób w pobliżu strefy pracy dźwigów (podnoszenie i przenoszenie elementów bezpośrednio nad terenem gdzie przebywają pracownicy).
* Zwalnianie elementów prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania w miejscu wbudowania.
* Brak asekuracji przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

***Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:***

* Stanowiska pracy nie stwarzają swobody ruchów niezbędnej do wykonywania określonej pracy.
* Nie używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych.

***Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:***

* Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu).
* Potrącenie pracownika lub osoby łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
* Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
* Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami BHP.

Na czas budowy wokół budynku pojawi się rusztowanie, które powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Pracownicy będą wykonywali prace na rusztowaniach na rożnych wysokościach. W bezpośrednim sąsiedztwie rusztowania będzie odbywało się mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzędzi.

**Roboty zbrojarskie i betoniarskie.**

Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. W pobliżu miejsca prostowanie stali zabronione jest: przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali, ograniczenie innych stanowisk roboczych i składowisk.

W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego jest zabronione. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane.

Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest zabronione. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się.

**Roboty murarskie i tynkarskie**

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

**Rusztowania i ruchome podesty robocze**

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

**Roboty na wysokości**

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą o wysokości 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

**Roboty ciesielskie**

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu.

Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m.

Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby.

**5. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników przed przystąpieniem**

**do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani:

* z programem robót budowlanych i drogowych i przepisami BHP obowiązującymi przy prowadzeniu robót,
* z zasadami stosowania środków ochrony w tym pasów ochronnych barierek i linek zabezpieczających,
* z rodzajami warunków atmosferycznych przy których roboty należy przerwać,
* z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanych rusztowań wraz z zasadami kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obciążeniem pomostów.

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek zagrożeń.**

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

* Wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.
* Upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie.
* Zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.
* Upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany zostały szacunek ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy oraz że, prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie.
* Nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowny do wykonywanej pracy i związanymi z nią zagrożeniami.
* Prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia.
* Zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań.
* Kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej.
* Prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania.
* Dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane osoby. Należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy a protokoły z tych kontroli przechowywać na budowie.
* Wdrażanie procedur Pozwolenia na Budowę podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie.
* Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych i drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP.
* Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć,
* W miejscach przejść i przejazdów należy wykonać daszki ochronne o szerokości co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu
* Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2.4 m nad terenem i być nachylone pod kątem 450 ,
* Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi,
* Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być zabezpieczone lub zamknięte.
* Należy wytyczyć i oznaczyć drogi okrężne –obejścia

**Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej.**

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:

**Kask ochronny** spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodą, jeśli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz – chyba, że zostaną oni zaopatrzeni w inną formę ochrony przed spadającymi przedmiotami.

**Gogle ochronne** spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne.

**Obuwie ochronne** ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

**Rękawice przemysłowe** właściwe niebezpieczeństwu jakie może grozić pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażyć:

**Pasy ochronne**, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystać z innych pasów ochronnych niż te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu.

**Ochrona słuchu** zgodna z polskimi normami.

**Ochrona systemu oddechowego** – zgodna z polskimi normami i stopniem zagrożenia. Szczególna ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu bądź też przy maszynach tnących.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne.

Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.

Rypin, luty 2022 rok

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZĄDZENIU**

**PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ**

**ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

Ja niżej podpisany: **Grzegorz Kucharski**

Zamieszkały: **ul. Polna 17; 87-500 Rypin**

nr uprawnień: **UA-V-7342-5/91/94Wk**

w związku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany opracowany na rzecz Inwestora:

**GMINA BRZUZE**

**Brzuze 62, 87-517 Brzuze**

dotyczący inwestycji:

***ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ PRZEBUDOWA REMIZY***

nr działki: **75/11 – Ostrowite, gm. Brzuze**

**Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,**

**warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.**

„W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Rypin, luty 2022 rok