**Specyfikacja szafki RACK (montaż w pomieszczeniu kuchni) - minimalne wymagania – 1 szt.**

**Dane techniczne**

* Szafa stelażowa wisząca 10 " z 10-calowymi prowadnicami zębatkowymi, z regulowaną głębokością, aby dostosować się do każdej potrzeby.
* Drzwi z szybą bezpieczną, która nadaje mu bardziej atrakcyjny wygląd i zamykane na klucz. Otwieranie drzwi o 180 stopni.
* Otwory do przejścia kabli w górnym i dolnym panelu, można pozostawić otwarte lub zamknięte metalową płytką.
* Otwory w tylnej płycie do przymocowania szafki do ściany.
* Panele boczne ze zdejmowanym systemem bez śrub, dla wygodnego bocznego dostępu do okablowania i akcesoriów. Opcjonalnie można zainstalować blokadę na panelach bocznych, aby uniknąć niepożądanego dostępu.
* Kolor biały
* Spełnia standardy bezpieczeństwa i posiada niezbędne certyfikaty użytkowania w UE
* Wymiary produktu (szerokość x głębokość x wysokość): 370 x 280 x 260 mm

**Specyfikacja szafki RACK (montaż w pomieszczeniu biurowym) - minimalne wymagania – 1 szt.**

**Dane techniczne**

* Szafa stelażowa wisząca o wysokości bocznej 6U 19",
* Drzwi szklane z szybą bezpieczną, która nadaje jej bardziej atrakcyjny wygląd i zamykane na klucz. Otwieranie drzwi o 180 stopni.
* Demontowane boki
* Otwory do przejścia kabli w górnym i dolnym panelu, można pozostawić otwarte lub zamknięte metalową płytką.
* Panele boczne ze zdejmowanym systemem bez śrub, dla wygodnego bocznego dostępu do okablowania i akcesoriów. Opcjonalnie można zainstalować blokadę na panelach bocznych, aby uniknąć niepożądanego dostępu.
* Kolor biały
* Spełnia standardy bezpieczeństwa i posiada niezbędne certyfikaty użytkowania w UE
* Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość ) 400x600x440 mm