**TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji) art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”**

**Postępowanie prowadzone jest przy udziale środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

ePUAPu: https://epuap.gov.pl/starozreby/skrytka

**Zatwierdził:**

**Wójt Gminy Staroźreby**

**mgr /-/ Kamil Groszewski**

**znak postępowania: RR.271.2.2022**

# Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **podstawowym bez negocjacji**,na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Zamawiającego:** | Gmina Staroźreby |
| **REGON:** | 611016040 |
| **NIP:** | 774-318-63-42 |
| **Adres:** | 09-440 Staroźreby  ul. Płocka 18 |
| **Strona internetowa:** | http://www.starozreby.pl |
| **e-mail:** | gmina@starozreby.pl |
| **tel:** | (24) 266 – 30- 80 |

2. Adres strony internetowej, na której będzie udostępniona SWZ, modyfikacje i wyjaśnienia treści

SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl; http://bip.starozreby.pl

Godziny pracy: 9.00-17.30 poniedziałek

7.30-15.30 wtorek - czwartek

7.30-15.00 piątek

# Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

**Część pierwsza (1)**

1. Przedmiotem zamówienia w części pierwszej jest dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego, trzyosiowego samochodu CNG do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka zgodnie z poniższymi wymaganiami:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:** |
| 1 | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2021/2022 rok |
| 2 | Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 26t przystosowane do zabudowy śmieciarki. |
| 3 | Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) |
| 4 | **Rozstaw osi pojazdu max. 4000 mm** |
| 5 | Zawieszenie pojazdu resorowe przód, pneumatyczne tył. |
| 6 | Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota i przycisków na desce rozdzielczej. |
| 7 | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej. |
| 8 | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe. |
| 9 | System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia. |
| 10 | Techniczna nośność osi przedniej min 8 000 kg |
| 11 | Techniczna nośność tylnego zawieszenia min 20 000 kg |
| 12 | Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym, pełnowymiarowe koło zapasowe. |
| 13 | Silnik zasilany gazem CNG o pojemności max 10ltr i mocy min 300 KM i momencie obrotowym min 1600 Nm lub DISEL min 240 kw (300KM) |
| 14 | Norma emisji spalin EURO6 lub wyższa. |
| 15 | **Zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 900 l(gaz), disel 300l** |
| 16 | Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami. |
| 17 | Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach. |
| 18 | Elektrycznie sterowane szyby. |
| 19 | Klimatyzacja. |
| 20 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne. |

|  |  |
| --- | --- |
| 21 | Reflektory halogenowe H7 ze światłami LED do jazdy dziennej. |
| 22 | Radio. |
| 23 | Immobiliser fabryczny. |
| 24 | Tachograf cyfrowy. |
| 25 | Gniazdo elektryczne 12V. |
| 26 | Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola. |
| 27 | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim. |
| 28 | 2 kliny zabezpieczające, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu. |
| 29 | Homologacja na pojazd kompletny. |
| 31 | Kabina – 3 osobowa |
| 30 | **Okres gwarancji podwozia - min. 24 miesiące** |
| **II.** | **ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:** |
| 1 | Zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym z urządzeniem zasypowym tylnym, wykonana z blachy gr. 3 mm, ożebrowana profilem stalowym, z podłogą płaską z blachy typu HARDOX 450 o gr. 4mm lub równoważna o parametrach: *Twardość HB minimum 440; granica plastyczności RE min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400* |
| 2 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne (rewizyjne) w bocznej ścianie; |
| 3 | Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudno ścieralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie typu Hardox HB o gr. 10 mm lub równoważna o parametrach: *Twardość HB minimum*  *440; granica plastyczności RE min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400* |
| 4 | Wzmocnienie bocznych ścian odwłoka z blach trudno ścieralnych typu HBW450 lub równoważna  o parametrach: *Twardość HB minimum 440; granica plastyczności RE min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400* |
| 5 | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³. |
| 6 | Podłoga skrzyni ładunkowej z blachy o gr. min 4 mm HBW 450 lub równoważna o parametrach: *Twardość HB minimum 440; granica plastyczności RE min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400.* |
| 7 | Pojemność wanny załadunkowej min. 2,5 m³ |
| 8 | Rynna ściekowa pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem. |
| 9 | Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy. |
| 10 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka. |
| 11 | Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka. |
| 12 | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty: Do odzysku, Zmieszane, Bio, Gabaryty, Papier. |
| 13 | Sterownik do otwierania odwłoka i opróżniania skrzyni umieszczony w kabinie kierowcy. |
| 14 | System sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny, ręczny lub ciągły. |
| 15 | Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz. |
| 16 | System sterowania wyposażony w trzy wyłączniki stop umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka i w kabinie. |
| 17 | Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia odbywa się z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały, ilość punktów smarnych min. 30. |
| 18 | Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana w barwach Zamawiającego- kolor pomarańczowy. |
| 19 | Oświetlenie według obowiązujących przepisów. |
| 20 | Zabudowa zgodna z PN-EN 1501 oraz posiadająca deklarację CE. |
| 21 | Grzebieniowa listwa zabierająca dla pojemników 2- i 4-kołowych (MGB) od 80 l do 1100 l według DIN oraz pojemników 110 l |
| 22 | Ramiona do pojemników 4-kołowych według DIN. |
| 23 | Wrzutnik przygotowany do montażu anten RFID. |
| 24 | 2 pulpity sterowania, z lewej i prawej strony odwłoka. |
| 25 | Automatyczne przełączanie prędkości dla pojemników 2- i 4-kołowych. |
| 26 | Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne (zapobiega kolizjom pomiędzy pokrywami pojemników a mechanizmem załadunkowym). |
| 27 | Stalowa składana burta, pozwalająca na załadunek gabarytów i worków. |
| 28 | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników, całkowicie ocynkowany. |
| 29 | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające:   * ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu. * uniemożliwienie cofania pojazdem. * blokadę pracy układu ugniatania. |
| 30 | Okres gwarancji zabudowy – 24 miesiące. |
| 31 | Pozostałe informacje   * Instrukcja obsługi w języku polskim, * Książka serwisowa i gwarancyjna w języku polskim, * Katalog części zamiennych ze schematem układu hydraulicznego i kompletnym schematem elektrycznym w języku polskim, * Zabudowa zgodna z dyrektywami 89/392 EWG i posiadają znak CE; * Dane dotyczące pojemności skrzyń ładunkowych i wanny zasypowej zgodne z EN 1501-1; |
| 32 | **Warunki serwisowe i gwarancyjne**  W ramach złożonej oferty Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu **24 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie **48 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż **kolejne 72 godziny** (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie. |
| 33 | Pakiet serwisowy mobilny (z materiałami ) 24 miesiące |

**kod CPV:**

**34144510-6** Pojazdy do transportu odpadów

**34144511-3** Pojazdy do zbierania odpadów

# Część druga (2)

**Przedmiotem zamówienia jest samochód typu hakowiec o dopuszczalnej masie całkowitej 18t.**

|  |
| --- |
| **PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:** |
| Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2021/2022 rok |
| Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej pomiędzy 17 – 18 ton. |
| Układ napędowy pojazdu 4x2 |
| **Rozstaw osi pojazdu max 4200 mm** |
| Zawieszenie pojazdu resorowe przód, pneumatyczne tył. |
| Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota i przycisków na desce rozdzielczej. |
| System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia. |
| Techniczna nośność osi przedniej min 4480 kg |
| Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 9480 kg, |
| Ogumienie fabrycznie nowe 22,5 cala o rzeźbie bieżnika regionalnym, pełnowymiarowe koło zapasowe. |
| Silnik zasilany o mocy min2 250 KM (disel, benzyna - gaz) |
| Norma emisji spalin EURO 6 lub wyższa. |
| Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana. |
| Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach. |
| Kabina dzienna min 2 osobowa w kolorze białym lub innym. |
| Elektrycznie sterowane szyby. |
| Klimatyzacja. |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne. |
| Reflektory halogenowe H7 ze światłami LED do jazdy dziennej. |
| Radio. |
| Immobiliser fabryczny. |
| Tachograf cyfrowy. |
| Gniazdo elektryczne 12V. |
| Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim. |
| 2 kliny zabezpieczające, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu. |
| Homologacja na pojazd kompletny. |
| Apteczka, trójkąt |
| Przystawka odbioru mocy – od silnikowa do napędu posypywarki |
| **Dodatkowe wyposażenie: Platforma burtowa, Pług, Przyczepa Kontenerowa:**  **Platforma burtowa** – fabrycznie nowa, kontener burtowy, długość max 4500mm, szerokość max. 2550 mm, wysokość min. 500mm, grubość burty min. 2,5mm, burty otwierane od dołu, mechanizm wspomagający otwieranie burt, konstrukcja stalowa śrutowana, kontener do zamontowania na urządzeniu hakowym wysokość uch 1200mm, plandeka  **Pług –** fabrycznie nowy współpracujący z samochodami ciężarowymi lub ciągnikami wyposażonymi w płytę czołową wg. Normy PN-EN 15432 typ F1, szerokość robocza 3030mm,własny system unoszenia, agregowanie z każdym rodzajem pojazdu, oświetlenie LED, bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy, waga min 500kg – max 800kg  **Przyczepa kontenerowa:** dostosowana do kontenerów **KP 7, KP 10, KP 14 o długości max 4800mm** |
| Urządzenie Hakowe: |
| **Urządzenie hakowe rok produkcji 2021/2022 przystosowane do kontenerów o długości od 3200mm do 4800mm (KP-7,KP-10,KP-15) 2. Nominalna moc załadunkowa 10 ton, 3. Maksymalna moc techniczna załadunkowa max 15 ton, 4. Długość przewożonych kontenerów 3200-4000mm, 5. Teleskopowane ramię główne z dwoma siłownikami długość teleskopowania T=900mm, 6. Wysokość haka H=1200mm, 7. Masa własna urządzenia 970kg (+ -5%), 8. Środek rolki-koniec haka K=85mm, 9. Ciśnienie robocze- 21-25Mpa, Wyposażenie; 1. Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera, 2. Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przygotowana do montażu modułowego przykręcanie do podwozia na śruby, 3. Urządzenie hakowe do rozstawu rolek i ślizgów kontenera min 1080mm, 4. Sterowanie z wewnątrz pojazdu i z zewnątrz (AWARYJNE), 5. Blokada hydrauliczna kontenera, 6. Łożyskowania wysuwu haka urządzenia na tern amidzie, co zapewnia wysoką trwałość i bezobsługowość(nie wymaga smarowania), 7. Ocynkowane podesty antypoślizgowe, 8. Kosz na siatkę, 9. Skrzynka narzędziowa, 10. Konstrukcja stalowa jest śrutowana, następnie malowana podkładową epoksydową, 11. Dokumentacja UDT, 12. Gwarancja na urządzenie hakowe nie mniejsza niż 24 miesiące.** |
| **Warunki serwisowe i gwarancyjne**  W ramach złożonej oferty Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu **24 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie **48 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż **kolejne 72 godziny** (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie. |

# Część trzecia 3.

|  |
| --- |
| Samochód WUKO *- Pojazd dwu lub trzyosiowy z trzecią osią skrętną wleczoną* |
| *Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021/2022* |
| *Tylna belka anty najazdowa* |
| *Oś przednia na parabolicznych resorach* |
| *Osie tylne na poduszkach powietrznych* |
| *Koła R 22,5 315/80 i przód R 22,5 385/65* |
| *Przystawka odbioru mocy od silnikowa do napędu WUKO* |
| *Wysokość całego pojazdu maksymalnie 3700mm* |
| *Szerokość pojazdu maksymalnie 2550 mm* |
| *Długość całkowita pojazdu maksymalnie 8650mm* |
| *Dopuszczalna masa całkowita maksymalnie 26 000 kg.* |
| *Rozstaw osi 3 200 – 3 800 mm pomiędzy 1 a 2 osią podwozia* |
| *Wyposażony w kamerę narożną na kabinie prawa strona.* |
| *Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna* |
| *Podwozie ciężarowe przystosowane do zabudów komunalnych, trzyosiowe z napędem na jedna oś (druga oś napędowa), tylna oś skrętna (trzecia oś).* |
| *Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ ciśnieniowo-płuczący, ssania, odzysku wody i hydrauliki) min 280 KM.* |
| *Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6.* |
| *Rura wydechowa wyprowadzona do góry przy kabinie kierowcy.* |
| *Zbiornik paliwa – pojemność minimum 250 litra, zamykany korek paliwa.* |
| *Wyciszenie hałasu 80dB zgodnie z 92 / 97 EWG.* |
| *Kabina:* |
| *wspomaganie układu kierowniczego, układ kierowniczy lewostronny,* |
| *dwu miejscowa* |
| *szyberdach* |
| *cyfrowy tachograf,,* |
| *lusterko krawężnikowe, wsteczne prawe; szerokokątne prawe, ogrzewane i elektrycznie sterowane,* |
| *lusterko krawężnikowe na przedniej szybie po stronie pasażera tzw. rampowe,* |
| *siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym – regulowane dla kierowcy,* |
| *elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera,* |
| *oświetlenie ostrzegawcze (dwa koguty) koloru pomarańczowego zainstalowana na dachu nadwozia,* |
| *kamera najazdowa z monitorem w kabinie kierowcy do cofania wraz z sygnalizatorem akustycznym manewru cofania,* |
| *prędkościomierz – skala km / h,* |
| *apteczka pierwszej pomocy, radio, dwa kliny pod koła.* |
|  |
| ***Zabudowa*** |
| *Objętość użytkowa zbiornika: minimum 8m3* |
| *grubość minimum 5mm,* |
| *dwa włazy rewizyjne w głównym zbiorniku min DN500 do czyszczenia komór recyclingu* |
| *Zbiornik wyposażony w armaturę:* |
| *pozwalającą napełnić i opróżnić komorę wody czystej* |
| *napełnić i opróżnić komorę osadową osadem z czyszczenia sieci kanalizacyjnej,* |
| *opróżnianie zbiornika osadu za pomocą tłoka wygarniającego (przegroda ruchoma)* |
| *zawór ze złączem do usuwania wód nad osadowych poprzez wąż ssący na kasecie* |
| *Dennica tylna otwierana i ryglowana hydraulicznie wyposażona w niezależną mechaniczną blokadę zabezpieczającą przed zamknięciem.* |
| *Ruchoma przegroda ryglowana minimum w dwóch położeniach od wewnątrz zbiornika* |
| *blokowana automatycznie od wewnątrz zbiornika ,jednym ryglem sterowanym pneumatycznie* |
| *umożliwiająca podział zbiornika na komorę wody i komorę osadową* |
| *przesuwanie w trakcie wykonywania pracy* |
| *sterowana z panelu sterowniczego.* |
| *Tłok musi posiadać jedną uszczelkę z gumy NBR pompowaną ze skrzynki sterowniczej.* |
| *Układ odzysku wody minimum 4 – stopniowy,* |
| *całkowicie zautomatyzowany, przeznaczony do pracy ciągłej przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów pompy wysokociśnieniowej,* |
| *gwarantujący wyłapywanie zanieczyszczeń o wielkości do 150 μm,* |
| *monitorowanie wykonywania funkcji z centralnego panelu sterowania,* |
| *wydajność odzysku wody nie mniejsza niż 263 l/min.* |
| *System recyklingu wody:* |
| *pracujący w sposób ciągły, bez konieczności przerywania pracy pomp ssącej i pompy tłocznej,* |
| *układ recyklingu sterowany sekwencyjnie, przy braku objętości roboczej poszczególnych stopni, automatyczne wyłączenie odpowiedniego stopnia recyklingu,* |
| *łatwy dostęp do urządzeń separujących w trakcie pracy,* |
| *czynności eksploatacyjne nie powinny być czasochłonne i powinny się odbywać, bez konieczności wymiany elementów filtracyjnych w trakcie codziennej obsługi,* |
| *uruchamianie poszczególnych procesów recyklingu – układów filtracji zawartych w danym stopniu – zależnie od odpowiedniego stanu minimum/maksimum wody oczyszczonej potrzebnej do dalszego procesu* |
| *Wskaźnik ilości osadu zamontowany na tyle pojazdu z przezroczystej rury z możliwością przepłukania pod wysokim cisnieniem* |
| *Wskaźnik ilości wody.* |
| *Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o wydatku minimum 320 l/min., ciśnienie nominalne minimum min. 160 bar:* |
| *płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody,* |
| *pompa przystosowana do pompowania wody z systemu odzysku wody,* |
| *automatyczna kontrola chłodzenia, zabezpieczenie przed brakiem wody,* |
| *napęd poprzez sprzęgło pneumatyczne i przekładnię pasową* |
| *Układ ssący:* |
| *Wydajność ssania min. 2200m³/h,* |
| *Pompa z płaszczem wodnym* |
| *Napęd pompy poprzez sprzęgło pneumatyczne i przekładnię pasową* |
| *zasysanie z głębokości co najmniej 8 metrów od poziomu terenu poprzez wysięgnik górny teleskopowy,* |
| *Możliwość pracy dwoma wężami jednocześnie ssącym i ciśnieniowym* |
| *System kasetowy z wężem ssawnym minimum DN 125 i 17mb* |
| *Kołowrót duży węża wysokociśnieniowego* |
| *Kołowrót z wężem DN25 w oplocie tekstylnym* |
| *Automatyczny system prowadzenia węża za pomocą przekładni ślimakowej* |
| *Rozkładany hydraulicznie na lewą stronę o 1800 ,* |
| *bezstopniowy napęd hydrauliczny z możliwością uruchamiania w obie strony,* |
| *wyposażony w hamulec hydraulicznym* |
| *długość węża wysokociśnieniowego min. 120mb,* |
| *Kołowrót mały węża wysokociśnieniowego* |
| *Kołowrót z wężem DN 13 w oplocie tekstylnym* |
| *Napęd kołowrotu hydrauliczny z regulacją prędkości rozwijania i nawijania węża* |
| *długość węża wysokociśnieniowego 60mb,* |
| *zasilanie w wodę dla małego zwijadła z osobnego zbiornika na ok. 600ltr wody wykonanego ze stali nierdzewnej.* |
| *Długość węża ssawnego gwarantujące ssanie z głębokości minimum 8 m od poziomu terenu.* |
| *Dysze kanałowe do węża wysokociśnieniowego:* |
| *dysza rotacyjna do czyszczenia rur całkowicie zatkanych przez piasek, ziemię lub pozostałości mineralne lub cement, korzeni. Materiał: stal nierdzewna, hartowana. Maksymalne ciś. pracy 170 barów. Otwory wsteczne 6; centralne 4. Ilość – 1szt,* |
| *dysza rotacyjna do czyszczenia rur całkowicie zatkanych przez piasek, ziemię lub pozostałości mineralne lub cement, korzeni. Materiał: stal nierdzewna, hartowana. Maksymalne ciś. pracy 250 barów. Otwory: wsteczne przepychające 6; centralne obrotowe 6. Ilość – 1szt,* |
| *Dysza przebijająca ,dysza płucząca, na mały i duży wąż z wkładkami ceramicznymi* |
| *Instalacja elektryczna zabudowy służąca do sterowania i zasilania urządzeń, czujników i wskaźników zasilana z instalacji podwozia.* |
| *Możliwość pracy urządzeń do ciśnieniowego mycia kanałów sanitarnych przy wyłączonym systemie odzysku wody (awaria systemu) na czystej wodzie wodociągowej.* |
| *Wyposażenie w:* |
| *układ podgrzewania umożliwiający pracę pojazdu w warunkach do -150C z systemem podgrzewania ciepłą wodą elementów układu wodnego instalacji wysokociśnieniowej oraz kołowrotu węża wysokociśnieniowego DN 25,* |
| *centralny panel sterowania wykonany w obudowie o klasie szczelności minimum IP 65 (ochrona przed strugą wody działającą na obudowę z dowolnej strony oraz ochrona przed przedostawaniem się pyłu utrudniającego działanie urządzeń),panel pracujący w systemie CAN BUS , monitor minimum 7”* |
| *panel sterowniczy do załączania i sterowania urządzeniami zabudowy,* |
| *licznik rozwinięcia węża, licznik czasu pracy pompy próżniowej, licznik czasu pracy pompy wysokociśnieniowej.* |
| *wyłącznik bezpieczeństwa wyłączający pracę urządzeń zabudowy,* |
| *zdalne sterowanie bezprzewodowe urządzeniami zabudowy, pilot zdalnego sterowania wykonany w obudowie (ochrona przed strugą wody działającą na obudowę z dowolnej strony oraz całkowita ochrona przed przedostawaniem się pyłu utrudniającego działanie urządzeń),* |
| *lampa montowana w tylnej części pojazdu oświetlająca miejsce pracy w porze nocnej,* |
| *prowadnica dolna i górna zabezpieczająca wąż wysokociśnieniowy DN 25 przed uszkodzeniem w studni kanalizacyjnej,* |
| *Na tyle pojazdu zamontowana wyciągarka z napędem hydraulicznym do wyrywania dekli studzienek o udźwigu minimum 200kg.* |
| *pistolet wodny z lancą do prac pomocniczych,* |
| *zamykane skrzynki/szafki narzędziowe do przewozu wyposażenia zabudowane wzdłuż po lewej stronie pojazdu wraz z dodatkową otwartą wanną do transportu węży ssących zabudowaną na skrzynkach.* |
| *po prawej stronie otwarte wanny do transportu węży ssących rozkładane hydraulicznie* |
| *w tylnej części zabudowy zamontowany uchwyt na 4 szt. pachołków ostrzegawczych, wraz z pachołkami minimum 5 szt* |
| *pojazd musi posiadać dodatkowe węże ssące z końcówkami typu V dopasowane do długości wanien minimum 2 szt, oraz jeden wąż do spustu szlamu zbiornika.* |
| *w tylnej części zabudowy zamontowany uchwyt z pojemnikiem przeznaczonym do gromadzenia zanieczyszczeń z kanalizacji (kamienie, szatki).* |
| *doprowadzenie do jednego punktu zlewczego, zabudowanego w tylnej części pojazdu, wszystkich przewodów służących do opróżniania zbiorników zabudowy z nieczystości płynnych* |
| *lampa przenośna do oświetlenia miejsca pracy zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu,* |
| *gniazdo zasilania lampy montowane w tylnej części zabudowy pojazdu,* |
| *boczne światła obrysowe,* |
| *tablice (wyróżniające pojazd o długości powyżej 8m i ciężarze powyżej 12T), zainstalowane z tyłu pojazdu (odblaskowe), zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów,* |
| *pojazd oznaczony taśmą odblaskową biało/czerwoną zgodnie z wymogami przepisu DIN 30710 - oznaczanie konturów pojazdów specjalistycznych wykonujących prace w pasie drogowym,* |
| *zbiornik do czystej wody do celów sanitarnych, napełniany z instalacji wodociągowej, zakończony baterią .* |
| *imadło zamontowane z tyłu pojazdu po prawej stronie* |
|  |
| ***Wymagania szkoleniowe*** |
| *Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu (szkolenie zostanie przeprowadzone w cztery dni: 1 dzień – na terenie przedsiębiorstwa dla operatorów, ćwiczenia manualne; 2 dzień – dla operatorów szkolenie na czynnym kanale sanitarnym; 3 dzień - czynności konserwacyjne, naprawcze, udzielenie informacji technicznych; 4 dzień - dla operatorów szkolenie na czynnym kanale sanitarnym, praca indywidualna.* |
| *Dostarczenie dokumentów w celu rejestracji jako pojazd specjalny w Polsce* |
| *Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego gdzie nastąpi odbiór końcowy.* |
| *Pojazd trzyosiowy z trzecią osią skrętną wleczoną.* |
| *Tylna belka anty najazdowa* |
| **Wyposażenie dodatkowe: Zadymiarka kanałowa** |

# Część czwarta 4 .

**Zakup fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową siatkową do zbiórki odpadów selektywnych do 3.5t.**

|  |
| --- |
| Zakup fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową siatkową do zbiórki odpadów selektywnych. Rok produkcji 2021/2022  Opis zabudowy siatkowej: |
| 1. Wywrotka aluminiowa trójstronna przeznaczona do wywozu odpadów selektywnie zbieranych |
| 2. Długość zabudowy min. 4000mm |
| 3. Szerokość zabudowy min. 2100mm |
| 4. Wysokość zabudowy min. 2000mm |
| 5. Rama nośna oraz wywrotu stalowe, cynkowane ogniowo |
| 6. Burty aluminiowe anodowane o wysokości min. 400mm |
| 7. Burty boczne otwierane na zewnątrz – w osi dolnej, tylna bezwładnościowo z zamontowaną siatką wykonaną jako drzwi dwuskrzydłowe z zewnętrznym zamkiem |
| 8. Powyżej burt siatka – 3 pola, górna podnoszona na siłownikach gazowych, dolna demontowalna lub składana |
| 9. Wnętrze na kłonicach podzielone na 3 równe części z możliwością demontażu |
| 10.Ściana przednia z burtą min. 400mm zabezpieczająca kabinę do jej wysokości |
| 11.Kłonice przednie i tylne stalowe stałe ( dwie kłonice środkowe) |
| 12.Wywrót hydrauliczny |
| 13.Cylinder teleskopowy, zawór wywracający |
| 14.Podłoga ze sklejki wodoodpornej o grubości min. 18mm wyposażona w haki do mocowania ładunku, spawane w profilu obwodowym – min. 6 sztuk na stronie |
| 15.Błotniki kół tylnych z osłonami przeciw błotnymi |
| 16.Odbojnice aluminiowe przeciw wjazdowe |
| 17.Gwarancja na zabudowę minimum 24 miesiące |
| Opis podwozia: |
| 1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 r. |
| 2. DMC pojazdu min. 3.5 t |
| 3. Rozstaw osi pojazdu min. 3550mm |
| 4. Konfiguracja osi 4x2 |
| 5. Silnik wysokoprężny, 4 – cylindrowy o pojemności min. 2000 cm3 |
| 6. Moc silnika 140 KM – 190 KM |
| 7. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa lub automatyczna, |
| 8. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie |
| 9. Pojazd wyposażony w fabryczne PTO |
| 10.Pojazd wyposażony w stalowe osłony chłodnicy i miski olejowej |
| 11.Zbiornik paliwa o pojemności min. 115 l |
| 12.Alternator o stałym prądzie ładowania |
| 13.Tylne koła podwójne – tzw. bliźniaki |
| 14.Opony fabrycznie nowe o rozmierze 225/75R 16 – jednakowe na wszystkich osiach 15. |
| 16.Pojazd wyposażony w światła LED ( dzienne, mijania, drogowe) |
| 17.Klimatyzacja automatyczna |
| 18.Regulacja kolumny kierownicy w min. 2 płaszczyznach |
| 19.Fotel kierowcy pneumatyczny z pełną regulacją |
| 20.Kabina 2-3 osobowa – fotel kierowcy i ławka dla pasażerów wyposażone w punktowe pasy bezpieczeństwa |
| 21.Fabryczne radio cyfrowe sterowane z kierownicy |
| 22.Pojazd wyposażony w Bluetooth z możliwością obsługi telefonu |
| 23.Kierownica fabrycznie pokryta skórą |
| 24.Tempomat |
| 25.Pojazd wyposażony w fabryczne światła przeciwmgłowe przednie |
| 26.Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |

# Część piąta 5.

**Zakup Fabrycznie nowego pojazdu o ładowności do 18 ton ( wóz asenizacyjny)**

|  |
| --- |
| 1. Zbiornik: |
| * 1. Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornik |
| * 1. Grubość blachy min. 6 mm |
| * 1. Objętość min. 8000 litrów |
| * 1. Rok produkcji 2021/2022 |
| * 1. Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach |
| * 1. Maksymalna wysokość gotowego pojazdu: 3 500 mm +- 10% |
| 1. Podziały zbiornika: |
| * 1. Komora osadu min.5000 l |
| * 1. Komora wody min. 3000 l |
| * 1. lub ruchoma przegroda umożliwiająca podział zbiornika 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 |
| 1. Napełnianie komory wody: |
| * 1. Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem |
| * 1. Sprzęgło do węża strażackiego |
| * 1. System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody |
| 1. Pomiar ilości wody w zbiorniku |
| 1. Opróżnianie komory osadu: |
| * 1. Tłokiem wygarniającym lub poprzez uniesienie komory osadu i wypłukanie osadu wodą |
| * 1. Ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym |
| 1. Dennica zamykająca: |
| * 1. Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz |
| * 1. Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą , uszczelka gumowa olejoodporna ułożona w szczelinie ustalającej |
| * 1. Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem |
| * 1. Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności |
| 1. Koryto zrzutowe osadu: |
| * 1. Z blachy nierdzewnej |
| * 1. Zamontowane pod dennicą i ściśle przylegające do zbiornika |
| 1. Kontrola napełnienia komory osadu: |
| * 1. Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu |
| * 1. Chroniony na całej wysokości osłoną z siatki nierdzewnej |
| 1. Króciec umieszczony w dennicy tylnej: |
| * 1. min. DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie oraz rura spustowa przedłużona ze złączem Perrota |
| * 1. Króciec ssący min. DN 110 |
| * 1. Zaślepka transportowa, odpowietrznik 10. Zrzut wody z nad osadu |
| 1. Pompa ssąca: |
| * 1. Chłodzona cieczą |
| * 1. Wydajność ssania min. 1300 m3/h |
| * 1. Pompa zamontowana na ramie pomocniczej |
| * 1. Minimalna głębokość ssania 6 m od poziomu terenu |
| * 1. Posiadająca licznik czasu pracy kompresora |
| * 1. Posiadająca kompresor łopatkowy |
| 1. Napęd pompy ssącej: z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez przekładnię oraz wał napędowy. Zamawiający dopuszcza inne sposoby napędu pompy |
| 1. System zabezpieczający pompę ssącą: |
| * 1. Separator zabezpieczający pompę przed zalaniem z zaworem odcinającym oraz systemem tłumiącym pianę |
| * 1. Tłumik pompy ssącej |
| * 1. Atestowane zawory bezpieczeństwa ustawione na 0,5 bara. |
| * 1. Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego |
| * 1. Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym |
| * 1. Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie |
| 1. Pompa wysokociśnieniowa: |
| * 1. Pompa nurnikowa |
| * 1. Wydajność min. 345 l/min przy min. 170 bar |
| * 1. Zabudowana na ramie pomocniczej |
| 1. Napęd pompy wysokociśnieniowej: z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez przekładnię oraz wał. Zamawiający dopuszcza inne sposoby napędu pompy |
| 1. System zabezpieczający pompę wodną: |
| * 1. Pneumatycznie regulowany zawór membranowy |
| * 1. Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia |
| * 1. Akustyczny sygnał niskiego stanu wody |
| * 1. Zabezpieczenie w przypadku braku wody |
| * 1. Filtr przepływu o dokładności czyszczenia min. 300 mikronów |
| * 1. Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody |
| 1. Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo oraz ręcznie: 1) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji |
| * 1. Wysięgnik podnoszony o kąt min 45 stopni |
| * 1. Wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni |
| * 1. Zasięg na bok min. 4400 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny |
| * 1. Nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20 m zakończony złączem typu Perrota |
| 1. Główny kołowrót ciśnieniowy: |
| * 1. Zainstalowany na tylnej dennicy |
| * 1. Sterowany hydraulicznie |
| * 1. Długość : min. 120 m. węża DN25 |
| * 1. Uchylny o kąt min 180 stopni |
| * 1. Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm |
| * 1. Licznik wysuwu węża ciśnieniowego |
| * 1. Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża 8) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego |
| 9) Zawór ciśnieniowy bębna dużego DN 25 pneumatycznie załączany |
| 1. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: |
| * 1. Usytuowany pod zbiornikiem |
| * 1. Długość: min. 60m węża DN13 |
| * 1. Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem |
| * 1. Napęd hydrauliczny |
| * 1. Ręczne układanie węża |
| 1. Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy z wszystkim i włącznikami i kontrolkami na desce rozdzielczej podwozia - wyposażenie minimalne: |
| * 1. Włącznik główny 2) Włącznik jazda 3) Włącznik luz |
| * 1. Włącznik praca |
| * 1. Włącznik lamp błyskowych |
| * 1. Włącznik lamp roboczych |
| * 1. Włącznik systemu ogrzewania wody czystej |
| * 1. Kontrolki pracy układu ogrzewania |
| 2) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść |
| 1. Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe) Min. funkcje pilota sterowania radiowego: |
| * + 1. podnoszenie / opuszczanie |
| * + 1. wysuwanie / wsuwanie |
| * + 1. obrót : lewo / prawo |
| * + 1. praca kompresorem: ssanie / tłoczenie |
| * + 1. zawór klapowy: otwarty / zamknięty |
| * + 1. Zwijanie/rozwijanie węża |
| * + 1. Załączanie zaworu ciśnienia dużego węża |
| 1. System hydrauliczny: |
| * 1. Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy |
| 1. Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C. |
| * 1. Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia |
| 1. Stelaże na węże ssawne: |
| * 1. Wykonane ze stali kwasoodpornej zamontowane na szafce po stronie lewej z boku pojazdu |
| * 1. Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia 3) Stelaż do przewozu drabiny zamontowany na szafce z boku pojazdu |
| 1. Skrzynki na wyposażenie: |
| * 1. Wykonane ze stali kwasoodpornej |
| * 1. Zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej i prawej strony |
| 1. Oświetlenie do pracy nocnej: |
| * 1. Lampa ledowa montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy |
| * 1. lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt. |
| * 1. lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem |
| * 1. lampa ledowa montowana na wysięgniku |
| * 1. lampy ledowe po obu stronach zbiornika |
| 1. Oświetlenie ostrzegawcze |
| * 1. Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy |
| * 1. Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu zabezpieczona przed uszkodzeniem |
| 1. Uchwyty transportowe dla: |
| * 1. węza ciśnieniowego DN25 |
| * 1. węża ciśnieniowego DN13 |
| * 1. pistoletu wysokociśnieniowego |
| 1. Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 1. Jakość wykonania: |
| * 1. Homologacja typu WE na pojazd skompletowany |
| * 1. Deklaracja zgodności wg wymogów WE i znak bezpieczeństwa CE |
| 1. Wyposażenie pojazdu |
| * 1. Dysze na wąż DN25 – 3 sztuki |
| * 1. Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki |
| * 1. Osłona węża ciśnieniowego w kinecie tzw. banan szt. 1 |
| * 1. Rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1 |
| * 1. graca wygarniająca |
| * 1. pistolet ciśnieniowy do prac pomocniczych z dwiema dyszami |
| * 1. króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim |
| * 1. pojemnik na śmieci lub obręcz na pachołki (w zależności od miejsca) |
| * 1. węzeł sanitarny |
| * 1. Inżektor |
| * 1. Kamera cofania z monitorem |
| * 1. Wciągarka elektryczna |
| * 1. Imadło, drabina, łopata, pachołki ostrzegawcze szt. 3 |
| * 1. Haki szt. 2 |
| * 1. Klucze do dysz |
|  |
| **Podwozie:** |
|  |
| 1. Rok produkcji: Fabrycznie nowy 2021/ 2022 rok  2. Dopuszczalna masa całkowita: Max. 18 000 kg |
| 1. Silnik: |
| * 1. Moc silnika – min. 280 KM |
| * 1. Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego |
| * 1. Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym |
| * 1. Elektroniczna regulacja silnika |
| * 1. Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do ok. 30% 6) Filtr paliwa |
| * 1. Dodatkowy, podgrzewany filtr paliwa z oddzielaczem wody |
| * 1. Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |
| * 1. Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych |
| * 1. Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy |
| * 1. Sprężarka powietrza |
| * 1. Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca |
| * 1. Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h |
| * 1. Międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji |
| * 1. Wyciszenie hałasu 80 dB |
| * 1. Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe |
| * 1. Emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymagania minimum normy Euro 6. |
| 1. Napęd: 4x2 – na koła tylne 5. Układ dolotowy i wydechowy: |
| * 1. Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny |
| * 1. Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony |
| 1. Skrzynia biegów: |
| * 1. Automatyczna lub ręczna |
| * 1. Posiadająca włącznik ustawienia neutralnego |
| 1. Przystawki odbioru mocy |
| 1. Zbiorniki paliwa: |
| * 1. Zbiornik paliwa min. 150 l |
| * 1. Zbiornik na katalizator do oczyszczania spalin z tlenków azotu celem spełnienia wymogów Euro 6 - min. 10 l |
| 1. Układ kierowniczy: |
| * 1. Układ kierowniczy lewostronny |
| * 1. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |
| * 1. Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |
| * 1. Blokada koła kierownicy z immobilizerem |
| 1. Układ hamulcowy: |
| * 1. Elektroniczny System Hamulcowy |
| * 1. układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| * 1. System anty-poślizgowy |
| * 1. układ stabilizacji toru jazdy |
| * 1. Hamulce tarczowe osi przedniej 6) Hamulce tarczowe osi tylnej |
| 7) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu |
| 1. Kabina – min. wyposażenie zewnętrzne: |
| * 1. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera 2) Centralny zamek |
| * 1. Zdalne sterowanie dla centralnego zamka |
| * 1. Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana |
| * 1. Szyby drzwi przyciemniane |
| * 1. Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane 7) Kamera cofania |
| 1. Kabina – min. wyposażenie wewnętrzne: |
| * 1. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |
| * 1. Ławka dla 2 pasażerów – kabina z homologacją min. 2 osobową 3) Klimatyzacja |
| * 1. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera |
| * 1. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera |
| * 1. Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika |
| 1. Wskaźniki: |
| * 1. Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |
| * 1. Komputer pokładowy w języku polskim |
| 1. Oświetlenie: |
| * 1. Światła główne halogenowe |
| * 1. Światła do jazdy dziennej (zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych) |
| * 1. Światła pozycyjne |
| * 1. Boczne światła obrysowe |
| 1. Radio: Radio CD lub MP3 |
| 1. Układ elektryczny: |
| * 1. Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy |
| * 1. Sygnał dźwiękowy cofania |
| * 1. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |
| * 1. 2 akumulatory 12V min. 155Ah 5) Skrzynka na akumulatory zamykana 17. Pozostałe wyposażenie: |
| * 1. Instrukcja obsługi w języku polskim |
| * 1. Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne |
| * 1. Apteczka |
| * 1. Trójkąt ostrzegawczy oryginalny |
| * 1. Lampa ostrzegawcza |
| * 1. Przewód do pompowania 20m z manometrem |
| * 1. Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia |
| * 1. 1 klin pod koła |
| * 1. Gaśnica 10) Dywaniki gumowe |
| 1. Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: |
| * 1. Książka gwarancyjna |
| * 1. Instrukcje obsługi podwozia i zabudowy pojazdu |
| * 1. Świadectwo homologacji WE na pojazd kompletny |
| * 1. Katalog części zamiennych w formie rysunkowej 5) Pozostałe dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu. |
|  |

# Część szósta 6.

|  |
| --- |
| **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej.** |
| **Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34921100-0 – zamiatarki drogowe** |
| **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:** |
| Fabrycznie nowa zamiatarka uliczna powinna spełniać następujące wymagania: |
| Rok produkcji nie starsza niż 2021 |
| Silnik o mocy pow. 70 KM |
| Filtr powietrza z separatorem cyklonowym |
| Silnik z wyłączeniem awaryjnym: automatycznym wyłączeniem przy zbyt dużej temperaturze wody, |
| Chłodnica oleju: kombinowana chłodnica wodno – olejowa |
| Ogumienie 215/75 R 17,5 |
| Hamulce postojowy działający na tylne koła , |
| Zgrzebła podajnika z łatwo wymienialnymi gumami, zamontowane na trzech gumowych pasach |
| Taśma transportera gumowa, szerokość min. 700 mm, prędkość nastawiania stopniowo z kabiny kierowcy |
| Pompa hydrauliczna min. 100 l/min. |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego co najmniej 200 l |
| Automatyczna regulacja nacisku szczotek dla szczotek bocznych i szczotki walcowej, |
| Sterowanie elektrycznie z kabiny kierowcy |
| Pojemność zbiornika wody co najmniej. 1 100 l |
| Pompa wodna – 1 sztuka |
| Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 60 l |
| Prędkość zamiatania w zakresie od 1 km do 25 km/h |
| Pojemność zbiornika zbierającego na nie mniejsza niż 1,5m3 |
| **Wymiary zamiatarki:** |
| Szerokość zamiatania max. 3000 mm |
| Długość nie większa niż 6660 mm |
| Szerokość ( bez szczotek ) nie większa niż 2260 mm |
| Wysokość nie większa niż 3550 mm |
|  |
| **Wyposażenie:** |
| Kamera tylna |
| Centralny system smarowania |
| Drapak hydrauliczny przykrawężnikowy |
| Skrętny dyszel |
| Hydrauliczne pochylenie szczotki prawej |
| Hydrauliczna pompa wodna |
| Zdalne sterowanie - pilot bezprzewodowy |
| Szczotki boczne z wkładem z drutem płaskim z szybko wymienialnych kaset |
| Hamulce główne pneumatyczne |
|  |
| Wykonawca przeszkoli operatora maszyny Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. |
|  |
| **INNE WYMAGANIA :** |
| Gwarancja min. 24 miesiące, |
| Serwis realizowany przez producenta maszyny, |
| Czas reakcji serwisu 48 h z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje się maszyna tj. Gmina Staroźreby. |
| Szkolenie dla pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi codziennej maszyny, |
| Świadectwo zgodności CE |
| Katalog części zamiennych w języku polskim, |
| Karta gwarancyjna i serwisowa, |
| Instrukcja obsługi maszyny w języku polskim, |
| Zapewnienie części zamiennych min. 10 lat, |

1. Gmina wymaga aby Wykonawca dokonał szkolenia i obsługi pracowników celu użytkowania nowych pojazdów,
2. Ubezpieczenie pojazdów nastąpi u Ubezpieczyciela wskazanego przez Zamawiającego.

# Oferty częściowe

**Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Postępowanie prowadzone jest przy udziale środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy oraz całe postępowanie przetargowe musi odbyć się w jednym zadaniu. Umożliwienie składania ofert częściowych mogłoby spowodować oczekiwanie na zapłatę dla tych wykonawców, którzy dostarczyliby pojazdy szybciej, ponieważ Gmina uzyskała promesę i nie posiada wszystkich środków na swoim koncie. Zgodnie z regulaminem Programu Inwestycji Strategicznych zapłata następuje do 35 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru na wszystkich pojazdów, zatem niektórzy wykonawcy mogliby oczekiwać zapłaty nawet w ciągu pierwszych 60 dni od dnia podpisania umowy, a inni mogliby być w trakcie sprowadzania samochodu. Taka sytuacja spowodowałaby utracenie przez Gminę dofinasowania ponieważ nie zachowany zostałby termin zapłaty za fakturę do 35 dni. W związku z powyższym najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Gminy jest udzielenie zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych.

# Rozdział 4. Informacja o dopuszczeniu lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

***Rozdział 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp ust. 1 pkt. 6 i 7***

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

***Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia***

Termin realizacji zamówienia: do **30 sierpnia 2022 r**.

# Rozdział 7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN)

# Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę w liczbie co najmniej 1 śmieciarki spełniającej wymagania w zakresie zabudowy, określone w wymaganiach technicznych załączonych do niniejszej specyfikacji b) posiada serwis:

* + stacjonarny - dla podwozia: w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego

(Staroźreby 09-440, Płocka 18)

# Rozdział 9. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp**:
   1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

* 1. o którym, o którym mowa w**art. 228** zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a,**art. 250a** łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w**art. 46** odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w**art. 831** \_ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)
  2. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

* 1. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  2. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

* 1. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  2. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

* 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp:**

* 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
  2. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
  3. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

# Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego **-** zgodne ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

# Rozdział 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.

poz. 2415).

# Rozdział 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
   1. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
   2. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
   3. ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania.
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa każdy z Wykonawców.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

***Rozdział 1******3. Wymagania dotyczące wadium***

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

***Rozdział 14. Termin związania ofertą***

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **30 dni.**

# Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

**1. Informacje ogólne:**

1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, komunikacja odbywa się w języku polskim oraz wszystkie dokumenty składane są w języku polskim;
2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:

Kamil Groszewski – 24 266-30-81

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”;
2. wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
3. maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;
4. za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
5. dane postępowanie można wyszukać w liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.

**2. Złożenie oferty w postępowaniu:**

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem; 2) sposób złożenia oraz skład oferty został opisany w Rozdziale 16.

**3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)**  w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych powyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez

miniPortal;

1. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:

**gmina@starozreby.pl**

1. dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

**4. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ:**

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert;

1. w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ;
2. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ;
4. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ;
5. w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie;
6. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ;
7. informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu;
8. dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
9. w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu:**  Zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal w celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

1. specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2. format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
5. system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
   1. Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
   2. Mozilla Firefox od wersji 15,
   3. Google Chrome od wersji 20,
   4. Microsoft Edge.

# Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów

**1. Forma oferty.**

1. zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. przed złożeniem podpisanej oferty Wykonawca musi ją **zaszyfrować**. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania;
3. Wykonawca składa **zaszyfrowaną** ofertę poprzez wypełnienie „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty**” udostępnego przez miniPortal (zakładka „Formularze do komunikacji”) i dostępnego na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;
4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie;
5. sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
6. do zaszyfrowania oferty należy posłużyć się **Identyfikatorem postępowania z miniPortalu;**  7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

**2. Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:**

1. oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv.
2. podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3. w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
4. poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
   1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
   2. oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
   3. pełnomocnictwa – mocodawca;
5. poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
6. w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

**3. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:**

1. dokumenty w formacie „pdf” - PAdES;
2. dokumenty w formacie innym niż „pdf” - XAdES.

**4. Podpisy:**

1) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 2) upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnionej.

**6. Tajemnica przedsiębiorstwa:**

1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy:
   1. wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
   2. wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą, c) wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
3. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie;
4. jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

**7. Informacje pozostałe:**

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SWZ;
3. w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

**7. Zmiana / wycofanie oferty:**

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu;
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**8. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:**

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ),
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 2 do SWZ),
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do SWZ),
4. Opis oferowanego pojazdu (Załącznik nr 7 do SWZ),
5. Wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy w liczbie co najmniej 1 śmieciarki spełniającej wymagania w zakresie zabudowy, określone w wymaganiach technicznych załączonych do niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 5 do SWZ),
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej można załączyć do oferty jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

# Rozdział 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia **24.02.2022 roku, godz. 11:00**.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
   2. złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SWZ,
   3. wybranie innej skrzynki odbiorczej na ePUAP niż **ePUAP/starozreby/skrytka**

lub wybranie innego identyfikatora postępowania. W takim przypadku Zamawiający nie otrzyma oferty lub jej nie odszyfruje.

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **24.02.2022 roku, godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte.

# Rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, który stanowi, że „cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”
2. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego postępowaniem. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty realizacji ewentualnych wymian (napraw) wadliwych produktów objętych gwarancją, i inne koszty związane z warunkami umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W tym przypadku, Wykonawca ma obowiązek: poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
5. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W innym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować treść formularza ofertowego i wypełnić obowiązki nałożone na niego w art. 225 ust. 2 Ustawy Pzp.
6. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

# Rozdział 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oferty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wagi:

**1) cena oferty (C)** – waga 90% - max. 90 pkt

Cenę należy rozumieć jako cenę brutto za realizację całego zamówienia Sposób punktowej oceny ofert:

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg wzoru:

**Najniższa cena ofertowa (Cn)**

**ocena punktowa (C) = --------------------------------------------- x 90 cena badanej oferty (Cb)**

gdzie:

C – ilość punktów dla kryterium CENA

Cn – najniższa cena ofertowa

Cb – cena badanej oferty

1. **gwarancja podwozia (G)** – waga 10% - max. 10 pkt Sposób punktowej oceny ofert:

Okres gwarancji podwozia - 24 miesiące – 5 pkt

Okres gwarancji podwozia - 36 miesięcy – 10 pkt

Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy będzie liczony jako 36 miesięcy.

1. **liczba przyznanych punktów (P):**

**P = C + G**

1. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

# Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

# Rozdział 21. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, tel.: 24 266 30 80, e-mail: gmina @starozreby.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Staroźreby jest iod@starozreby.pl, kontakt: tel.: 24 266 30 86,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”** RR.PN.271.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 25 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

# Rozdział 23. Inne informacje

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

# Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. **Wszelkie spory w relacjach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu Zamawiający, Wykonawca/Wykonawcy zobowiązani są rozwiązywać przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.**
2. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp. i przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2 do SWZ)
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ)
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(Załącznik nr 4 do SWZ)
5. Wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 5 do SWZ)
6. Wzór umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

***Załącznik nr 1 do SWZ***

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**Zamawiający:**

**GMINA STAROŹREBY**

**ul. Płocka 18**

**09-440 Staroźreby**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca**

Nazwa ………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................

Adres……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………

Województwo…………………………………………………………………………. …………………

Powiat ……………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………….

Numer faksu ……………………………………………………………………………………………..

email………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………………………………………….........................................

REGON …………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: **„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”**

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**

**Wartość brutto**(złotych):…………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

1. Okres gwarancji i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy): ……………………..................................................................**miesięcy.**

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia: 30.08.2022 r.

3.Osoba/Osoby reprezentujące Wykonawcę: …………………………………………………………………………………………………………

**Oświadczamy, że:**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia: **„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”**

– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej oraz zdobyliśmy informacje do przygotowania oferty.

3. Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4. Oświadczamy, że zawarte w SWZ warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się w dniu podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Informujemy, że wybór naszej oferty *będzie/ nie będzie*\* (\*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

9. Oświadczam, że jestem *małym/średnim* przedsiębiorcą\*\*

*\*\* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.*

*Art. 105 (mały przedsiębiorca)*

*Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:*

*1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz*

*2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro,*

*lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.*

*Art. 106 (Średni przedsiębiorca)*

*Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:*

*1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz*

*2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro,*

*lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.*

10. Przewidujemy *powierzenie/ nie przewidujemy powierzenia*\* (\*niepotrzebne skreślić) wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom w zakresie (wskazać zakres oraz nazwy (firmy) Podwykonawców):

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

11. Będziemy/ nie będziemy \* (\*niepotrzebne skreślić) stosować równoważne materiały, urządzenia, produkty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta została złożona na ………………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ………….. do nr …………..

13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

.…………………………………………………………………….

pieczęć i podpis

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

***Załącznik nr 2 do SWZ***

**Wykonawca:**

…………………………………… **Zamawiający:**

…………………………………… **GMINA STAROŹREBY**

…………………………………… **ul. Płocka 18**

**09-440 Staroźreby**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”**

Oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział V.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie:

1. ...........................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………..

Miejscowość, data

..................................................................................................

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

***Załącznik nr 3 do SWZ***

**Wykonawca:**

…………………………………… **Zamawiający:**

…………………………………… **GMINA STAROŹREBY**

…………………………………… **ul. Płocka 18**

**09-440 Staroźreby**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….

Miejscowość, data

...........................................................................................

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

***Załącznik nr 4 do SWZ***

**Wykonawca:**

…………………………………… **Zamawiający:**

…………………………………… **GMINA STAROŹREBY**

…………………………………… **ul. Płocka 18**

**09-440 Staroźreby**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**składane w trybie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(dalej jako: ustawa Pzp)**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”**

oświadczamy, że:

1) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.):

2) wspólnie z ……………………………………………………….......................... należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu \*:

.................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

……….………………….……., dnia ………….……. r.

*(miejscowość)*

………..…………………………………………

*(podpis)*

***Załącznik nr 5 do SWZ***

**Wykonawca:**

…………………………………… **Zamawiający:**

…………………………………… **GMINA STAROŹREBY**

…………………………………… **ul. Płocka 18**

**09-440 Staroźreby**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i zakres zamówienia** | **Wartość robót brutto**  **(w zł)** | **Termin realizacji (podać datę )** | **Nazwa Zamawiającego** |
|  |  |  |  |  |

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………………………………….. Pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

***Załącznik nr 6 do SWZ***

**UMOWA NR ........./2022 (wzór umowy)**

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy Gminą Staroźreby, z siedzibą w Staroźrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby

NIP: 7743186342, REGON: 611016040

reprezentowaną przez:

**Kamila Groszewskiego – Wójta Gminy**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Moniki Grabowskiej**

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a …………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu prowadzonego w trybie podstawowym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego p. n.:

**„Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”**

**Postępowanie prowadzone jest przy udziale środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

§ 2

Integralną części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) otrzymana od Zamawiającego Specyfikacja Warunków Zamówienia.

§ 3

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do ***dnia 30 sierpnia 2022 roku.***

§ 4

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa fabrycznie nowych sześciu samochodów **niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie”** zgodnie z Formularzem ofertowym z dnia ……….. r. oraz Opisem oferowanego pojazdu, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne pojazdy, wolne od wad, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE, o parametrach technicznych określonych w SWZ.

§5

1. Wartość całości zamówienia wynosi:

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

2. Wartość poszczególnych pojazdów wynosi:

Nazwa

samochodu……………………………………………………………………………………………..

Cena netto …….………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

Nazwa samochodu……………………………………………………………………………………………..

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

Nazwa samochodu……………………………………………………………………………………………

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

Nazwa samochodu………………………………………………………………………………………………

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

Nazwa samochodu…………………………………………………………………………………………………………..

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

Nazwa samochodu…………………………………………………………………………………………………………..

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

Nazwa samochodu…………………………………………………………………………………………………………..

Cena netto ……………………… zł

Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł

Wartość brutto ……………………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………… zł.

2. Termin realizacji: do dnia 30 sierpnia 2022 r.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym z ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Strony niniejszej umowy nie przewidują możliwości powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat, innych niż przewidziane niniejszą umową.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

5. Termin zapłaty wynosi do 35 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy -

- ……………………. nr ……………………………………………………..

§ 6

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, zlokalizowana przy ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.

2. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości dostarczenia przedmiotu Umowy drogą elektroniczną przez e-puap lub e-mail.

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielami stron.

5. W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- komplety kluczyków,

- instrukcję obsługi, w wersji książkowej, w języku polskim,

- książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim.

- wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia kierowców wskazanych przez zamawiającego w celu nauki obsługi pojazdów zgodnie z zapisami SWZ.

6. Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzenie przez

Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie.

7. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

§ 7

1. Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie Zamawiającemu na dostarczone samochody rękojmi za wady na okres ……. miesięcy oraz:

- ….. miesięcznej gwarancji na zabudowę samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1., licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- …… miesięcznej gwarancji na podwozie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1., licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

1.1. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady ukryte oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną.

3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne zabudowy przez serwis mobilny Wykonawcy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, pozostałe naprawy i przeglądy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

4. Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. Czas naprawy wykonywany przez serwis mobilny, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1;

b) za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz napraw gwarancyjnych przez serwis mobilny w okresie gwarancji zabudowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 4 ust. 4 umowy,

d) za nieudostępnienie pojazdu zastępczego w sytuacji opisanej w § 4 ust. 5 w wysokości po 1.000,00 zł za każdy dzień.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.

§ 9

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących przypadkach i terminach:

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej postanowienia,

2) wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4) wysokość kar naliczonych Wykonawcy osiągnie 30% lub więcej wynagrodzenia umownego brutto,

5) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy,

6) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej:

1) zmiany wynagrodzenia w związku z urzędową zmianą stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 6,

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,

4) zmian spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne pojazdu, przy zachowaniu poziomu cen zgodnego z ofertą przetargową,

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jego jakości, przy zachowaniu poziomu cen zgodnego z ofertą przetargową,

c) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, przy zachowaniu poziomu cen zgodnego z ofertą przetargową,

d) zmianą obowiązujących przepisów.

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek Strony umowy lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub Pzp pozwalających na wprowadzenie zmiany.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

§6

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staroźreby z siedzibą w Staroźrebach, ul. Płocka 18, kod pocztowy 09-440, tel. (24) 266-30-80.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Staroźreby ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD): adres e-mail: [iod@starozreby.pl](mailto:iod@starozreby.pl)

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Staroźreby.

7. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę danych osobowych stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w  ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

§ 7

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będzie: Kamil Groszewski

2. Ze strony Wykonawcy nadzór sprawować będzie: ………………………….

§ 9

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.

2. SWZ wraz z załącznikami.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za skutecznie doręczone.

**2. Wszelkie spory w relacjach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu Zamawiający, Wykonawca/Wykonawcy zobowiązani są rozwiązywać przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu**

§ 11

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza umowa zostaje zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**